联系我们 - 广告服务
您的当前位置：主页 > 房产 > 建材 >

# 卫生间防水验收标准

来源：未知 编辑：admin 时间：2017-11-30
导读： 卫生间防水处理很重要，如果卫生间防水工程没有做好，其不仅自己家里被泡以外，同时楼下也会跟着遭殃，因此在装修过程中一般会进行一次中途的卫生间防水的闭水试验，而卫生间施工完毕后还是需要对卫生间防水验收确保卫生间水的渗漏。下面我们就一起去看看卫
卫生间防水处理很重要，如果卫生间防水工程没有做好，其不仅自己家里被泡以外，同时楼下也会跟着遭殃，因此在装修过程中一般会进行一次中途的卫生间防水的闭水试验，而卫生间施工完毕后还是需要对卫生间防水验收确保卫生间水的渗漏。下面我们就一起去看看卫生间防水验收标准。
1.防水施工宜用于涂膜防水材料。
2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证书。
3.基层表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面，高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，无空鼓，表面平整光洁、无裂缝、起砂，阴阳角做成圆弧形。
5.涂膜防水层涂刷均匀，厚度满足产品技术规定的要求，一般厚度不少于1.5mm不露底。
6.使用施工接茬应顺流水方向搭接，搭接宽度不小于100mm，使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度，排水要畅通、不得有0积水倒坡现象。
责任编辑：admin

打赏

感谢您的支持，我会继续努力的!

扫码打赏，你说多少就多少

打开支付宝扫一扫，即可进行扫码打赏哦

上一篇：没有了
下一篇：实木地板响的解决办法

相关推荐：

- [建材]二手房装修如何省钱
- [建材]四大装修预算报价黑幕 你避开这些装修陷阱了吗
- [建材]实木地板响的解决办法
- [建材]卫生间防水验收标准

网友评论：

在“\templets\demo\comments.htm”原来的内容全部删除，插入第三方评论代码，如果不需要评论功能，删除comments.html里面的内容即可
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件

房产
最新资讯

- 珠流南国, 爨乡曲靖, 七彩丹霞
- 一个比丽江多情 比大理静谧的＂食色人
- 慈城小调 千年古镇中的禅意生活
- 蘑菇头发现家中有人, 娇妻秒变老王魔术
- G20来临,天眼为你“秀杭州”
- 稳增长调结构转方式 东莞调研行 向改革
- 爆乳美臀秀色又可餐
- 性感美女游三亚秀美乳
- 尤物车模酥胸翘臀叫人血脉偾张
- 车模秒变修车工各种摆姿各种美

热门排行

- 二手房装修如何省钱
- 四大装修预算报价黑幕 你避开这些装修
- 实木地板响的解决办法
- 卫生间防水验收标准

Copyright © Www.AdminBuy.Cn AB模板网 版权所有
本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ：9490489 技术支持：织梦模板
Top