{template 'common/header'}

#### 无线打印机参数

行间距
设置间距,范围:0 ~ 255,默认6
列间距
设置间距,范围:0 ~ 255,默认30
字体宽高
设置倍宽倍高,0为正常字体,10:倍高,20:倍宽,30:倍高倍宽
右边空白
设置右边空白,范围:1 ~ 12,默认1
缺纸检测
检测打印机当前状态,短信模式回复(开启返回打印状态才有效!)
返回打印状态
开启 关闭 设置查询打印机状态以短信方式回复
打印空白行
打印n行空白行
打印机初始化
执行打印机初始化操作1.清除打印缓存区内容2.恢复默认值
错误信息回复
回复 不回复 收到错误命令信息时是否回复,默认不回复
发送确认短信
发送 不发送 是否开通回复确认短信,默认不发送
网站地址
HTTP模式同时支持IP地址和域名访问，但建议用固定ip会提高访问效率
短信修改密码
此命令慎重，以免误操作影响使用
页眉内容
收到短信后需要打印在头部内容,默认为空
页脚内容
收到短信后需要打印在底部内容,默认为空
换行符
设置换行符
如设置为%%,"abcd%%efg"打印如下:
abcd
efg
更新终端时间
短信模式时校准时钟
打印接收时间
打印 不打印 是否在页尾打印接收时间,默认为打印
打印接收号码
开启 关闭 是否打印接收号码,默认为打印
改变端口号
改变GPRS端口号,默认端口号80
设置采集时间
采集时间是GPRS完全断网的情况下,打印机终端重新连接间隔时间。默认为1
查询站点信息
查询当前GPRS所有设置数据(不包括短信回复内容设置),如果设置IP或路径比较长,可能分几条短信回复
打印信息条数
打印同样信息的条数,默认为1
GPRS功能
开通 不开通 是否开通GPRS功能(会增加消耗SIM卡流量),默认不开通
自动打印
开启 关闭 设置自动打印模式,开启时收到有效信息自动打印,关闭时收到有效信息需要按左键及print键才可以打印,默认为自动打印
普通串口打印
开启 关闭 设置普通串口打印模式,开启时可以作为普通串口打印机使用,关闭时不可以作为普通串口打印机使用,默认为不可以
错误状态蜂鸣
开启 关闭 设置错误状态时蜂鸣,默认为蜂鸣
具体定义如下： 当打印机没有装SIM卡或信号强度很弱不足通讯时，每2秒钟闪烁下红灯。当打印机缺纸或过热，或GPRS模式没有连接到后台时，蜂鸣器和红色LED灯每隔1秒响1.6秒。 如果一切正常，待机状态双色灯为绿灯，只有收到打印信息蜂鸣器才响1次。如果GPRS模式，收到有效打印数据时也会蜂鸣。
上网协议模式
HTTP访问模式 SOCKET协议访问模式 设置GPRS上网协议模式,默认为HTTP访问模式
站点主机名
设置HTTP访问模式时,GPRS站点主机名
上网连接模式
长连接 短连接 设置HTTP上网连接模式,默认为长连接
具体定义如下:长连模式:打印终端收到平台信息后未断开GPRS网络，只是关掉底层HTTP SOCKET 然后再次连接，此模式访问速度比较快但比较耗SIM卡GPRS流量
短连模式:收到后台信息后终端主动断开网络，然后根据GPRS的采集时间定时再次访问HTTP网页。
访问后台时间
http模式设置访问后台的的时间间隔,单位为秒(此命令在长连接模式有效)
IP地址后面路径
设置http访问IP地址后面的路径
短信回复
回复 不回复 设置GPRS模式打印后是否短信回复打印情况(成功或失败),默认不回复
打印成功信息
设置打印成功后的回复信息的号码和内容，包括GPRS模式和短信模式
例:18922836640：收到平台信息打印成功！
表示打印成功后，手机号码18922836640会收到“收到平台信息打印成功！”的短信。
打印失败信息
设置打印失败后的回复信息的号码和内容，包括GPRS模式和短信模式 例:18922836640：收到平台信息打印失败！
表示打印成功后，手机号码18922836640会收到“收到平台信息打印失败！”的短信。
访问时间段
设置GPRS模式HTTP访问方式时有效的时间段,采用24小时制度,打印机默认24小时都按照时间段进行访问
例:0912表示每天访问时间段是9-12点,其他时间不访问
短信开头命令
开启 关闭 设置短信###开头才可以打印,关闭后收到任意短信直接打印,默认为开启
打印字体
设置当前打印行字体为正常字体(同一行必须同一种字体，如果要换字体必须先换行),默认为正常字体
访问密码
设置用户访问HTTP网页时访问密码,默认为空,即没有设置密码
机器访问模式
IMEI模式 IMSI模式 设置HTTP模式时,机器的访问模式,默认为IMEI模式
打印页眉时间
打印 不打印 设置是否打印页眉的时间,默认打印
LOGO打印位置
打印在页头位置 不打印 打印在页尾位置 设置是否打印LOGO,默认不打印
图片下载模式
ASCII模式 16进制模式 设置图片下载模式,默认为ASCII模式
新数据发送后台
发送 不发送 设置收到新数据后是否发送给后台,默认不发送
具体定义如下:当设置为发送时,如果打印机没有按键给后台,收到新的打印数据时打印机每隔12秒钟左右蜂鸣1次提醒用户按键确认
上传打印id
开启 关闭 设置http模式请求时上传打印的id的功能,默认为关闭
蜂鸣次数
设置GPRS模式收到打印数据时蜂鸣响声的次数,默认为2
打印一维码
打印一维码(此功能仅支持有动态一维码打印的驱动板，具体联系销售)
具体定义如下:%40nxxxxxx:
n是一维码的字符串长度为1 ~ 14,10-14分别用字母a-e表示,xxxxxx是一维码CODE128的字符串
打印二维码
打印二维码(此功能仅支持有动态二维码打印的驱动板，具体联系销售)
具体定义如下:%50SPLxxxxxx:
S二维码的纠错等级0 ~ 3,默认为1。 P二维码的模块大小2 ~ 8,默认为4。 L二维码字符串的长度(16进制,如少16,前面加0,比如12长度为0C) xxxxxx是二维码的字符串
短信打印功能
开启 关闭 设置是否开启短信打印功能,默认开启
{template 'common/footer'}