加为收藏|

会员服务 - 竞价排名 - 会员中心 - 帮助

易想旗下网站

- 首页
- 找供应
- 找求购
- 找产品
- 找公司
- 找展会
- 专项商机
- 报价
- 人才招聘
- 行业资讯
- 论坛

- 【高级搜索】

- 热门关键字： |
  易想1 |  | 易想软件1 |  | 国际贸易 |  | 易想商务网 |  | 易想商城 |

- 贸易
- 创业
- 诚信
- 管理
- 人才
- 营销
- 外语
- 投资
- 物流
- 法律
- 区域
- 财经
- 各行
- 电脑
- 化工
- 农业

- 企业管理
- 社会透视
- 生活理财
- 产业经济
- 宏观经济
- 资本市场
- 经济评论
- 产经综合
- 财富品位
- 生活百科

- 首页 >> 行业资讯 >> 农业资讯 >> 正文

- 再生塑料生产的工艺流程
- 易想商务网 2004-9-16 15:18:39 阅读次

- 对再料造粒，有的人不得要领总是在门外转来转去，结果是白白浪费了时间和金钱。 程序：： 选好合适的料——破碎——水洗——漓干——造粒——晾干——用时烘干 1，有的料买回来，不干净，就洗洗，破碎，造粒。 2，有的料不好造粒，就先用60目的网简单的造一遍，然后再用200目的网造。 3，造粒一般用子母机，这样效率高些，质量也可靠些。 4，造粒用的200目网要用锡钢网，2300元多一卷。子机母机都要放网。不要选便宜的网，因为它们很容易击穿，而又发觉不了。 5，造湿料时，母机1，2区温度要稍低。 6，再生料造粒时，普遍温度要高于它本身的熔点，这样可以把料本身的油墨和 其他一些看不出来的杂质挥发掉。 7，用料时的烘干也很重要，一般看起来好的料不好用就是因为里面的水分没烘 干，有条件的可以抽真空。一定要烘了就用，这样才好找原因。 8，灵活把握，不要听信权威，合适自己的才是好的。

- 我要评论
  昵称： |
  Q Q： |
  邮箱： |
  内容： |
  | [查看评论] [已有0条评论]

- [打印]

·古稀老人的奇特生意经(3)
·每年10亿美元？网上诈骗方式全揭密
·做业务的压力真的好大啊！
·举报失实不究就是鼓励“告密”?
·古稀老人的奇特生意经(2)
·价格是这样被炒翻天的？

- 热门资讯
- 更多>>

暂无该类新闻

- 图片新闻
- 更多>>

古稀老人

每年10

做业务的

举报失实

古稀老人

价格是这

- 热点推荐
- 更多>>

暂无该类新闻

关于我们 | 合作代理 | 客服中心 | 友情连接 | 诚聘英才 | 网站地图 | 网上有名 | 加入收藏 | 意见反馈

客服：028-66006880 客服传真：028-66006880　电子邮箱：changehope@gmail.com 地址：成都 邮编：610000
版权所有 仿阿里巴巴,b2b系统,仿阿里巴巴网站-易想：中国行业网站开发第一品牌 蜀ICP备05022143号
Copyright?2000-2007 ChangeHope. All Rights Reserved