现在位置： 首页 -> 网络技术 -> 网络基础

#### 100M/1000M网线打法 568A/568B

- 文章来源：微尔IT　作者:光骑士 更新时间：2008-12-29　推荐等级： 热 荐查看次数：
  大 中 小
- 关 键 字：100M/1000M网线打法 568A/568B
- 推荐给QQ/MSN好友：
- 页面收藏到：

100M/1000M网线打法 568A/568B

5类线(100m)的制作：

a: 绿白（3）、绿（6）、橙白（1）、蓝（4）、蓝白（5）、橙（2）、棕白（7）、棕（8）

b：橙白（1）、橙（2）、绿白（3）、蓝（4）、蓝白（5）、绿（6）、棕白（7）、棕（8）

常见普通线为：b－b 常见对拷线：a－b（1-3、2-6交叉）

6类线的制作（千兆线）：
a：
橙白（1）、橙（2）、绿白（3）、蓝（4）、蓝白（5）、绿（6）、棕白（7）、棕（8）
b:
绿白（3）、绿（6）、橙白（1）、棕白（7）、棕（8）、橙（2）、蓝（4）、蓝白（5）、

常见普通线为：b－b 常见对拷线：a－b（1-3、2-6、4-7、5-8交叉）－（与100m的不同）

上篇文章: javascript 事件处理 (javascript 教程 六) 下篇文章：ASP.NET 实现 备份 MSSQL/SQL Server 数据库

【返回上页】【打印 此页】【查看参与评论】

相关文章： 没有相关文章