INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('20','9','','','127.0.0.1','<p id=\"infoImage\" style=\"margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/2232433024-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; \" target=\"_blank\" title=\"四点接触球转盘轴承\"><img alt=\"四点接触球转盘轴承\" height=\"300\" src=\"/uploads/allimg/131208/2232433024-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></p>\r\n<div id=\"newsContent\" style=\"margin-bottom: 16px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; line-height: 24px; \">\r\n	<p style=\"margin: 0px; padding: 0px; \">\r\n		　　转盘轴承是一种能够同时承受较大的轴向负荷、径向负荷和倾覆力矩等综合载荷，集支承、旋转、传动、固定等多种功能于一身的特殊结构的大型轴承。一般情况下，转盘轴承自身均带有安装孔、润滑油和密封装置，可以满足各种不同工况条件下工作的各类主机的不同需求；另一方面，转盘轴承本身具有结构紧凑、引导旋转方便、安装简便和维护容易等特点，被广泛用于起重运输机械、采掘机、建筑工程机械、港口机械、风力发电、医疗设备、雷达和导弹发射架等大型回转装置上。<br />\r\n		单排四点接触球式转盘轴承由两个座圈组成，结构紧凑、重量轻、钢球与圆弧滚道四点接触，能同时承受轴向力、径向力和倾翻力矩。回转式输送机、焊接操作机、中小型起重机和挖掘机等工程机械均可选用。</p>\r\n</div>\r\n<br />\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('21','9','','','127.0.0.1','<p id=\"infoImage\" style=\"margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/22325MJ0-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; \" target=\"_blank\" title=\"交叉圆柱滚子转盘轴承\"><img alt=\"交叉圆柱滚子转盘轴承\" height=\"299\" src=\"/uploads/allimg/131208/22325MJ0-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></p>\r\n<div id=\"newsContent\" style=\"margin-bottom: 16px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; line-height: 24px; \">\r\n	<p style=\"margin: 0px; padding: 0px; \">\r\n		　　转盘轴承是一种能够同时承受较大的轴向负荷、径向负荷和倾覆力矩等综合载荷，集支承、旋转、传动、固定等多种功能于一身的特殊结构的大型轴承。一般情况下，转盘轴承自身均带有安装孔、润滑油和密封装置，可以满足各种不同工况条件下工作的各类主机的不同需求；另一方面，转盘轴承本身具有结构紧凑、引导旋转方便、安装简便和维护容易等特点，被广泛用于起重运输机械、采掘机、建筑工程机械、港口机械、风力发电、医疗设备、雷达和导弹发射架等大型回转装置上。<br />\r\n		<br />\r\n		单排交叉滚柱式转盘轴承，由两个座圈组成，结构紧凑、重量轻、制造精度高，装配间隙小，对安装精度要求高，滚柱为1:1交叉排列，能同时承受轴向力、倾翻力矩和较大的径向力，被广泛地用于起重运输，工程机械和军工产品上&nbsp;</p>\r\n</div>\r\n<br />\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('22','9','','','127.0.0.1','<p id=\"infoImage\" style=\"margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/223312A61-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; \" target=\"_blank\" title=\"三排圆柱滚子转盘轴承\"><img alt=\"三排圆柱滚子转盘轴承\" height=\"318\" src=\"/uploads/allimg/131208/223312A61-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></p>\r\n<div id=\"newsContent\" style=\"margin-bottom: 16px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; line-height: 24px; \">\r\n	<p style=\"margin: 0px; padding: 0px; \">\r\n		<img alt=\"\" height=\"0\" src=\"http://www.lydzzc.com/dzzc/uploads/1332161972.png\" width=\"0\" />　　转盘轴承是一种能够同时承受较大的轴向负荷、径向负荷和倾覆力矩等综合载荷，集支承、旋转、传动、固定等多种功能于一身的特殊结构的大型轴承。一般情况下，转盘轴承自身均带有安装孔、润滑油和密封装置，可以满足各种不同工况条件下工作的各类主机的不同需求；另一方面，转盘轴承本身具有结构紧凑、引导旋转方便、安装简便和维护容易等特点，被广泛用于起重运输机械、采掘机、建筑工程机械、港口机械、风力发电、医疗设备、雷达和导弹发射架等大型回转装置上。<br />\r\n		　　<br />\r\n		　　三排滚柱式转盘轴承有三个座圈，上下及径向滚道各自分开，使得每一排滚柱的负载都能确切地加以确定。能够同时承受各种载荷，是四种产品中承载能力最大的一种，轴、径向尺寸都较大，结构牢固，特别适用于要求较大直径的重型机械，如斗轮式挖掘机、轮式起重机，船用起重机、港口起重机，钢水运转台及大吨位汽车起重机等机械上。</p>\r\n</div>\r\n<br />\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('23','9','','','127.0.0.1','<div style=\"text-align: center; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/2233292325-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: center; \" target=\"_blank\" title=\"交叉圆锥滚子转盘轴承\"><img alt=\"交叉圆锥滚子转盘轴承\" height=\"273\" src=\"/uploads/allimg/131208/2233292325-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></div>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('24','9','','','127.0.0.1','<div style=\"text-align: center; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/2233432J9-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: center; \" target=\"_blank\" title=\"球柱混合转盘轴承\"><img alt=\"球柱混合转盘轴承\" height=\"319\" src=\"/uploads/allimg/131208/2233432J9-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></div>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('25','9','','','127.0.0.1','<div style=\"text-align: center; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/22335LS8-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; text-align: center; \" target=\"_blank\" title=\"RKS转盘轴承详细参数\"><img alt=\"RKS转盘轴承详细参数\" height=\"338\" src=\"/uploads/allimg/131208/22335LS8-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></div>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('26','9','','','127.0.0.1','<p id=\"infoImage\" style=\"margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/223410EF-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; \" target=\"_blank\" title=\"VL系列转盘轴承\"><img alt=\"VL系列转盘轴承\" height=\"300\" src=\"/uploads/allimg/131208/223410EF-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></p>\r\n<div id=\"newsContent\" style=\"margin-bottom: 16px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; line-height: 24px; \">\r\n	轻型单排四点接触球型转盘轴承一般由两个套圈组成，而且有一个或两个套圈为法兰型结构，根据客户使用场合的不同可以分别配置带有内齿或外齿的齿圈，结构紧凑、重量轻、安装使用方便，钢球与圆弧滚道四点接触，能同时承受轴向力、径向力和倾翻力矩，可适用于要求重量轻便，承载不大的机械设备、车辆、工程机械回转部位等均可选用。</div>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('27','9','','','127.0.0.1','<p id=\"infoImage\" style=\"margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/2234245K0-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; \" target=\"_blank\" title=\"双排推力角接触球转盘轴承\"><img alt=\"双排推力角接触球转盘轴承\" height=\"300\" src=\"/uploads/allimg/131208/2234245K0-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></p>\r\n<div id=\"newsContent\" style=\"margin-bottom: 16px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; line-height: 24px; \">\r\n	<p style=\"margin: 0px; padding: 0px; \">\r\n		&nbsp;</p>\r\n	<p style=\"margin: 0px; padding: 0px; \">\r\n		　　转盘轴承是一种能够同时承受较大的轴向负荷、径向负荷和倾覆力矩等综合载荷，集支承、旋转、传动、固定等多种功能于一身的特殊结构的大型轴承。一般情况下，转盘轴承自身均带有安装孔、润滑油和密封装置，可以满足各种不同工况条件下工作的各类主机的不同需求；另一方面，转盘轴承本身具有结构紧凑、引导旋转方便、安装简便和维护容易等特点，被广泛用于起重运输机械、采掘机、建筑工程机械、港口机械、风力发电、医疗设备、雷达和导弹发射架等大型回转装置上。<br />\r\n		　　双排球式转盘轴承有三个座圈，钢球和隔离块可直接排入上下滚道，根据受力状况，安排了上下两排直径不同的钢球。这种开式装配非常方便，上下圆弧滚道的承载角都为90&deg;，能承受很大的轴向力和倾翻力矩。当径向力大于0.1倍的轴向力时，滚道须特殊设计。双排异径球式回转支承的轴向、径向尺寸都比较大，结构紧固。特别适用于要求中等以上直径的塔式起重机，汽车起重机等装卸机械上。</p>\r\n</div>\r\n<br />\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('28','9','','','127.0.0.1','<p id=\"infoImage\" style=\"margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/2234394J1-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; \" target=\"_blank\" title=\"深沟球轴承\"><img alt=\"深沟球轴承\" height=\"300\" src=\"/uploads/allimg/131208/2234394J1-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></p>\r\n<div id=\"newsContent\" style=\"margin-bottom: 16px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; line-height: 24px; \">\r\n	<p style=\"margin: 0px; padding: 0px; \">\r\n		　　深沟球轴承结构简单、使用方便、适用范围最为广泛。该类轴承主要用于承受径向栽荷，也可承受一定的轴承向载荷。当加大其径向游隙时，具有角接触球轴承的性质，且可承受较大的轴向负荷。与相同尺寸的其他类型轴承相比，此种轴承摩擦损失最小，极限转速最高。当转速较高，不宜采用推力球时，可用此类轴承承受纯轴向负荷。<br />\r\n		深沟球轴承保持器架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承则采用车制实体保持架。</p>\r\n</div>\r\n<br />\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('29','9','','','127.0.0.1','<p id=\"infoImage\" style=\"margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; font-size: 14px; line-height: 24px; \">\r\n	<a href=\"/uploads/allimg/131208/2234532c4-0.jpg\" style=\"color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none; \" target=\"_blank\" title=\"双列角接触轴承\"><img alt=\"双列角接触轴承\" height=\"300\" src=\"/uploads/allimg/131208/2234532c4-0.jpg\" style=\"border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 1px; \" width=\"400\" /></a></p>\r\n<div id=\"newsContent\" style=\"margin-bottom: 16px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Simsun; line-height: 24px; \">\r\n	<p style=\"margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; \">\r\n		<img alt=\"\" height=\"323\" src=\"/uploads/allimg/131208/2234531J1-1.jpg\" width=\"521\" /></p>\r\n</div>\r\n<br />\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('30','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/2252304591-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>项目名称：</strong>推杆式等温退火热处理炉系统</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;实施时间：</strong>2004</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要用途：</strong>适用于批量性中小型机械零件(如：轴承锻件等)的连续等温退火、等温退火工艺</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>具体参数：</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	1、生产能力：1吨/小时</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	2、额定温度：900℃</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	3、工作尺寸：9000（L）&times; 600（W）&times; 800（H）</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	4、炉衬形式： 耐火砖炉衬</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	5、加热方式： 电加热</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	6、控制方式： 微机自动控制</p>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('31','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-align: center; \">\r\n	<strong><img alt=\"\" height=\"295\" src=\"/uploads/allimg/131208/22531263S-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" width=\"400\" /></strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;项目名称：</strong>（ADI）分级等温热处理连续生产线</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;实施时间：&nbsp;</strong>2012</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要用途：</strong>&nbsp;适用于批量性中小型 ADI、CADI奥贝球铁件等温热处理工艺；本项目设备用于对&ldquo;杂质泵体&rdquo;、&ldquo;叶轮/叶片&rdquo;等工件进行调质处理用</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>工艺分类：&nbsp;</strong>分级等温热处理工艺</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>具体参数：</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	1、生产能力：260kg/小时</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	2、额定温度：加热炉&nbsp; 950℃；等温炉&nbsp; 450℃</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	3、工作尺寸：加热炉&nbsp; 5000（L）&times;750（W）&times;200（H）；等温炉&nbsp; 8000（L）&times;800（W）&times;400（H）</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	4、炉衬形式：耐火砖炉衬</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	5、加热方式：电加热</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	6、控制方式：仪表控制</p>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('32','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-align: center; \">\r\n	<strong><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/2253344307-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;项目名称：</strong>地坑式烘干炉</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;实施时间：</strong>2009</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要用途：</strong>对&ldquo;轧辊&rdquo;进行精加前热处理；对&ldquo;砂箱&rdquo;进行烘干热处理等</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>具体参数：</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	1、装炉量 ：50吨</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	2、额定温度：450℃</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	3、工作尺寸：4500（L）&times; 3000（W）&times; 2000（H）</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	4、炉衬形式：耐火砖砌筑</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	5、加热方式：电阻加热</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	6、控制方式：程序仪表控制</p>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('33','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/2253532316-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<strong>步进式连续热处理生产线</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/2253532P1-1.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<strong>炉口送料机构</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/2253533126-2.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<strong>设备全景</strong></p>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('34','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-align: center; \">\r\n	<strong><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/225433L07-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;项目名称：</strong>台车式电阻炉</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;实施时间：</strong>2009</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;型&nbsp;&nbsp;&nbsp; 号：</strong>&nbsp;RT-300-9/6</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要用途：</strong>用于 对压力容器焊接件的退火 &amp;去应力等热加工工艺使。</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>具体参数：</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	1、装炉量：&nbsp;&nbsp; 5吨</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	2、额定温度：950℃ / 650 ℃</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	3、工作尺寸：2500 (L) * 2650 (W) *1350 (H)</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	4、炉衬形式：耐火纤维 / 耐火砖</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	5、加热方式：电加热</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	6、控制方式：仪表自动控制</p>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('35','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<strong><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/2254554394-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>项目名称：</strong>台车式电阻炉</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;实施时间：</strong>2009</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;型&nbsp;&nbsp;&nbsp; 号：&nbsp;</strong>RT-480-9</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要用途：</strong>用于 对压力容器焊接件的退火 &amp;去应力等热加工工艺使用。</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>具体参数：</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	1、装炉量：&nbsp;&nbsp; 5吨</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	2、额定温度：950℃ / 650 ℃</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	3、工作尺寸：4900 (L) * 2650 (W) *1500 (H)</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	4、炉衬形式：耐火纤维</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	5、加热方式：电加热</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	6、控制方式：仪表自动控制</p>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('36','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-align: center; \">\r\n	<strong><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/2255312A2-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;项目名称：</strong>台车式电阻炉</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;实施时间：</strong>2009</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;型&nbsp;&nbsp;&nbsp; 号：</strong>RT-275-6</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要用途：</strong>用于 对低压压力容器焊接件的退火&amp;去应力热加工工艺使用。</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>具体参数：</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	1、装炉量：&nbsp;&nbsp; 2吨</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	2、额定温度：650 ℃</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	3、工作尺寸：3400 (L) * 1400 (W) *1350 (H)</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	4、炉衬形式：耐火纤维 / 耐火砖</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	5、加热方式：电加热</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	6、控制方式：仪表自动控制</p>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('37','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-align: center; \">\r\n	<strong><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/225553O22-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;项目名称：</strong>淬回火调质处续生产线</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;实施时间：</strong>2009</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要用途：</strong>适用于批量性中小型机械零件的连续淬火、回火（调质）工艺；本项目用于铁路&ldquo;销钉&rdquo;调质处理。</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>具体参数：</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	1、设备型号：RAW-110-9；RAW-90-6</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	2、生产能力：</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	3、额定温度：加热炉 950℃；回火炉 650℃</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	4、工作尺寸：加热炉 4800（L）&times; 320（W）&times;100（H）；回火炉 5500（L）&times;600（W）&times;120（H）</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	5、炉衬形式：耐火砖炉衬</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	6、加热方式：电加热</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	7、控制方式：仪表控制</p>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonshow` VALUES('38','5','','','127.0.0.1','<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; text-align: center; \">\r\n	<strong><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/131208/2256122C1-0.jpg\" style=\"padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; display: inline; width: 400px; height: 295px; \" /></strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>项目名称：</strong>（ADI）等温热处理连续生产线</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;实施时间：</strong>2011</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	<strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;主要用途：</strong>适用于批量性中小型 ADI、CADI奥贝球铁件等温热处理工艺；本项目用于铁路&ldquo;销钉&rdquo;调质处理用</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; \">\r\n	&nbsp;</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	<strong>具体参数：</strong></p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	1、生产能力：</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	2、额定温度：加热炉&nbsp; 950℃；等温炉&nbsp; 450℃</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	3、工作尺寸：加热炉&nbsp; 5000（L）&times;750（W）&times;350（H）；等温炉&nbsp; 8000（L）&times;800（W）&times;400（H）</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	4、炉衬形式：耐火砖炉衬</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	5、加热方式：电加热</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	6、控制方式：仪表控制</p>\r\n<p style=\"padding: 5px 0px; margin: 0px; line-height: 28px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 14px; text-indent: 2em; \">\r\n	7、特殊配置:&nbsp; 配套 液体滴注设备</p>\r\n');
