- ǽ����װ��
- ǽ����װ��
- ǽ����װ��

联系人：李先生

手 机：14791669031

Q Q：

地 址：陕西省西安市莲湖区

- 硅藻泥成为环保涂料业发展的产物
- 硅藻泥成儿童房首选材料
- 硅藻泥涂料到底有何魅力?
- 我国涂料行业面临的问题有哪些？
- 海藻泥与硅藻泥有什么不同？
- 硅藻泥企业如何提高自身品牌？
- 硅藻泥您的甲醛净化专家！
- 硅藻泥背景墙价格

当前位置:网站首页 > 行业新闻 >

## 硅藻泥的施工工艺

发布时间：2015-08-13 19:05 作者：admin 来源：未知
传统、完整的“硅藻泥是由“ 素材 ”、“ 道具 ”、“ 工法 ”三大要素共同构成的。 素材是载体，道具是用器，工法是规则。三者合一，在赋予墙壁生动表情的同时，最终彰显和表达的是“人”的生活品位和价值取向。作为一种墙壁饰面工艺方法， 泥，不仅仅是一种材料，正在越来越多的以其“文化”内涵，承载着无限的个人寄托和自我诉求，被传承、发扬。
1、搅拌
在搅拌容器中加入施工用水量90%的清水，然后倒入硅藻泥干粉浸泡几分钟，再用电动搅拌机搅拌约10分钟，搅拌同时添加10%的清水调节施工粘稠度，泥性涂料，充分搅拌均匀后方可使用。
2、涂抹
两遍：第一遍涂平约1毫米完成后约50分钟（根据现场气候情况而定,以表面不粘手为宜,有露底的情况用料补平），涂抹第二遍（厚度约1.5毫米）。
总厚度1.5毫米～3.0毫米之间。
3、肌理图案制作
涂抹第二遍完成，根据实际环境干燥情况，掌握干燥时间，依据工法制作肌理图案。
4、收光
制作完肌理图案后，用收光抹子沿图案纹路压实收光。