| | |  |  | 加入收藏 | 设为首页 | 站内地图 | 专题

|  | 关键词： 可爱的 诺基亚 NOKIA 可爱 年内

您当前位置：大河生活网 >> 装修家居 >> 建材导购 >> 浏览文章
### 生活小帮手：实木地板起翘原因及解决措施
日期：2011-8-2 17:52:53 来源：本站原创 【字体：大 中 小】
一、实木地板边缘起翘 杀伤力：★★★★☆ 实木地板起翘的主要原因是板材受潮，致使实木地板受潮起翘的直接原因包括： (1)建筑墙体和楼面含水率较高。 (2)铺装过程中地面未干燥彻底。 (3)防潮隔离措施不到位，未完全阻断水分对地板的侵袭。 (4)包括地下管道、地热管道在内，因室内温差造成的冷凝水。 (5)栊骨本身是未干燥彻底的木料。 (6)在地板清洁过程中的人为用水。 因此，我们在铺装前，应尽量保证地面和其他辅助基材的干燥，特别是防潮隔离措施要做到位，防潮隔离层应保证整体的密封。 解决措施：发现实木地板受潮后，应立即掀开房间周围的地板起到散潮作用，这样做可以缓解变形程度。如果受潮面积大，变形程度大，建议还是重整基层，干燥处理过后再重新铺装地板。 二、实木地板间缝隙变大 杀伤力：★★★☆ 实木地板相邻两块地板榫槽之间出现分离开缝的现象。 实木地板间出现较大离缝的主要原因是，板材遭遇极端干燥环境失水过多，地板榫槽间出现离缝现象，其直接原因是： (1)从湿润的春夏季节走入比较干燥的秋冬季节，连续的不正常干燥天气只是实木地板内部的水分有很大程度的入不敷出现象。 (2)阳光直接曝晒。 (3)长时间的开放空调，门窗关闭，无潮湿空气补充。 (4)铺装前预留的地板间缝隙较大，遇到干燥天气缝隙更加的明显。 遇到极端干燥天气，因及时的采取房间补湿措施。日常生活中应避免临近窗台的地板长时间暴露在阳光的直射之下，长时间开启空调，因注意同时开启室内增湿器。如遇因铺装预留空隙较大引起的榫槽间离缝，可以考虑重新铺装实木地板。 三、实木地板浸水起拱 杀伤力：★★★★★ 地板表面向上拱起。 实木地板起拱与实木地板受潮有相同之处，它们的不同点就在于受潮是先兆而起拱是受潮延续和发展。 (1)连续的阴雨天气以及回潮现象，致使空气中相对湿度较高，这些水分被地板吸收后膨胀。 (2)地板之下积水，地板被水浸。 (3)新装修的房屋没有开窗通风，涂料和水泥等蒸发出大量的湿气无法扩散。 (4)铺装时预留的地板间缝隙过小，无法满足正常的膨胀幅度需要。 遭遇回潮天气，一般空气中的水分含量是相当高的。因此我们不能开窗通风，而是应该紧闭门窗，必要的时候还应开启空调或其他的除湿设备来减少空气中的水分。安装了地热系统的家庭，还应时刻注意下面的管道是否存在破裂的现象，如发现地板边缘翘起的受潮现象应立即处理，以免发展到地板起拱。遇到大面积的起拱现象，还应起开地板及时查漏。另外在铺装的时候，应把握好地板的伸缩幅度，控制好邻近地板间的空隙。 四、实木地板表面产生裂缝 杀伤力：★★★ 地板表面产生裂缝主要表现在地板漆弹性跟不上实木地板的伸缩变化而出现裂纹并开始脱落。 造成地板表面开裂的主要原因为： (1)极端的冷热天气变化，造成实木地板含水率的骤升和骤降，地板表面的地板漆无法跟上地板伸缩变化，导致地板漆开裂。 (2)在太阳光曝晒之后，地板失水严重收缩。 (3)地板受潮、浸水表面膨胀。
### 网友评论:
【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】
热门新闻
推荐新闻
图片文章

关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 汇款方式 | 联系我们 | 投诉/意见

咨询电话:(0)13523070920 销售咨询QQ:464212063 售后服务QQ:1430596530 Copyright 2011 Powered by 大河生活网(www.dahelife.com) All Rights Reserved. 备案号：豫ICP备06001510号