## 特色服务

SERVICE

- 公司新闻
- 装修日记
- 装修指南
- 活动促销
- 在线工地

装修日记 NEWSM
主页 > 特色服务 > 装修日记 >
瓷砖验收小常识

发布日期2014-10-29 14:05

目前瓷砖的品种很多，让人眼花缭乱，各品牌质量参差不齐，使消费者无从下手。据实创装饰公司的设计师介绍，如果消费者能做到“看、听、切、水”的全方位挑选，就可以把放心的瓷砖带回家。
先要“看”：一看等级，优等品最佳，其他均不考虑;二看外观和釉面，好的瓷砖无鼓突、翘角等问题，边直面平，釉面光洁，无颗粒或色彩深浅不一的现象;三看图案，图案要细腻，无明显漏色、错位、断线或深浅不一。二要“听”：以一手的拇指、食指和中指夹瓷砖一角，轻松垂下，另一手食指轻击瓷砖中下部，如声音清亮、悦耳为上品，如声音沉闷、涩浊为次品。三要“切”：观察瓷砖断片(可找店家要已碎的残片观察)，看断裂处。断裂处细密，硬脆，色泽一致的为上品。最后是“水”：将水滴在瓷砖背面，水散开后浸润得慢的瓷砖密度大，视为上品。
装修是件很累人的工作，所以很多消费者都选择了装饰公司。然而每家装饰公司的资质、制度、规模参差不齐，导致很多消费者在装修后都存在或多或少的不满意。这时，就需要消费者在装修后应认真验收，对于不满意的地方及时修复，以免影响日后的生活。据设计师介绍，验收瓷砖也有很多经验，消费者不妨也学习一下。
首先，看砖缝是否对齐，整体表面是否平整，砖缝大小是否一致，接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、无明显错位。其次，检查地砖镶贴有无空鼓。检验方法通常采用专用小铁锤，轻轻敲击地砖的四角与中间，检测地砖有无空鼓声。如有空洞的声音为空鼓，说明镶贴不实装修质量不合格，必须及时铲除更换。在检查中，对空鼓地砖做上标志。
最后，泼水试验十分重要。阳台、卫生间、厨房等瓷砖铺贴都有排水坡度要求。这道“工序”可放到最后进行，待其他各项都验完后，用盛水器具装上水泼洒到地上，稍等片刻，局部存在积水就说明排水坡度做得不够。
另外铺贴验收跟瓷砖的质量有关系，刚铺的时候水泥内在凝聚过程没有完全完成。最好等20天以后水泥强度完全上来了才验收，到那个时候再看瓷砖是不是会裂开。
上一篇：墙壁的裂缝的修补知识 下一篇：我的幸福起点—128平美式田园风格
关于戈特 家装案例 特色服务 联系我们

- 公司简介

  资质与荣誉

  公司新闻

  招贤纳士

- 作品赏析

  装修套餐

  装修指南

- 设计团队

  装修日记

  装修指南

  装修效果图

  装修样板房

- 24小时咨询QQ:768724383

  咨询热线：0517-89336141

  官网网址：www.huaiangete.com

  微信公众号：huaianget(戈特装饰)

- 24小时全国统一客服电话：18762040882
- 地址：江苏省淮安市清河区中鑫上城B703室

  乘车路线（2路、11路、23路、32路、18路、69路均可到达）

淮安戈特装饰工程有限公司 版权所有

友情链接: 淮安家装网