## 特色服务

SERVICE

- 公司新闻
- 装修日记
- 装修指南
- 活动促销
- 在线工地

装修日记 NEWSM
主页 > 特色服务 > 装修日记 >
家装水电施工知识要点大全

发布日期2014-10-29 14:02

1.防水施工宜采用涂膜防水。
2.防水工程应在隐蔽工程施工完成并验收后进行。
3.防水施工完成后要做2次蓄水试验。
4.浴室防水层应该不低于1.8cm。
5.地漏、护阳角、管道等地方要多做1次防水工程。
6.地漏应选用防臭型。
7.冷热水管应该是左热、右冷。
8.水管尽量不要从地上走。
9.冷水管在墙表要有1cm的保护层，热水管在墙表要有1.5cm的保护层，因此槽要开得深。
10.装PPR管要考虑贴好瓷砖的厚度，这样管子才不会露出来。
11.经常做饭的人都知道，烧菜通常只需要几分钟，而洗菜却需要很长时间，所以水门一定要买大的。
12.水龙头和台盆要配套，否则很可能装不上去。
13.安装马桶时不能用水泥，要用硅胶。
14.马桶、水龙头安装好以后一定要注意保护。
15.购买马桶时要考虑马桶的坑距。
16.在安装洗衣机之前要考虑是采用上排水还是下排水。
17.卫浴间里最好不要安装电话，很容易受潮。
18.在卫浴间里安装镜子之前要先考虑好尺寸，否则镜前灯很容易安装过高。
19.卫浴间的管道最好留检修孔。
20.强电、弱电不能穿在同一根管子里。
21.插座的接线原则是左零、右相、上接地。
22.电源插座距地30cm，开关距地140cm。
23.开关不要装在门的背后。
24.居室内的插座多多益善。
25.大功率电器要用16A插座，如空调等。
26.暗盒一定要选用优质的。
27.暗盒要和面板配套，否则有可能装不上。
28.PVC电线管内，电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。
29.在卧室里安装空调的话，不能对着床。
30.空调开洞应向外倾斜，否则下雨的话雨水会进来。
31.灯具尽量考虑双控。
32.卫浴间最好安装防溅插座。
33.阳台上尽量也要安装插座。
34.电线槽要横平竖直排好，方便以后使用。
35.公用烟道应安装止逆阀。
上一篇：小孩房装修设计最重要的是关注儿童成长 下一篇：墙壁的裂缝的修补知识
关于戈特 家装案例 特色服务 联系我们

- 公司简介

  资质与荣誉

  公司新闻

  招贤纳士

- 作品赏析

  装修套餐

  装修指南

- 设计团队

  装修日记

  装修指南

  装修效果图

  装修样板房

- 24小时咨询QQ:768724383

  咨询热线：0517-89336141

  官网网址：www.huaiangete.com

  微信公众号：huaianget(戈特装饰)

- 24小时全国统一客服电话：18762040882
- 地址：江苏省淮安市清河区中鑫上城B703室

  乘车路线（2路、11路、23路、32路、18路、69路均可到达）

淮安戈特装饰工程有限公司 版权所有

友情链接: 淮安家装网