## 特色服务

SERVICE

- 公司新闻
- 装修日记
- 装修指南
- 活动促销
- 在线工地

装修指南 NEWSM
主页 > 特色服务 > 装修指南 >
瓷砖粘贴完成后验收标准

发布日期2014-12-17 13:42

在房屋装修中，墙面和地面铺贴瓷砖是目前最常见的装饰形式。由于瓷砖铺贴是家居装修中的极大一部分，瓷砖验收可不得马虎。地砖墙砖验收非常重要，如果出现很大差错，一定要及时纠正，否则会给今后的生活带来很大的麻烦。

瓷砖验收规范、标准

所铺贴墙、地砖的瓷砖品种、规格、等级、颜色以及图案应符合家装设计的要求。

瓷砖表面必须清洁干净，且图案清晰、纹路一致，接缝处的大小要均匀。瓷砖上无划痕、色差、裂纹、污染、缺棱掉角等问题现象的出现。

地砖墙砖铺贴如果存在空鼓现象，那么今后瓷砖会很容易松动、脱落甚至开裂等。而且，如果日后的装修过程中，在有空鼓的瓷砖上打孔，这块瓷砖也非常容易崩裂，所以检查瓷砖是否有空鼓是贴砖验收的重要步骤。

（地砖墙砖验收）

用小锤或螺丝刀等敲打瓷砖的4个角以及中间部位，仔细聆听有没有空空的声音，如果中间有空鼓，或者边角部位有两个以上的空鼓，最好把瓷砖撬开重新贴。空鼓量要控制在总数的5%，单片空鼓面积不超过其10%。

检验地砖墙砖表面的平整度，用两米长的大靠尺在贴好的瓷砖表面靠，最大程度上允许有2mm的误差，相邻的瓷砖高度差不得超过1mm才可。

（地砖墙砖验收）

5、用直角尺检验瓷砖的阴阳角检，允许最大误差为3mm。

贴砖表面坡度一定要满足排水要求，必须无倒流水、无积水、与地漏结合处严密牢固。

地砖的接缝宽为1mm，最大限度不得超过2mm，勾缝均匀、平顺，与墙交接处的缝隙合适，踢脚线要能将缝隙完全盖住。

（地砖墙砖验收）

为了防止在瓷砖验收过程中出现大大小小的问题，也为了避免返工这样繁琐的事情发生，需要我们在铺贴瓷砖时注意一些问题。

铺贴瓷砖的五点注意事项

对瓷砖进行充分浸泡：主要为了让瓷砖中的孔隙能充分的吸收水分，那么，铺贴的时候就不容易出现空鼓、脱落的现象。

（地砖墙砖验收）

选择高质量的水泥沙子：充分的保证粘贴效果。

割的瓷砖最好在墙角位置切：避免影响房屋的装修效果。

（地砖墙砖验收）

选好第一块砖的位置：因为第一块砖的位子决定着整面墙以及整块地中的瓷砖位置。

一定要做到墙压地：这样的处理，能够使墙面里的水珠顺着墙砖流到地砖表面，方便日后的清理。

（地砖墙砖验收）

淮安戈特装饰总结：

以上内容就是小编为大家整理的贴砖验收的标准和地砖墙砖粘贴时的注意事项，希望能给大家一些帮助。

上一篇：新婚爱情故事 摆放花烛的洞房也要有好风水 下一篇：装修小白需要了解客厅装饰的基本原则
关于戈特 家装案例 特色服务 联系我们

- 公司简介

  资质与荣誉

  公司新闻

  招贤纳士

- 作品赏析

  装修套餐

  装修指南

- 设计团队

  装修日记

  装修指南

  装修效果图

  装修样板房

- 24小时咨询QQ:768724383

  咨询热线：0517-89336141

  官网网址：www.huaiangete.com

  微信公众号：huaianget(戈特装饰)

- 24小时全国统一客服电话：18762040882
- 地址：江苏省淮安市清河区中鑫上城B703室

  乘车路线（2路、11路、23路、32路、18路、69路均可到达）

淮安戈特装饰工程有限公司 版权所有

友情链接: 淮安家装网