## 特色服务

SERVICE

- 公司新闻
- 装修日记
- 装修指南
- 活动促销
- 在线工地

装修指南 NEWSM
主页 > 特色服务 > 装修指南 >
装修必须知晓的八种板材

发布日期2014-10-29 13:46

无论是家庭装修还是工程装修都需要板材，板材按材质分类可分为实木板、人造板两大类按成型分类可分为实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。
1、实木板
顾名思义，实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然，是装修中优中之选。但由于此类板材造价高，而且施工工艺要求高，在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类，没有统一的标准规格。目前除了地板和门扇会使用实木板外，一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
2、夹板
夹板，也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。
3、装饰面板
装饰面板，俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。
4、细木工板
细木工板，俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜，其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。
5、刨花板
刨花板是用木材碎料为主要原料，再渗加胶水，添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显：强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。
6、密度板
密度板，也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击，也容易再加工。在国外，密度板是制作家私的一种良好材料，但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高。
7、防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
8、三聚氰胺板
三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，是一种墙面装饰材料。其制造过程是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。
上一篇：家庭装修的光线也需要注意风水 下一篇：在淮安小户型房子装修需要注意的一些问题
关于戈特 家装案例 特色服务 联系我们

- 公司简介

  资质与荣誉

  公司新闻

  招贤纳士

- 作品赏析

  装修套餐

  装修指南

- 设计团队

  装修日记

  装修指南

  装修效果图

  装修样板房

- 24小时咨询QQ:768724383

  咨询热线：0517-89336141

  官网网址：www.huaiangete.com

  微信公众号：huaianget(戈特装饰)

- 24小时全国统一客服电话：18762040882
- 地址：江苏省淮安市清河区中鑫上城B703室

  乘车路线（2路、11路、23路、32路、18路、69路均可到达）

淮安戈特装饰工程有限公司 版权所有

友情链接: 淮安家装网