## 特色服务

SERVICE

- 公司新闻
- 装修日记
- 装修指南
- 活动促销
- 在线工地

装修指南 NEWSM
主页 > 特色服务 > 装修指南 >
健康生活小窍门：如何去除装修异味

发布日期2014-10-29 14:24

很多人都知道甲醛是装修异味的主要来源，也是危害用户身体健康的主谋。甲醛(formaldehyde)是无色、具有强烈气味的刺激气体，略重于空气,易溶于水，是一种挥发性有机化合物，是室内环境的主要污染物之一。

1、甲醛是装修异味的主要来源，是危害用户身体健康的主谋。甲醛(formaldehyde)是无色、具有强烈气味的刺激气体，略重于空气,易溶于水，是一种挥发性有机化合物，是室内环境的主要污染物之一，污染源多，污染浓度也较高，塔主要来源于夹板、大芯板、中密度板等人造板材及其制造的家具，塑料纸、地毯、油漆、涂料、胶粘剂等大量使用粘合剂的环节，甲醛可引起人类的鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌;损伤人的造血功能，可引发白血病。

2、苯和苯系物是装修异味当中的重要成分。苯系有机化合物和无机化合物是室内挥发性有机物，无色有特殊芳香气味，主要来源于合成纤维、油漆及各种油漆涂料的添加剂和稀释剂、各种溶剂型塑胶剂、防水材料，长期接触可引发各种癌症，特别是白血病。

3、氨气在装修异味中也重重地发挥着作用。氨气是无色有强烈刺激性臭味的气体，主要来源于北方建筑施工中使用的混凝土抗冻添加剂南方罕见，短期内吸入大量氨气后出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症。

除此之外，装修的异味还来自于其他的挥发性有机化学物包括TVOC(总挥发性有机物)等，他们有毒性、刺激性、特殊的气味性，当人体吸乳过量的这种物质之后，可能会出现神经毒性作用，眼睛不适、浑身赤热等严重的症状。

那么讨厌的异味我们怎样才能把它去掉呢?

1、在室内放入适量活性炭。活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因而，也具有强大的吸附气体的作用，果壳活性炭被广泛应用于净化气体，能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染特，达到净化除杂去异味。

2、放入几盆吊兰，吸附室内的有害气体。据了解，有一种吊兰也叫“折别鹤”，而且吸附有毒气体效果特别好。一盆吊兰在8~10平方米的房间就相当于一个空气净化器，即使未经装修的房间，养一盆吊兰对人的健康也很有利。

3、使用风扇和抽风机，把异味吹走。异味来自墙壁上和地板上的材料，那些材料上面覆着很多有害的气体如甲醛，苯系化学物之类的有害物质，他们当中有些挥发性极强，加上风扇和抽风机的作用，给室内造成一定的风向，异味就会随着风向流去。

4、通风是最好的方法。风能够将室内的空气带走，达到交换空间的效果，在通风的过程中会将室内的异味一同带走，而且，室内的异味很大一部分是来自墙壁上的粉刷使用的材料，风也可以把墙壁上的材料的水分调走，异味也很容易随被带走的水分吸附在身上，一同带走。

上一篇：在淮安小户型房子装修需要注意的一些问题 下一篇：新婚爱情故事 摆放花烛的洞房也要有好风水
关于戈特 家装案例 特色服务 联系我们

- 公司简介

  资质与荣誉

  公司新闻

  招贤纳士

- 作品赏析

  装修套餐

  装修指南

- 设计团队

  装修日记

  装修指南

  装修效果图

  装修样板房

- 24小时咨询QQ:768724383

  咨询热线：0517-89336141

  官网网址：www.huaiangete.com

  微信公众号：huaianget(戈特装饰)

- 24小时全国统一客服电话：18762040882
- 地址：江苏省淮安市清河区中鑫上城B703室

  乘车路线（2路、11路、23路、32路、18路、69路均可到达）

淮安戈特装饰工程有限公司 版权所有

友情链接: 淮安家装网