设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 暖通设备 > 燃气壁挂炉

### WST薄保温衣外壳单盘管水箱

更新：[2015-06-19 15:22:48] 点击：

- 产品品牌 博世
- 产品型号

产品介绍

采用专用搪瓷碳钢制作的标准水箱，水箱采用大面积热交换的钢质热盘管
内胆和热盘管全部按照德国工业标准DIN4753 Teil3搪瓷，且内胆外壁喷涂防锈漆
按照德国工业标准DIN4753 Teil6采用1¼"镁棒保护，保证内胆长期使用不被腐蚀
底部有排污管接口，循环接口独立
设有1 1/2" 电加热接口，所有外螺纹为管螺纹
预留上下2个传感器盲管接口
水箱工作压力8bar，含8bar安全阀
水箱保温为35mm聚氨酯发泡保温层，外包5mmPU薄保温衣保护层

参数表

水箱型号 | 单位 | WST150-1EC | WST200-1EC | WST300-1EC
--- | --- | --- | --- | ---
容积 | liter | 150 | 200 | 300
内胆直径 | mm | 500 | 500 | 500
外壳直径 | mm | 580 | 580 | 580
发泡层 | mm | 40 | 40 | 40
高度（不含保温层） | mm | 935 | 1198 | 1663
高度（含外壳） | mm | 985 | 1255 | 1713
热交换面积 | m2 | 0.7 | 1 | 1.2
热盘管内水量 | liter | 4.5 | 6.3 | 7.5
进/出水口 | Inch | G 1＂ | G 1＂ | G 1＂
盘管循环口 | Inch | G3/4＂ | G3/4＂ | G3/4＂
回水口（备用口） | Inch | G3/4＂ | G3/4＂ | G3/4＂
电加热接口 | Inch | G1 1/2＂ | G1 1/2＂ | G1 1/2＂
排污口 | Inch | G3/4＂ | G3/4＂ | G3/4＂
最高温度/最大压力 | oC /bar | 95/8 | 95/8 | 95/8
热盘管内最高温度/最大压力 | oC/bar | 110/16 | 110/16 | 110/16
盘管流量 | m³/h | 1 | 1.3 | 1.6
盘管压降 | mbar | 30 | 50 | 60
水箱重量（净重/毛重） | Kg | 73/85 | 94/105 | 111/123

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70