设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 暖通设备 > 暖气片

### Solar4000TF

更新：[2015-06-19 15:25:26] 点击：

- 产品品牌 博世
- 产品型号

产品介绍

博世新一代集热器，铝合金边框，竖琴流道设计，高选择性涂层 ，瞬时效率截距80@@， 通过solarkeymark 认证、CE一致性认证以及中国环境标志产品认证。
- 超薄设计，紧跟时代潮流，极高性价比
- 铝合金型材一体式折弯制成主边框，集热器更加坚固结实
- 边框通风透气口设计，避免集热器玻璃内表面结露现象，长久保持玻璃内表
面的洁净及光线透过率；同时，避免集热器承受较高空晒温度
- 整板超声波焊接吸热板芯，焊缝整齐美观，接触紧密，无热传导接触热阻，
导热效果极好，集热器性能高
- 吸热板真空镀膜PVD 高选择性吸热涂层，稳定性好，附着性强，吸热效率衰
减小，集热器寿命长；竖琴式水力设计，集热器流动阻力小，每排可串联
10片，方便集热器阵列布置
- 重量轻，安装搬运容易
- 通过TÜV检测的柔性插拔式安装接头，无需安装工具，即可快速完成集热器
连接，同时能有效减弱热涨冷缩对集热器阵列的影响
- 提供完整的斜屋面及平屋面配套铝合金安装支架，经过静压测试，可承受较
高雪压及风压，长久使用不生锈，不污染墙面
- 太阳能传热介质滞留温度高，确保介质长期稳定使用
- Solar Keymark 和 "环境标志产品认证

特性和优点

性能优越且质量稳定可靠的高选择性PVD 吸收涂层，保证很好的集热器热性能
紧密牢靠的超声波焊接技术，传热效果好
采用太阳能布纹低铁安全玻璃，光线高透过率，无光污染
填充惰性气体的玻璃和吸热板芯整体密封技术，玻璃内侧不会出现结露，极大降低集热器的热损失
容水量小，集热器启动速度快，加热反应快，介质温升高
铝板/铜管整板吸热板芯，表面花纹按压，有效降低铝板表面的热应力凹凸
双曲流道水力结构设计，集热器内介质易排空，有效抵抗高滞留温度对介质的影响
耐候性好、重量轻、强度高的整体模压玻璃纤维集热器边框设计，集热器密封好，强度高，变形极小
安装简单、布置灵活：
双曲流道水力结构设计，水流阻力小，进出水双侧布置时，串联片数可达10片，进出水单侧布置可串联5片
高强度玻璃纤维边框设计，降低整体重量，搬运轻松，方便安装
快插式不锈钢水力连接设计，使用一件工具即可安装，安装省时省力
集热器2.55m2 的大尺寸设计，同样配置的水箱，可获得更高的水温
配套四种安装型式所需配件，可提供平屋面上、嵌入式、斜屋面上、立面上安装时的配件

参数表

参数表：
集热器型号 | FS 226-2V | FS 226-2H
类型 | 垂直式 | 水平式
尺寸 [mm] | 1175 x 2170 x 87 | 2170 x 1175 x 87
集热器总面积 AG [m²] | 2,55 | 2,55
集热器采光面积 [m²] | 2.242 | 2.242
集热器吸热面积 [m²] | 2.25 | 2.25
吸热介质容量Vf [l] | 1.61 | 1.69
集热器重量（空） [kg] | 49 | 49
集热器连接接口 | DN15 带管箍
选择性吸收涂层 ，吸收率 [@@]，发射率 [@@] | 高选择性 (PVD)，95 ± 2，5 ± 2
集热器效率η0 [@@]， 基于采光面积 | 0.824 | 0.829
集热器热损失 k1 [W/m²k] | 3.467 | 3.654
集热器热损失 k2 [W/m²k²] | 0.015 | 0.017
入射角修正系数　IAM_dir (50@@)， | 0.94 | 0.94
集热器年吸热能力 (Wp)，[ 30K，1000W/m2] | 1584 | 1579
滞留温度 tstg. [°C] | 210 | 210
最高运行压力 pmax [bar] | 10 | 10
集热器公称流量 [l/h] | 50 | 50

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70