设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

技术支持 Support

- 技术资料
- 售后服务
- 常见问题

最新资讯 New

2015/06/27
  舒适家居经济促销套餐
2015/06/27
  中央空调和分体式空调相比具有
2015/06/27
  水冷中央空调—水冷中央空调工
2015/06/27
  家用中央空调加新风系统好用吗
2015/06/27
  中央空调系统的好处？为什么要

搜索 Search
你的位置：首页 > 技术支持 > 技术资料

### 水泥自流平与水泥砂浆找安装工艺

[2015-06-18 20:26:34]点击：

地面找平，是地暖安装的第一步，地面越来对地暖影响越小，采暖效果更好，某种情况下，地面越平相对后期的维护更少。准确的说，地面找平有三种方式：水泥砂浆找平、水泥自流平找平、石膏找平，常用的是前面两种方式。

地面找平，意思就是把原始地面做平整，使地面达到一定的平整度。
地面找平标准
自从2005年自流平开始在全国的普及使用。建筑地面找平的标准再一次更新了参数标准。以下标准主要是针对家装地面。

2平方米内落差>3毫米【地面不平】

2-3平米内落差>=5-10毫米【严重不平】

2平方米内落差<=3毫米【地面合格】

在选用自流平原料的时候也需要特别的注意。市面上的种类很多。主要是分为家装型(规格DP180)。工业型，高强商业型几种。选用合适的原料比较重要。一般地面公司会帮你选用正确的用料！

水泥砂浆找平
水泥砂浆找平目前还被广泛使用，但一些要求稍高的都用自流平找平。水泥砂浆找平具有较大的缺陷，一是平整度控制不能做到最大的精确，找平厚度高，其次就是施工工艺容易由于施工方的技术问题导致房屋地面增高不少。地面却依然不平。

水泥砂浆找平与工人的技术息息相关。

水泥砂浆要求：
水泥：不低于325号的普通硅酸盐水泥。

砂：宜用中砂，含泥量不大于3%，不含有机杂质，级配要良好。

施工工艺
弹找平控制线→做找平面标高泥饼→水泥浆结合层→封堵门口→对室内设施根部包扎或隔挡保护→水泥砂浆满铺→表面压光→淋水保护。

1、弹找平控制线：依据地面铺贴饰材的种类厚度和完成面标准线确定找平厚度，在墙面弹出找平控制线。

2、做找平面标高泥饼：依据找平控制线沿墙四周作出泥饼，并拉线按两边灰饼高度作出中间灰饼，灰饼间距不大于1500㎜。

3、水泥浆结合层：按1：0.5的比例配制素水泥浆，用扫帚扫涂地面，形成结合层。

4、对室内设施根部包扎或隔挡保护：对已完成的木制品的根部包扎，对室内原有设施的根部包扎或用材料进行隔挡。

5、水泥砂浆满铺：水泥砂浆配合比为水泥：砂=1：2，应搅拌均匀。满铺水泥砂浆后用长木杠拍实搓平，使砂浆与基层结合密实。

6、表面压光：表面压光分两次进行。第一次在水泥砂浆凝结稍有反水，人踩上去有脚印，但不下陷时，撒干水泥面后用铁抹子压光，从边角到大面，顺序加力压实抹光，待水泥砂浆终凝前进行第二遍压光，用铁抹子将第一次压光留下的抹纹压平、压实、压光。

7、淋水养护：面层压光24小时后，面层覆盖吸水材料，每天淋水不少于2次，保持覆盖材料潮湿，养护时间不少于7天。
水泥自流平找平地面
水泥自流平是科技含量较高、技术环节也比较复杂的高新绿色产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等，可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

水泥自流平优势
水泥自流平解决了地板安装中的六大问题。是一种地面施工技术，它是多材料同水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、抗菌，这一技术已经在无尘室、无菌室等精密行业中广泛应用。

性能特点
1、选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂加导电粉制成；

2、表面光滑、美观、达镜面效果；

3、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。

施工工艺
1、基面处理； (处理完表层的灰尘和脱落层)

2、均匀的涂界面剂(家居要用水性界面剂)

3、铺设铜线、割槽；(家居装修中该过程是水电改造时处理)

4、刮涂环氧导电中层漆；(家居装修中无此环节)

5、打磨；吸尘；(打磨过程要在自流平施工之前完成“一般采用旋密式打磨”)

6、用自流平环氧色漆镘漆1-2遍。(一般家居不适宜做环氧漆)。

- 上一篇：水地暖安装施工注意事项 2015/06/18
- 下一篇：水暖配件生料带介绍_怎么缠 2015/06/18