设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 暖通设备 > 暖气片

### 紧凑型钢板散热器（霍弗圣）

更新：[2015-06-19 15:15:12] 点击：

- 产品品牌
- 产品型号

产品介绍

紧凑型钢板散热器装饰性强，小体积能达到最佳散热效果，无需加暖气罩，最大程度减少室内占用空间，提高房间利用率。
Oxsilan技术是一项新的纳米级金属预处理技术，它不含任何有害金属，并为大范围的金属基材提供优越的防腐性能。 Oxsilan替代了传统的铁系磷化产品和锌系磷化产品，产品目录中提供了各种金属表面处理的产品，例如冷轧钢、铝、镀锌钢，还有其它多种金属基材方面的应用，并对环境友好。 Oxsilan 技术正在逐步替代可适用产业的预处理工艺。

特性和优点

腐蚀，钝化处理
钝化处理是化学清洗中最后一个工艺步骤，是关键一步，其目的是为了材料的防腐蚀。如锅炉经酸洗、水冲洗、漂洗后，金属表面很清洁，非常活化，很容易遭受腐蚀，所以必须立即进行钝化处理，使清洗后的金属表面生成保护膜，减缓腐蚀。
静电喷涂，电泳底漆
静电喷涂是利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动，并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法。 电泳漆，也叫电泳涂料，现在还有很多人沿用“电泳漆”的称呼，而不用“电泳涂料”。随着常规喷涂的缺陷不断浮现，电泳开始变得越来越普及。电泳漆也开始不断更新换代，从阳极电泳漆到阴极电泳漆，从单组分电泳漆到双组分电泳漆，电泳漆的发展也促进了电泳涂装的发展，使更加多的产品不再使用喷涂技术而是使用电泳。
多重保护
气泡垫包装收缩膜保护 黑色塑料支架保护 边角瓦楞纸保护
质保5年，使用寿命长

参数表

高度（mm） | 接管间距(Amm) | 厚度K(mm) | 高度B(mm) | 水含量l/m | 重量kg/m | 大小长度L(m)
300 | 250 | 102 | 200 | 3 | 15.67 | 400-2600
400 | 350 | 102 | 300 | 4 | 20.61 | 400-2600
600 | 550 | 102 | 500 | 6 | 31.02 | 400-2600
900 | 850 | 102 | 800 | 9 | 45.69 | 400-2600

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70