设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

技术支持 Support

- 技术资料
- 售后服务
- 常见问题

最新资讯 New

2015/06/27
  舒适家居经济促销套餐
2015/06/27
  中央空调和分体式空调相比具有
2015/06/27
  水冷中央空调—水冷中央空调工
2015/06/27
  家用中央空调加新风系统好用吗
2015/06/27
  中央空调系统的好处？为什么要

搜索 Search
你的位置：首页 > 技术支持 > 技术资料

### 碳纤维电暖气材料工作原理

[2015-06-18 20:30:06]点击：

碳纤维电暖气简介
碳纤维电暖气是一款集普通电暖器与暖气片功能之所长，在普通电暖器上的又一新改革。碳纤维电暖气产生的远红外线被医学界成为“生命之光”，波长集中在8-12μm，能促进人体深层细胞适度共振。长期使用可改善人体微循环，诱发人体深层细胞适度共振，达到暖身通络，促进新陈代谢，增强细胞活力。

在正常规范的情况下使用寿命在30年之间，不断裂、不脱落、不氧化，发热及散热性能稳定是其主要优点。　无跑、冒、滴、漏现象发生，安全节能是其第二优点。

碳纤维可加工成织物、毡、席、带、纸及其他材料。传统使用中碳纤维除用作绝热保温材料外，一般不单独使用，多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中，构成复合材料。碳纤维增强的复合材料可用作飞机结构材料、电磁屏蔽除电材料、人工韧带等身体代用材料以及用于制造火箭外壳、机动船、工业机器人、汽车板簧和驱动轴等。
碳纤维电暖器材料
碳纤维电暖器是采用高新材料-碳纤维为发热体，设计研制的全新型的电暖器。带有温控器 具有加热、取暖之功能，还有辐射较高的远红外线，倡导绿色环保、高效节能、安全方便。

大体分为两种，一是碳纤维发热板，一种是碳纤维发热丝。

随着人们生活水平的提高和碳纤维电暖器自身的优势，这种新型的采暖产品日益深受众多消费者的喜爱，在未来的应用中，电采暖市场还将有很大的应用空间。

对于碳纤维电暖器这种电采暖产品在未来的空间中提升将会更大，因为电采暖是一种采用电力能源为房屋供暖的采暖方式，随着经济的发展，电采暖做为一种安全、清洁、舒适的采暖方式，被国家及各地政府认定为有利于环境改善，对治理城市空气污染，提高居民生活质量有显著的作用。

碳纤维电暖器采暖原理
碳纤维电暖气为平面加热材料，板面即是发热面又是散热面，散热均匀。传统采暖一般都不是平面供热材料，其供暖效率低下，能耗损失很大。碳晶板的传热面积比电阻丝增加99%，散热面积超过电阻丝60倍以上。

碳纤维在电能激发下产生电热效应，碳晶分子作高速的布朗运动，分子团产生热量，穿透介质；整个发热过程无光，更无明火，即没有光能损耗，99%以上的电能都转换为热能。碳纤维通过调整添加远红外发热剂，使远红外波长集中在发热的波长8～15um之间，有效地提高了能量转换效率。
碳纤维电暖气优势
高效节能：通电即热，升温快。1-5分钟可达工作温度，热转换率大于98％。是市场上电能转换热能转换率最高的产品之一。

操作简单：按需自由设定温度。在达到设定温度时，自动断电恒温运行。并能防止产生高温。当低于设定值时自动加热无需人工重复操作。

安全可靠：绝缘 、阻燃，不会出现漏电现象。产品老化和检测介电强度超过标准2000v且使用寿命不低于10万小时。

保健作用：运用新型远红外线辐射原理，运行时不断产生红外电波，完全符合人体需要。

低碳环保：发热均匀，使用中无电磁干扰和污染，无灰尘，无光和明火，无噪音无有害气体排放。

安装方便：可一台单独使用，也可多台多片拼装使用，且壁挂、落地均可使用。

性能与特点
采用碳纤维面状发热体加热，散热均匀、升温快、效率高，三分钟可达90℃——100℃额定表面 度，具有较强的辐射对流作用，电热转换率达98%以上，与市场上同类产品陶瓷式、热片式、石英式、油汀式电暖器相比，节电达2/3以上。

使用中无电磁干扰和污染、无灰尘、无噪音。升温迅速：本产品接电加热1-2 分钟即刻散热；经济：本产品定位面向普通大众价格低廉实惠，不但购买省钱，使用时也省钱，电能转化提高30%（相对金属发热），自动调控温度。

- 上一篇：家用电地暖用哪种采暖方式好 2015/06/18
- 下一篇：水地暖安装施工注意事项 2015/06/18