设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 暖通设备 > 温控器

### 丹佛斯温控器

更新：[2015-06-19 15:20:33] 点击：

- 产品品牌
- 产品型号

产品介绍

1、有线型温控器
如果一个房间有多个回路，一个温控器可控制多个回路的热电驱动器，但由于房间过大，温度场不均匀，一般建议一个温控器最多控制两个热电驱动器。如果是对大厅进行温控，建议采用地面温度温控器FH—WS。
由于温控器与热电阀之间需要，电线连接，因此需在进行地暖安装时，预埋电线，分水器旁要有电源，同时丹佛斯可提供普通端子接线盒WB12和集成电路的接线盒FH—WC。

2、无线型温控器
使用无线型房间温控器可省掉布线工作，节省安装费用，并且温控器的位置可随用户需求改动，有很强的灵活性。水温控制器, FTC用于地板采暖和散热器系统中混水环路的温度控制。FTC是一种自力式温度控制传感器，可以与二通阀体RA-N @@ RA-C连接。电池供电房间温控器, RET B系列电池供电房间温控器具有方便的设定盘和液晶温度显示。保持了与RMT和RET风格一致，并提供了准确的电子温度控制，而无需外加电源，所有型号均有有线和无线两种版本。

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70