设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 净水设备 > 软水系统

### Alsana软水机EST-R15型家用

更新：[2015-06-23 18:10:18] 点击：

- 产品品牌
- 产品型号

产品介绍

Alsana/阿尔莎娜软水机EST-R15

技术参数:

〖建议流量〗2.0吨/小时
〖工作流量〗1.5吨/小时
〖周期制水量〗2.3 (250mg/l)
〖进水工作压力〗2 kg/cm2
〖电源〗220/24v
进出水管连接〗1"
〖整机尺寸〗33×44×698(cm)
迷你普及型可放在橱柜内

产品特点：
1. 全自动控制阀：
好的软水机，至少应该采用全自动的控制阀，免除用户手动反洗的烦恼；
2. 电脑双程序：
好的软水机，更应采用电脑化双程序控制技术（时间及流量双参数监控），有效防止市场上大多数单程序控制软水机常常出现的出水水质不稳定及过量消耗水、电、盐的情况；
3. 逆流再生：
好的软水机，应具备逆流再生技术，可确保确保树脂充分再生，确保最佳软水品质，比顺流再生技术省盐省水达50％，并且有效的延长树脂寿命；
4．高品质树脂：
好的软水机，应选用高品质均粒树脂，交换能力强，不易破损，使用寿命长达30年以上，无需更换；
5．石英砂底层：
好的软水机，应加设石英砂过滤层，使您家居用水达到净化、软化双重效果；
6．进出水孔径：
好的软水机，进出水孔径应不小于1英寸，本产品全系列软水机进出水孔从1英寸到2英寸，可以满足全家居大流量生活用水的需要。
7．双重加强式玻璃钢罐：
好的软水机应采用双重加强式玻璃钢罐，防渗漏，抗冲击，本产品内层为abs卫生材质，外层玻璃纤维缠绕，并在罐领部位双层加厚，杜绝渗漏现象！
8．设计与开发能力：
好的软水机生产厂家，应能做到设计、生产一条龙，使软水机各部件整合性好，整机运行稳定性更好；
9．外观及尺寸：
好的软水机生产厂家，应为家庭用户提供多型号的产品，可以满足最小的摆放空间（仅占一格橱柜）到超大型别墅豪宅的不同需求；
10．品质保证：
好的软水机生产厂家，应有多家世界级权威机构授予证书，可为用户提供最大的信心保证。

Alsana产品益处：
1、使用软水沐浴，感觉柔滑、舒畅，令您肌肤更白嫩，更光滑；头发更加飘逸有光泽，免除静电烦恼。
2、碗、碟洗净凉干后不留污渍，亮洁如新，与洗碗机配合使用，效果更为显著。软水烧开后冲泡咖啡，口感更好，香味更浓。
3、可保护您的心爱衣物免受洗涤伤害，衣物洗涤后柔软有弹性，色泽鲜艳，洗洁效果更好，并可延长织物寿命达32％
4、人性化设计，安装使用简便，可隐藏安装于橱柜中，且有各种型号，适合不同家庭的需要。
5、Alsana软水机，您现代生活“舒服水”，满足您的需要，解除您生活中的烦恼，让您享受高品质，新时尚的美好生活。

Alsana产品工作原理：

水的离子交换软化过程是硬性矿物质，主要是钙和镁被钠交换或取代的过程。这些矿物质性质上是离子的（常称作离子化杂质），这意味着它们带有电荷，由于同种电荷相斥，异种电荷相吸，因此有可能产生离子交换。
水中的钙、镁离子实际上是溶解的矿石。当水流经岩层和地壤时溶解了钙和镁的沉积物，这种溶解的矿物最终进入到地下水层。当水从地下水层被抽到表面时，水中含有溶解的硬性矿物质，这种水称为硬水。
软水器使溶解在水中的钙镁硬性矿物质被软化剂树脂上的软性矿物质钠交换。所有这三种矿物都是叫做阳离子的带正电荷离子。在适当的压力容器中，含硬性矿物的水通过离子交换树脂可发生离子交换反应。在现代的软水器中装有千百万颗微细的聚苯乙烯/二乙烯苯塑料球，所有小球都含有许多吸引正离子的负电荷交换位置。当树脂处在再生状态时，这些负电荷交换位置为带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时，它们与树脂小球接触，从交换位置上取代钠离子，从而被除去.

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70