#

统一客服热线：0572-2105579

筑就尊贵空间 彰显不凡气质 欢迎来电来访咨询

## 公司新闻news

您的当前位置：主页 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

#### 家装时水电改造注意事项

发布者：dede58.com 发布时间：2014-07-26 阅读：

目前，市场上的电线品种多、规格多、价格乱，消费者挑选时难度很大。一般家庭装修，常用2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线，但价格上，同样规格的一盘线，因为厂家不同，价格可相差20%～30%.至于质量优劣，长度是否达标，消费者更是难以判定。

据业内人士透露，电线之所以价格差异巨大，是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨在7万元以上，而回收的杂铜则便宜很多；绝缘材料和护套料的优质产品和残次品的差价更悬殊。另外，长度不足、绝缘体含胶量不够，也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度，优等品是100米，而次品只有90米左右；绝缘体含胶量优等品占35%～40%，而残次品只有15%.通过对比，消费者不难看出，成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。

那么，购买电线时怎样鉴别优劣呢？

一要看。看有无质量体系认证书；看合格证是否规范；看有无厂名、厂址、检验章、生产日期；看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面，优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和，否则便是次品。

二要试。可取一根电线头用手反复弯曲，凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。

挑水管看材质

为使居室美观，人们在装修时，水管一般都采用埋墙式施工，所以，如果水管质量不好，一旦出现渗漏和爆裂，将带来难以弥补的后果。

铝塑复合管是市面上较流行的一种管材，其质轻、耐用而且施工方便，其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时，由于长期的热胀冷缩可能会造成卡套式连接错位以致造成渗漏。选购铝塑复合管时，需要注意两点：①检查产品外观，品质优良的铝塑复合管，一般外壁光滑，管壁上商标、规格、适用温度、米数等标识清楚，厂家在管壁上还打印了生产编号，而伪劣产品一般外壁粗糙、标识不清或不全、包装简单、厂址或电话不明。②细看铝层，好的铝塑复合管，在铝层搭接处有焊接，铝层和塑料层结合紧密，无分层现象，而伪劣产品则不然。

PP-R管是一种新型的水管材料，无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，采用特殊的热熔方式连接，不会腐蚀生锈，不会结垢。挑选时，可注意：①产品名称：真PP-R的产品名称应为“冷热水用聚丙烯管”或“冷热水用PP-R管”，凡冠以超细粒子改性聚丙烯管（PP-R）或PP-R冷水管、PP-R热水管，PP-E管等非正规名称的均为伪PP-R管；②伪PP-R的密度比真PP-R略大；③真PP-R管呈白色亚光或其他色彩的亚光，伪PP-R管光泽明亮或色彩鲜艳；④真PP-R管完全不透光，伪PP-R管轻微透光或半透光；⑤真PP-R管手感柔和，伪PP-R管手感光滑。⑥真PP-R管落地声较沉闷，伪PP-R管落地声较清脆。伪PP-R管的使用寿命仅为1—5年，而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。

此外还有铜管、不锈钢管。虽然耐腐蚀、消菌，但价格太高了，一般家庭很少有人问津。

布局要科学

现在建材市场材料管理不太规范，在选购电线、开关、灯具、给水管等水电材料时不要图便宜，要购买正规厂家的产品，同时要认真检查产品的生产许可证、营业执照、检测报告、3C认证等资料是否齐全，并且要开正式发票。在水电施工过程中，主要注意以下几点：

1.开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路铺设时要穿线管，不要把电线直接埋到地面或墙里，这样不仅不安全，并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在铺好后一定要进行打压试验，合格后再做下一道工序，防止管道漏水造成损坏。

2.厨房和卫生间等需要做防水的部位，做完防水后一定要做闭水试验，合格后再贴砖。

3.电线接头一定要涮锡，厨房和卫生间的接头建议做防水处理，接头可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎。

4.重量超过3公斤的灯具，一定要固定在螺栓或预埋吊钩上，禁止使用木楔固定；安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须做保护接地，卫生间一定要选用防水插座。 网络编辑必备工具箱

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

公司新闻

上一篇：小户型的酒柜，也可作为隔断、收纳、空间装饰使用

下一篇：2014我国家装石材背景墙流行趋势

杭州筑尊装饰装饰设计有限公司是一家从事建筑室内装饰设计及施工的专业化公司，主要从事中高档的家庭、别墅、办公空间、商业空间的装饰设计与施工。