INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('12','41','<p>\r\n	50型微型扒渣机&nbsp; LWT-50/4Q-XXX-D标准型</p>\r\n<p>\r\n	轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n<p>\r\n	该机可用于生产作业空间为（1.7米X1.7米）以上含(1.7米X1.7米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-130506100301209.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				标准型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;50</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				2350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				3.7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1420</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1320</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1140/1100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x380</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				1.8x1.8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4800x1300x1500</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('13','45','案例','','','192.168.1.3','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('15','41','<div>\r\n	<p>\r\n		50型微型扒渣机加折叠架&nbsp; LWT-50/4Q-XXX-D-JZ标准型（折叠）</p>\r\n	<p>\r\n		轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n	<p>\r\n		该机可用于生产作业空间为（1.7米X1.7米）以上含(1.7米X1.7米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G54034543.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				标准型(折叠)</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;50</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				2350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				3.7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1420</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1320</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1140/1100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x380</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				1.8x1.8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4800(3900)x1300x1500</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('16','18','<div>\r\n	<p>\r\n		60标准型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-60/4Q-XX-CD标准型</p>\r\n	<p>\r\n		轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n	<p>\r\n		该机可用于生产作业空间为（2米X2米）以上含(2米X2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G54U0Y6.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				标准型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3050</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				4.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2950</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1380</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1245</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x440</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5150x1500x1780</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('17','18','<div>\r\n	<div>\r\n		<p>\r\n			60加强型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-60/4Q-XX-CD加强型</p>\r\n		<p>\r\n			轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n		<p>\r\n			该机可用于生产作业空间为（2米X2.2米）以上含(2米X2.2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G5493U48.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				加强型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				4.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1245</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x490</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2.2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5150x1500x1780</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('18','18','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<p>\r\n				60重型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-60/4Q-XX-CD重型</p>\r\n			<p>\r\n				轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n			<p>\r\n				该机可用于生产作业空间为（2米X2.4米）以上含(2米X2.4米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G55022b0.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				重型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3370</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				4.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1245</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x460</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2.4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5150x1500x1780</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('19','18','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<p>\r\n				<br />\r\n				60加强型4驱轮胎式链条刮板式扒渣机&nbsp; LWT-60/4Q-XX-CD-G加强型</p>\r\n			<p>\r\n				轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n			<p>\r\n				该机可用于生产作业空间为（2米X2米）以上含(2米X2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G55105525.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				加强型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650(可加长)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1230</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				22</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;12</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5200x1500x1600</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('20','18','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<p>\r\n				60型2驱轮胎式框斗扒渣机&nbsp; LWT-60/2Q-XC</p>\r\n			<p>\r\n				轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n			<p>\r\n				该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.7米）以上含(2.2米X2.7米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G552592W.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				&nbsp;</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				2750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1970</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700(可加长)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1580</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				16.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				大臂最大回转角度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;35</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;30</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5500x1700x1800</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('21','19','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<div>\r\n				<p>\r\n					80型2驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-80/2Q-CD 加强型</p>\r\n				<p>\r\n					轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n				<p>\r\n					该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.2米）以上含(2.2米X2.2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n			</div>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G55441F1.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				加强型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;80</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3280</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2830</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1920</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700(可加长)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1610</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				16.5(15)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600x480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5600x1700x1570</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('22','19','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<div>\r\n				<div>\r\n					<p>\r\n						80型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-80/4Q-CD 标准型</p>\r\n					<p>\r\n						轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n					<p>\r\n						该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.1米）以上含(2.2米X2.1米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n				</div>\r\n			</div>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.135','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G5551L38.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				标准型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;80</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2020</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2000</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				高速5.5/低速3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				16.5(15)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600x450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.1</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5600x1700x1690</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA0NDIwMDQw/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc1ODUwNTE2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
