设为首页 | 加入收藏 | 瑞鑫烟机

全国免费服务热线

400-6869-976

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  瑞鑫烟机 瑞鑫消毒柜 瑞鑫热水器 瑞鑫水龙头 瑞鑫灶具 垃圾处理器 利群水电 太尔热水器
- 技术支持
  售后服务 安装指导 常见问题
- 装修日记
- 装修知识
- 访客留言
- 装修建材

暂无广告。
装修知识 Zxzs

无分类

最新资讯 New

2012/6/13
  瑞鑫沈阳总店地址
2012/6/13
  瑞鑫实体店与淘宝店的区别
2012/6/13
  瑞鑫烟机金牌售后服务承诺

搜索 Search
你的位置：首页 > 装修知识

### 房屋验收注意事项

2012-6-13 20:06:10 点击：

房屋验收注意事项

一、墙面

1、检查墙面是否有开裂。

2、检查墙面是否有空鼓，用小木锤或其他东西敲墙，敲到空鼓时发出的声音不实，很容易就可以听出来。做上记号，装修时用腻子填平。

3、检查墙面的腻子，是否是防水腻子，可以带瓶矿泉水，往墙上泼水，用手去摸，看手上是否有泥浆，没有的话证明墙面的耐水腻子合格。

二、屋顶

1、检查屋顶是否有开裂。

2、检查屋顶和墙面的阴阳角线是否是水平线，如果不是，在今后装修中要先用粉刷石膏找低再用耐水腻子找平即可。

三、地面

1、检查地面是否平整。

2、检查是否有开裂和反砂：地面用脚搓地面时是否出现沙粒。砂浆比或水泥质量不合格、搅拌不均匀都会出现此问题。

四、门窗

1、检查门窗的强度

2、检查窗的功能

a.门窗推拉顺滑，表面平整光洁，无严重划痕，型材没有开裂或断裂现象。

b.五金配件：齐全，位置正确，牢固

c.密封质量：门窗关闭时扇与框，扇与扇无明显缝隙，密封条不松动，不脱落，不外露。

d.门窗框，扇垂直，不弯曲

e.玻璃无污染，无破损，双玻夹层无灰尘和水气，分隔条均匀。

f.窗子排水孔是否打通了。未打通积水会流入型材里。

五、电路

1、检查插座和开关是否设置的合理，电路在装修中是否需要改造，一是看个人的需求，二是看房屋中插座和开关设置的是否合理，方便使用。

2、检查每个电灯开关和电源插座是否可以正常使用，带个手机座充、或电笔插上就可检验电源插座是否通电，当然专业人员会采用专用插座检查。

- 上一篇：米高隆鑫整体家居简介 2012/6/13
- 下一篇：瑞鑫油烟机安装——客户须知 2012/6/13