宽带连接-651

http://zhidao.baidu.com/link?url=...
宽带连接时，出错误代码：651是什么意思？

错误代码651意思为
您的调制解调器(或其它连接设备)报告了一个错误。既未找到指定的端口。
解决办法：
1、远程访问记事簿文件和当前的“网络和拨号连接”配置可能不一致如果更改了通讯设备（例如：串行口或调制解调器），请确保重新配置“网络和拨号连接”。如果错误仍然存在，请删除并重新创建“网络和拨号连接”.
2、win7 错误代码651，路由能上，拨号上不了
试一下:打开 \windows\system32\logfiles\wmi，双击打开wmi再打开里面的RtBackup 会提示你需要管理员权限 继续 重启，即可修复。
3、不行的话把wmi里的后缀为etl的文件删除包括RtBackup里的 重启
4、如果上面的都不管用的话那尝试一下，禁用本地连接-关机-检查猫的所有插头拔下重插-拔下猫的电源插头-等待2分钟 之后插上插头-开机。
5、最后一招先从别的能上网的系统的机子里复制下面这个文件 c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys 来替换你电脑里的这个文件。

http://zhidao.baidu.com/link?url=...
win7 无internet访问权限

我家用的tp link无线路由器 全部设置好以后 笔记本可以通过无线网络正常上网 但是通过网线连接的台式机一直显示无internet访问权限。用windows自带的检测工具检测显示无法找到问题 ip-4协议全部采用自动分配 有高人能帮忙解答么？

WIN7笔记本无线上网，有限的访问权限的问题，我个人的解决办法是：

从控制面板---管理工具---服务里查看：DHCP客户端服务（DHCP Client) 是否被禁止了，如果被禁止了启动就ok了，本人就在今天就是这么解决的。
如果安装了360安全卫士的：从高级工具---开机启动项管理---系统自带启动项里，查看DHCP客户端服务（DHCP Client) 是否被禁止了，如果被禁止了启动就ok了。因为360安全卫士里有些启动项被优化关闭了。

以上是本人无意发现的，仅作为参考。

http://jingyan.baidu.com/article/a65957f4bbd18124e67f9b24.html
怎样解决无internet访问权限

win7无internet访问权限
问题描述
很多时候，在WIN7系统下使用路由器上网时都会出现该问题，系统托盘的网络图标显示黄色叹号，并且显示已连接路由，无internet访问权限。此时计算机是无法正常上网的。此问题大部分原因是由于旧版本的网卡驱动与路由DHCP租约冲突，产生DHCP无法正常的从地址池中分配IP给予PC，造成了无internet访问权限所以不能连接网络的问题。重启路由器可暂时解决该问题。

1.进入路由器控制页面，默认为192.168.1.1（在IE地址栏中输入），输入登录管理员名称与密码，默认为admin。选择重启路由器。

2.连接网络后，打开计算机设备管理器（WIN7打开方法是：计算机-右键属性-设备管理器）

3.找到网络适配器，注意这会出现两块网卡，一块是普通网卡，一块是无限网卡。如果平时只用无限网卡上网的同学，可以暂时将有线网卡禁用避免冲突。点开无限网卡-属性-驱动程序选项卡，选择更新驱动程序。再选择自动搜索更新的驱动程序软件。WIN会自动更新并安装网卡的最新驱动程序（这是WIN7的最大优点之一）

4.为了避免日后再发生此类情况，可以在路由的DHCP设置页面，选择将MAC地址与IP绑定，也就是静态地址分配。参见自己路由器说明书。

注意事项/操作误区

1.很多人说在CMD里输入“netsh winsock reset”就能正常上网。首先这条命令是将winsock恢复默认状态，winsock是Windows网络编程接口，它工作在应用层，作用是提供与底层传输协议无关的高层数据传输编程接口，贸然进行初始化会造成很多你无法解决的问题！

2.手动输入IP与DNS地址，在没有将DHCP关闭的情况下直接输入IP直接会造成IP冲突甚至无法连接路由与进行路由的设置。如果网关与DNS输入不对，也会造成种种问题，如需手动设置，请详细阅读说明书。

3.关闭杀毒软件防火墙，将路由设置初始化。这些都是无法根本解决问题的，首先这个问题不是防火墙杀毒软件造成的，关闭与否也不能解决问题。将路由设置初始化其实与重启路由无意，只能暂时解决问题，如需根治，还是需要更新网卡驱动。

http://bbs.zol.com.cn/nbbbs/d21_3623.html
提问：电脑网络提示“网络无internet访问权限”无法上网怎么办？
方案一：设定固定IP

右下角电脑图标，右键选择网络和共享中心；点击本地连接弹出本地连接状态，然后选择属性。
在本地连接属性中，双击interne协议版本4设置固定IP，在填写IP界面选择使用下面的IP地址。

IP设置：如果您的网关是192.168.1.1的话，那么IP可以设置为192.168.1.2 到192.168.1.255 之间，只要不跟通网络中的其他电脑冲突即可。
备注：具体的网关可以参考通网络已连接上的计算机IP，或者咨询负责网络的工作人员。DNS服务地址可以设置为网关。

方案二：设置网卡带宽（速度与双工模式设置）

步骤一：打开控制面板里的设备管理器：

步骤二：打开网络适配器的选项—找到有线网卡—右击选属性

步骤三.在高级下选有SPEED AND DUPLEX字样的选项，把右边“值（V）: “的这列打开，所有的先项都试一下，看网络是否可以稳定下来！
方案三：重启路由器，把路由器恢复到默认值
方案四：更新网卡驱动（一般硬件正常情况下无用去更新驱动）