您的计算机配置似乎是正确的，但该设备或资源(DNS 服务器)没有响应

您的计算机配置似乎是正确的，但该设备或资源(DNS 服务器)没有响应
http://zhidao.baidu.com/link?url=...

我用的是ADSL 有时候网络会断 打个电话就连上了 我用的是自动获取IP的

你电脑本地连IP协议里面IP地址和DNS要自动获取ip地址，
然后你在网址上输入你路由器的网关一般是192.168.1.1，有的是192.168.0.1.
你看下你电脑本地址连接是点0点1的 还是点1点1 的啊
然后就跳出个口令输入路由器账号密码，一般是账号： admin 密码：admin
进去里面WAN设置MAC地址克隆保存，路由器自动从启应该马上就好了。

http://bbs.51cto.com/thread-1022911-1.html
【棘手】该设备或资源(DNS 服务器)没有响应!【已解决】

win7重启后上不了网。
局域网也PING不通了。
经过对网卡诊断提示：您的计算机配置似乎是正确的,但该设备或资源(DNS 服务器)没有响应
有遇到这个问题的吗？怎么解决呢？我排查过了HOST文件 网络适配器的配置 都没有错误。交换是TP-LINK小型自适应交换机，上面连接了5台PC，其它电脑可以正常上网，就这台不行。
我换了个端口一样不行，端口指示灯闪烁是正常的。

问题已经解决了，通过第三方软件cintrep修复成功！！！
cintrep网络修复工具.zip (442.48 KB)

首先局域网就已经PING不通了，说明已经到达不到网关。
其次静态地址，DNS配置是正确无误的，解析亦是不行。
系统日志没有相关记录！！！
谢谢您的回答！！！

首先，Ping通不通与DNS无关。DNS是域名服务，你Ping ip地址能通吗？
1，能否能从DHCP拿到地址？
2，确认没有安全策略阻挡ICMP?
3，手工设置地址是否能ping通？ping不通网关不代表什么，ping同子网同交换机上的其他机器呢？
4, 同一条网线换别的机器是否能通？

认可ping不通与DNS无关。
公司是静态地址，没有DHCP服务。
安全策略是没有的。
目前是静态IP，我首先PING的是该交换上的其它PC，不通，网关一样不通。
该网线插在其他电脑是可以通信的。
谢谢您！！！

OK那么现在问题已经判断出来是你那台电脑的问题。
1，网卡硬件故障，或者接触不良（win7一般情况不会出现驱动不对的问题，只要设备驱动没有黄！就算驱动是好的不用换）
2，是不是安装了什么防火墙或网络监控，网络策略软件。
3，Winsock 及 TCP/IP 协议故障。(用下面的命令修复)
netsh winsock reset
netsh inter ip reset

http://zhidao.baidu.com/link?url=...

3太电脑连接路由器！4m 网通宽带，2台win 7 一台XP ！交了网费一个礼拜都显示这个！客服以确认宽带是开通！会是什么原因啊

你好,你的笔记本有可能是由于无线网络连接里面的DNS服务器错误,导致的网卡断网,

解决方法:打开“网络和共享中心”，选择“更改适配器设置”，反手键点“无线网络连接”，点“属性”，
在网络里找到 "internet协议版本 4（TCP/IPv4)"双击,选择"使用下面的DNS服务器地址:,
在首选DNS地址上面,添加8.8.8.8(谷哥DNS服务器)
在备用DNS地址上面添加:114.114.114.114(国内114DNS服务器)然后点击确定,
再点击确定.希望可以帮到你

XP电脑DNS设置
一、右键桌面“网上邻居”，点“属性”；
二、鼠标移到“本地连接”，右键点“属性”（这里“本地连接”有可能是其他字，新建宽带连接的时候可以自定义文字，所以自己看着办）：
三、双击“Internet 协议（TCP/IP）”：
四、选择“使用下面的DNS服务器地址”，然后填写对应的IP地址(在首选DNS地址上面,添加8.8.8.8(谷哥DNS服务器)在备用DNS地址上面添加:114.114.114.114(国内114DNS服务器)，最后点确定，搞定。

http://www.myhack58.com/Article/54/93/2013/38082.htm
WIN7提示：您的计算机配置似乎正确的

若DNS显示没有反应，先PING上一级路由器有没有反应，若有再检查PING外网，再PING DNS(先保证类似QQ的软件能上网然后再调试DNS)