- 设为首页 加入收藏/网站地图

#

当前位置：主页 > 电脑教程 > 电脑故障 > 故障现象 > 不能开机 > >

## 引导系统启动失败的BIOS信息提示

##### 来源::未知 | 作者:admin | 本文已影响
人

我们经常会遇见电脑无法启动与引导系统启动失败的故障，这都跟硬盘相关。当硬盘出现故障的时候，BIOS会给出一些英文提示信息来提示我们硬盘的具体故障。下面我们就以使用较为常见的Award BIOS为例，探讨如何根据显示屏显示的BIOS信息来处理电脑无法启动启动以及引导系统启动失败的故障。
1、Hard disk controller failure（硬盘控制器失效）
这是最为常见的错误提示之一，当出现这种情况的时候，应仔细检查数据线的连接插头是否存在着松动、连线是否正确或者是硬盘参数设置是否正确。
2、Date error（数据错误）
发生这种情况时，系统从硬盘上读取的数据存在有不可修复性错误或者磁盘上存在有坏扇区。此时可以尝试启动磁盘扫描程序，扫描并纠正扇区的逻辑性错误，假如坏扇区出现的是物理坏道，则需要使用专门的工具尝试修复。
3、No boot sector on hard disk drive（硬盘上无引导扇区www.adminn.cn 站长分享圈）
这种情况可能是硬盘上的引导扇区被破坏，一般是因为硬盘系统引导区已感染了病毒。遇到这种情况必须先用最新版本的杀毒软件彻底查杀系统中存在的病毒，然后，用诸如KV3000等带有引导扇区恢复功能的软件，尝试恢复引导记录。如果使用WinXP系统，可启动“故障恢复控制台”并调用FIXMBR命令来恢复主引导扇区。
4、Reset Failed（硬盘复位失败）、Fatal Error Bad Hard Disk（硬盘致命性错误）、DD Not Detected（没有检测到硬盘）和HDD Control Error（硬盘控制错误）
当出现以上任意一个提示时，一般都是硬盘控制电路板、主板上硬盘接口电路或者是盘体内部的机械部位出现了故障，对于这种情况只能请专业人员检修相应的控制电路或直接更换硬盘。
电脑无法启动启动以及引导系统启动失败的故障虽然很大的程度上是由于硬盘故障引起的，但也有可能是因为硬件的原因，因此当出现电脑无法启动以及引导系统启动失败的故障时候要做好两手准备。
分享到： 更多

- 上一篇：开机提示“CMOS Memory size mismatch”解决方法
- 下一篇：按F1键才能继续启动系统的原因及解决方法

#### 更多关于“不能开机”的文章

按F1键才能继续启动系统的原因及 | 开机要按F1的解决方法
电脑开机后显示器不亮 系统不自 |

### 随机阅读

#### 开机要按F1的解决方法

很多网友都曾经遇到过开机按F1才能进系统的问题，当按下F1又能够正常的进入系统，除了需要人工按下F1以外...

- [不能开机] 电脑开机没反应 不能开机
- [不能开机] 电脑开机不成功的原因分析
- [不能开机] 电脑开机后显示器不亮 系
- [不能开机] 主板插两条内存电脑无法开
- [不能开机] disk error press any key
- [不能开机] 开机提示“CMOS Memory si
- [不能开机] 误删“NTLDR”导致电脑不
- [不能开机] 电脑开不了机的原因和解决
- [不能开机] 按F1键才能继续启动系统的
- [不能开机] 引导系统启动失败的BIOS信

### 栏目导航

更多>>

- 毕业论文
- 考试
- 作文
- 范文
- 英语学习
- 成功
- 演讲与口才
- 文章阅读
- 工作职场
- 创业
- 生活课堂
- 经典语录
- 记忆力
- 励志
- 电脑教程
- 脑力倍增
- 学习方法
- 学习资料下载
- 学习资讯

### 热榜阅读

本周TOP10

#### 开机要按F1的解决方法

很多网友都曾经遇到过开机按F1才能进系统的问题，当按下F1又能够正常的进入系统，除了需要人工按下F1以外...

- [不能开机] 主板插两条内存电脑无法开
- [不能开机] 电脑开机没反应 不能开机
- [不能开机] 电脑开机不通电，主机电源
- [不能开机] disk error press any key
- [不能开机] 开机提示“CMOS Memory si
- [不能开机] 电脑开不了机的原因和解决
- [不能开机] 电脑开机后显示器不亮 系
- [不能开机] 电脑开机一直长鸣，电脑开
- [不能开机] 开机一声长鸣响个不停故障
- [不能开机] 误删“NTLDR”导致电脑不
- [不能开机] 电脑不能开机解决办法
- [不能开机] 按F1键才能继续启动系统的
- [不能开机] 开机要按F1的解决方法
- [不能开机] 引导系统启动失败的BIOS信