# 新日本无线发布3款音频IC为音响更添优美音质

文 /
2016-04-20 20:13

新日本无线为改善音响设备音质再次提供新的解决方案，推出了3款新品音频IC，电子音量控制器NJU72343、模拟开关NJU72750A和NJU72751A，可让音响设备实现高音质、低失真和低噪音。

【概要】

音响设备为了实现低失真和低噪音，现在主要使用的是以电子音量控制器和模拟开关构成的音频选择器。这次推出的电子音量控制器NJU72343、模拟开关NJU72750A和NJU72751A正是为了提高音频选择器的性能，让音质变得更加优美动听。这3款产品也正是使用了新日本无线在音频技术上独创的高音质、低失真、低噪音的电路设计技术和半导体制造工艺技术而研发出来的再次提高音质的全新解决方案。

为了改善音响音质，就要改变音频选择器的整体部件音质处理质量。这几款产品的组合使用，就能使音响设备达到高音质化、低失真化和低噪音化。不光如此，因为可以用同一串行总线控制它们，根据不同系统的需要，可以灵活调用所需的输入输出信号和声道。

【主要特点】

1. 实现高音质、低失真、低噪声

NJU72343是实现低噪音和改善总谐波失真特性而达到高音质化的电子音量控制器。NJU72750A和NJU72751A是采用了低ON阻抗开关的模拟开关，低ON阻抗开关可以降低音频设备的噪声电压和总谐波失真率，从而达到高音质化。

以往在音频选择器上使用的模拟开关有很大的ON阻抗，为了防止总谐波失真率的增加，往往会在模拟开关的后部接上运放。NJU72750A和NJU72751A都是具有低ON阻抗特性，这样不但可以省略后接的运放且可实现低失真率。不再需要后接运放，就没有了运放噪声成分的干扰，更加有利于实现高音质化和低噪音化。

2. 灵活的系统扩展性

根据不同的系统需求，为了可以灵活调用所需的输入输出信号和声道，我们推出的产品系列都考虑到了方便多用途使用的扩展性。设有地址选择端子，最大可以使用2个NJU72343、4个NJU72750A、4个NJU72751A，并可以用同一串行总线控制。

【应用范围】

音响设备

【产品性能】

## 推荐阅读：

-   ### 微软小娜与美团外卖达成合作，智能自动订外卖？

    文 / IT之家

-   ### 网站要给用户好的体验必须遵循视线金三角分布法

    文 / 双成际

-   ### 一个帅到秒杀男人们的女人

    文 / 美空秘密基地

-   ### 京盾华鼎：将整合线下资源打造O2O跨境电商

    文 /

-   ### 不管出于什么原因，上班工作这些事可不要干

    文 / 庄里职场

首页 热点 社会 娱乐 科技 汽车 体育 财经 军事 国际 时尚 旅游 探索 育儿 养生 故事 美文 游戏 历史 美食