    Data表示要记录的数据，如果是存储utf-8编码的中文，最多984个。
    ECC表示纠错级别， 纠错级别越高，生成图片会越大。

    L水平    7%的字码可被修正
    M水平    15%的字码可被修正
    Q水平    25%的字码可被修正
    H水平    30%的字码可被修正

    Size表示图片每个黑点的像素。

代码的调用范例：

include "qrlib.php"; 
QRcode::png($data, $filename, $errorCorrectionLevel, $matrixPointSize, $margin); 
/*
    $data 数据
    $filename 保存的图片名称
    $errorCorrectionLevel 错误处理级别
    $matrixPointSize 每个黑点的像素
    $margin 图片外围的白色边框像素
*/

QR码详细原理可以参考QR维基百科，中文版介绍比较少，英文版介绍很全面，推荐看英文版的。

另外，现在QR码已经有彩色版的了，还可以嵌入个性图片，我在这方面做了些研究， 如果有兴趣，可以和我联系交流。我的联系邮箱参考网站右边栏目。