INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('12','41','<p>\r\n	50型微型扒渣机&nbsp; LWT-50/4Q-XXX-D标准型</p>\r\n<p>\r\n	轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n<p>\r\n	该机可用于生产作业空间为（1.7米X1.7米）以上含(1.7米X1.7米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-130506100301209.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				标准型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;50</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				2350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				3.7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1420</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1320</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1140/1100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x380</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				1.8x1.8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4800x1300x1500</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk1NDczNTg0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('13','45','案例','','','192.168.1.3','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('15','41','<div>\r\n	<p>\r\n		50型微型扒渣机加折叠架&nbsp; LWT-50/4Q-XXX-D-JZ标准型（折叠）</p>\r\n	<p>\r\n		轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n	<p>\r\n		该机可用于生产作业空间为（1.7米X1.7米）以上含(1.7米X1.7米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G54034543.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				标准型(折叠)</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;50</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				2350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				3.7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1420</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1320</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1140/1100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x380</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				1.8x1.8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4800(3900)x1300x1500</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk1NDczNTg0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('16','18','<div>\r\n	<p>\r\n		60标准型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-60/4Q-XX-CD标准型</p>\r\n	<p>\r\n		轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n	<p>\r\n		该机可用于生产作业空间为（2米X2米）以上含(2米X2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G54U0Y6.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				标准型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3050</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				4.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2950</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1380</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1245</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x440</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5150x1500x1780</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk1NDczNTg0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('17','18','<div>\r\n	<div>\r\n		<p>\r\n			60加强型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-60/4Q-XX-CD加强型</p>\r\n		<p>\r\n			轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n		<p>\r\n			该机可用于生产作业空间为（2米X2.2米）以上含(2米X2.2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G5493U48.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				加强型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				4.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1245</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x490</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2.2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5150x1500x1780</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk1NDczNTg0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('18','18','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<p>\r\n				60重型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-60/4Q-XX-CD重型</p>\r\n			<p>\r\n				轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n			<p>\r\n				该机可用于生产作业空间为（2米X2.4米）以上含(2米X2.4米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G55022b0.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				重型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3370</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				4.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1245</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x460</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2.4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5150x1500x1780</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('19','18','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<p>\r\n				<br />\r\n				60加强型4驱轮胎式链条刮板式扒渣机&nbsp; LWT-60/4Q-XX-CD-G加强型</p>\r\n			<p>\r\n				轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n			<p>\r\n				该机可用于生产作业空间为（2米X2米）以上含(2米X2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G55105525.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				加强型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650(可加长)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1230</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				22</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				500x400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;12</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5200x1500x1600</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('20','18','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<p>\r\n				60型2驱轮胎式框斗扒渣机&nbsp; LWT-60/2Q-XC</p>\r\n			<p>\r\n				轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n			<p>\r\n				该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.7米）以上含(2.2米X2.7米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G552592W.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				&nbsp;</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				2750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1970</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700(可加长)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1580</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				16.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				大臂最大回转角度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;35</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;30</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5500x1700x1800</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('21','19','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<div>\r\n				<p>\r\n					80型2驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-80/2Q-CD 加强型</p>\r\n				<p>\r\n					轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n				<p>\r\n					该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.2米）以上含(2.2米X2.2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n			</div>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G55441F1.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				加强型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;80</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3280</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2830</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1920</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700(可加长)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1610</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				16.5(15)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600x480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5600x1700x1570</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('22','19','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<div>\r\n				<div>\r\n					<p>\r\n						80型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-80/4Q-CD 标准型</p>\r\n					<p>\r\n						轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n					<p>\r\n						该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.1米）以上含(2.2米X2.1米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n				</div>\r\n			</div>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G5551L38.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				标准型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;80</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2020</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2000</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				高速5.5/低速3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				16.5(15)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600x450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.1</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5600x1700x1690</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('23','19','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<div>\r\n				<div>\r\n					<div>\r\n						<p>\r\n							80型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-80/4Q-CD 加强型</p>\r\n						<p>\r\n							轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n						<p>\r\n							该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.2米）以上含(2.2米X2.2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n					</div>\r\n				</div>\r\n			</div>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G5554H04.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				加强型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;80</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1820</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1520</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2000</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				高速5.5/低速3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				16.5(15)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600x450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5600x1700x1690</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<div id=\"results\">\r\n	<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object></div>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('24','19','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<div>\r\n				<div>\r\n					<div>\r\n						<div>\r\n							<p>\r\n								80型4驱轮胎式扒渣机&nbsp; LWT-80/4Q-CD 重型</p>\r\n							<p>\r\n								轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n							<p>\r\n								该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.4米）以上含(2.2米X2.4米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n						</div>\r\n					</div>\r\n				</div>\r\n			</div>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G5562A10.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				重型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;80</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				3650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1680</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2000</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				高速5.5/低速3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				16.5(15)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600x450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5600x1700x1690</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<div id=\"results\">\r\n	<div id=\"results\">\r\n		<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object></div>\r\n</div>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('25','19','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<div>\r\n				<div>\r\n					<div>\r\n						<div>\r\n							<div>\r\n								<p>\r\n									80型4驱轮胎链条刮板式扒渣机&nbsp; LWT-80/4Q-CD 加强型</p>\r\n								<p>\r\n									轮胎式矿用挖掘装载机(扒渣机)&nbsp; ZWY-80/16T煤矿专用型号</p>\r\n								<p>\r\n									该机可用于生产作业空间为（2.2米X2.2米）以上含(2.2米X2.2米)的各种矿料的开采，煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿山块状料的装车以及水电、铁路涵洞作业。它是由操作人员与输送机最完美的接合，采集和输送功能合二为一。采用电动全液压控制系统的生产装置，具有安全、环保、低能耗、高效率的特点。工作效率可代替人工30名，不但大大提高了开采效率，每减少一名井下工作人员，就减少了一份安全隐患，是矿山企业必不可少的先进采矿设备，是人工和其它机械的替代产品。</p>\r\n							</div>\r\n						</div>\r\n					</div>\r\n				</div>\r\n			</div>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G55A6143.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				加强型</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;80</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				4025</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(硬地面)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				皮带速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				48</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				高速5.5/低速3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轮距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				12.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				22</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600x540</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.2x2.2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5600x1700x1700</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<div id=\"results\">\r\n	<div id=\"results\">\r\n		<div id=\"results\">\r\n			<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNzQ5NDI0/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object></div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('26','42','<font size=\"4\">1立方电动铲运机主要技术特征</font>\r\n<div>\r\n	&nbsp;</div>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font-size: 14px\">井下电动铲运机系列主要用于井山，以铲装运输爆破后的松散物料为主。也可用于铁路、公路以及水利等隧道工程，特别适合于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用交流380V、45KW电动机驱动，液控变量泵&mdash;变量马达&mdash;传动齿轮箱&mdash;前后桥&mdash;四个胶轮传动。采用了回转轴承链接后机架摆动。卷缆系统采用液控卷缆阀控制，收揽、放缆压力稳定。使用专用铲运机电缆，抗磨赖拉。工作系统采用先导液控操作，使铲运机操作更加简单、高效、故障率低。紧急、停车制动采用了封闭式摩擦片制动器，弹簧制动，液压力解除制动，突然断电立即制动，其安全可靠。</span></p>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-130506152145419.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				&nbsp;</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				额定斗容量(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				1</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大铲取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				45</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大牵引力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				52</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1050</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;20</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				860</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外/内)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4260/2540</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离去角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				16</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大转向角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;38</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				机架摆动角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电缆有效长度(m)</td>\r\n			<td>\r\n				100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				6600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				6090x1300x2000</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('27','15','<p>\r\n	<span style=\"font-size: 14px\">1立方柴油铲运机主要技术特征</span></p>\r\n<p>\r\n	<span style=\"font-size: 14px\">井下柴油铲运机系列主要用于井山，以铲装运输爆破后的松散物料为主。也可用于铁路、公路以及水利等隧道工程，特别适合于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用进口发动机，液控变量泵&mdash;变量马达&mdash;传动齿轮箱&mdash;前后桥&mdash;四个胶轮传动。采用了回转轴承链接后机架摆动。工作系统采用先导液控操作，使铲运机操作更加简单、高效、故障率低。紧急、停车制动采用了封闭式摩擦片制动器，弹簧制动，液压力解除制动，突然断电立即制动，其安全可靠。</span><br />\r\n	&nbsp;</p>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-130506153525546.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				额定斗容量(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				1</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大铲取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				45</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大牵引力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				56</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1050</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;20</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				860</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外/内)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4260/2540</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离去角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				16</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大转向角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;38</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				机架摆动角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				6600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				6090x1300x2000</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('28','42','<div>\r\n	<font size=\"4\">1.5立方电动铲运机主要技术特征</font>\r\n	<div>\r\n		&nbsp;</div>\r\n	<p>\r\n		<span style=\"font-size: 14px\">井下电动铲运机系列主要用于井山，以铲装运输爆破后的松散物料为主。也可用于铁路、公路以及水利等隧道工程，特别适合于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用交流380V、45KW电动机驱动，液控变量泵&mdash;变量马达&mdash;传动齿轮箱&mdash;前后桥&mdash;四个胶轮传动。采用了回转轴承链接后机架摆动。卷缆系统采用液控卷缆阀控制，收揽、放缆压力稳定。使用专用铲运机电缆，抗磨赖拉。工作系统采用先导液控操作，使铲运机操作更加简单、高效、故障率低。紧急、停车制动采用了封闭式摩擦片制动器，弹簧制动，液压力解除制动，突然断电立即制动，其安全可靠。</span><br />\r\n		&nbsp;</p>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-13050616105D46.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				铲斗容积(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				1.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大铲取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				72</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大牵引力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				86</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大举升高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				3530</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;20</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外/内)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5000/2800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~13.3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大转向角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;35</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				后桥摆动角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电缆有效长度(m)</td>\r\n			<td>\r\n				100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2510</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				10700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				6850x1600x2030</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('29','15','<div>\r\n	<p>\r\n		<span style=\"font-size: 14px\">1.5立方柴油铲运机主要技术特征</span></p>\r\n	<p>\r\n		<span style=\"font-size: 14px\">井下柴油铲运机系列主要用于井山，以铲装运输爆破后的松散物料为主。也可用于铁路、公路以及水利等隧道工程，特别适合于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用进口发动机，液控变量泵&mdash;变量马达&mdash;传动齿轮箱&mdash;前后桥&mdash;四个胶轮传动。采用了回转轴承链接后机架摆动。工作系统采用先导液控操作，使铲运机操作更加简单、高效、故障率低。紧急、停车制动采用了封闭式摩擦片制动器，弹簧制动，液压力解除制动，突然断电立即制动，其安全可靠。</span></p>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-130506161912E5.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				铲斗容积(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				1.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大铲取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				102</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大牵引力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				104</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1380</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大举升高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				3530</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1020</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;20</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外/内)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4850/2750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~19.4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大转向角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;40</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				后桥摆动角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离去角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				10700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				6730x1600x2100</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('30','42','<div>\r\n	<div>\r\n		<font size=\"4\">2立方电动铲运机主要技术特征</font>\r\n		<div>\r\n			&nbsp;</div>\r\n		<p>\r\n			<span style=\"font-size: 14px\">井下电动铲运机系列主要用于井山，以铲装运输爆破后的松散物料为主。也可用于铁路、公路以及水利等隧道工程，特别适合于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用交流380V、45KW电动机驱动，液控变量泵&mdash;变量马达&mdash;传动齿轮箱&mdash;前后桥&mdash;四个胶轮传动。采用了回转轴承链接后机架摆动。卷缆系统采用液控卷缆阀控制，收揽、放缆压力稳定。使用专用铲运机电缆，抗磨赖拉。工作系统采用先导液控操作，使铲运机操作更加简单、高效、故障率低。紧急、停车制动采用了封闭式摩擦片制动器，弹簧制动，液压力解除制动，突然断电立即制动，其安全可靠。</span><br />\r\n			&nbsp;</p>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-130506163119429.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				铲斗容积(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大铲取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				102</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大牵引力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				104</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1740</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大举升高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				3740</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;20</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外/内)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4980/2500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~11.3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				250</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大转向角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;42</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				后桥摆动角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离去角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				16</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2540</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				13100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				7430x1770x2050</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('31','15','<div>\r\n	<div>\r\n		<p>\r\n			<span style=\"font-size: 14px\">2立方柴油铲运机主要技术特征</span></p>\r\n		<p>\r\n			<span style=\"font-size: 14px\">井下柴油铲运机系列主要用于井山，以铲装运输爆破后的松散物料为主。也可用于铁路、公路以及水利等隧道工程，特别适合于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用进口发动机，液控变量泵&mdash;变量马达&mdash;传动齿轮箱&mdash;前后桥&mdash;四个胶轮传动。采用了回转轴承链接后机架摆动。工作系统采用先导液控操作，使铲运机操作更加简单、高效、故障率低。紧急、停车制动采用了封闭式摩擦片制动器，弹簧制动，液压力解除制动，突然断电立即制动，其安全可靠。</span></p>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-130506163H6413.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				铲斗容积(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大铲取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				102</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大牵引力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				104</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1740</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大举升高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				3740</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;20</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外/内)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4980/2500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~19.4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				250</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大转向角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;42</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				后桥摆动角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离去角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				16</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2540</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				12600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				6850x1770x2050</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('32','42','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<font size=\"4\">3立方电动铲运机主要技术特征</font>\r\n			<div>\r\n				&nbsp;</div>\r\n			<p>\r\n				<span style=\"font-size: 14px\">井下电动铲运机系列主要用于井山，以铲装运输爆破后的松散物料为主。也可用于铁路、公路以及水利等隧道工程，特别适合于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用交流380V、45KW电动机驱动，液控变量泵&mdash;变量马达&mdash;传动齿轮箱&mdash;前后桥&mdash;四个胶轮传动。采用了回转轴承链接后机架摆动。卷缆系统采用液控卷缆阀控制，收揽、放缆压力稳定。使用专用铲运机电缆，抗磨赖拉。工作系统采用先导液控操作，使铲运机操作更加简单、高效、故障率低。紧急、停车制动采用了封闭式摩擦片制动器，弹簧制动，液压力解除制动，突然断电立即制动，其安全可靠。</span><br />\r\n				&nbsp;</p>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-13050616434S39.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				铲斗容积(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				6</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大铲取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				132</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大牵引力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				150</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1325</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大举升高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				3760</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;20</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外/内)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				6100/3330</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3.3~10.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				255</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大转向角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;42</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				后桥摆动角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离去角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				16</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				17900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				9135x2174x2135</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('33','15','<div>\r\n	<div>\r\n		<div>\r\n			<p>\r\n				<span style=\"font-size: 14px\"><span style=\"font-size: 14px\">3立方柴油铲运机主要技术特征</span></span></p>\r\n			<p>\r\n				<br />\r\n				<span style=\"font-size: 14px\"><span style=\"font-size: 14px\">井下柴油铲运机系列主要用于井山，以铲装运输爆破后的松散物料为主。也可用于铁路、公路以及水利等隧道工程，特别适合于工作条件恶劣、作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用进口发动机，液控变量泵&mdash;变量马达&mdash;传动齿轮箱&mdash;前后桥&mdash;四个胶轮传动。采用了回转轴承链接后机架摆动。工作系统采用先导液控操作，使铲运机操作更加简单、高效、故障率低。紧急、停车制动采用了封闭式摩擦片制动器，弹簧制动，液压力解除制动，突然断电立即制动，其安全可靠。</span></span></p>\r\n		</div>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130506/1-1305061F30BQ.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				铲斗容积(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				6</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大铲取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				119</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大牵引力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				134</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大举升高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				3580</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1110</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;20</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外/内)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5500/3600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~19.4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				240</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大转向角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;40</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				后桥摆动角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离去角(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2580</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				17100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				8500x2300x2140</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTcwNjA2Nzk2/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('34','16','<p>\r\n	LWL-60/30L 大坡度履带式矿用扒渣机</p>\r\n<p>\r\n	ZWY-120/55L煤矿专用型号 MA 大坡度专用型号<br />\r\n	<br />\r\n	大坡度履带式矿用扒渣机系列前身为立爪装载机，其主要用于铁路、引水隧道及各种矿洞的施工。公司针对煤矿岩巷、非煤矿主巷的特点，经过多次品种开发及产品升级后，设备能适应不同环境，包括断面2.4x2.4m至9x9m(宽x高)，坡度小于32度的施工现场。设备的主要特点：采用电动液压控制系统；工作机构采用上取式静力扒取方式，装岩阻力小，通过刮板输送机后实现了装岩的连续性，扒取干净；同时可利用工作臂实现掌子面排险，掏水沟及下挖平面一定深度为铺轨开创条件。<br />\r\n	&nbsp;</p>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G00G5T7.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				7860</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				&ge;4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				3200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2300</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1530</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1400(可变)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1700(可变)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板链速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				25</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(m/s)</td>\r\n			<td>\r\n				0.25&plusmn;5％</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				270(可加高)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				26</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				大臂最大回转角度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;39</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				30</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				480x520</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;32</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				&ge;2.2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				6700x1600x1900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				履带内侧宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				900(可加宽)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板运输机构形式</td>\r\n			<td>\r\n				单链单驱</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('35','16','<p>\r\n	LWL-80/45L 大坡度履带式矿用扒渣机</p>\r\n<p>\r\n	ZWY-120/55L煤矿专用型号 MA 大坡度专用型号<br />\r\n	<br />\r\n	大坡度履带式矿用扒渣机系列前身为立爪装载机，其主要用于铁路、引水隧道及各种矿洞的施工。公司针对煤矿岩巷、非煤矿主巷的特点，经过多次品种开发及产品升级后，设备能适应不同环境，包括断面2.4x2.4m至9x9m(宽x高)，坡度小于32度的施工现场。设备的主要特点：采用电动液压控制系统；工作机构采用上取式静力扒取方式，装岩阻力小，通过刮板输送机后实现了装岩的连续性，扒取干净；同时可利用工作臂实现掌子面排险，掏水沟及下挖平面一定深度为铺轨开创条件。</p>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G03912S9.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;80</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				11260</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				450</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1470~1580(可变)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1600(可变)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板链速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				40</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(m/s)</td>\r\n			<td>\r\n				0.6&plusmn;5％</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				310(可加高)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				22</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				大臂最大回转角度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				45</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				580x540</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;32</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				&ge;2.4x2.4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				7700x1700x2100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				履带内侧宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				950(可加宽)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板运输机构形式</td>\r\n			<td>\r\n				单链单驱</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('36','16','<p>\r\n	LWL-100/45L 大坡度履带式矿用扒渣机</p>\r\n<p>\r\n	ZWY-120/55L煤矿专用型号 MA 大坡度专用型号<br />\r\n	<br />\r\n	大坡度履带式矿用扒渣机系列前身为立爪装载机，其主要用于铁路、引水隧道及各种矿洞的施工。公司针对煤矿岩巷、非煤矿主巷的特点，经过多次品种开发及产品升级后，设备能适应不同环境，包括断面2.4x2.4m至9x9m(宽x高)，坡度小于32度的施工现场。设备的主要特点：采用电动液压控制系统；工作机构采用上取式静力扒取方式，装岩阻力小，通过刮板输送机后实现了装岩的连续性，扒取干净；同时可利用工作臂实现掌子面排险，掏水沟及下挖平面一定深度为铺轨开创条件。</p>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G04053Z4.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				11800</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				5.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4750</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2850</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1980</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1480~1650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2400(可变)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板链速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				40</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				2.1&plusmn;5％</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				&ge;310(可加高)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;32</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				大臂最大回转角度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				45/55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				580x560</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;32</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				&ge;2.5x2.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				6800x1900x2200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				履带内侧宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1000</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板运输机构形式</td>\r\n			<td>\r\n				单链单驱</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('37','16','<div>\r\n	<p>\r\n		LWL-120/55L 大坡度履带式矿用扒渣机</p>\r\n	<p>\r\n		ZWY-120/55L煤矿专用型号 MA 大坡度专用型号<br />\r\n		<br />\r\n		大坡度履带式矿用扒渣机系列前身为立爪装载机，其主要用于铁路、引水隧道及各种矿洞的施工。公司针对煤矿岩巷、非煤矿主巷的特点，经过多次品种开发及产品升级后，设备能适应不同环境，包括断面2.4x2.4m至9x9m(宽x高)，坡度小于32度的施工现场。设备的主要特点：采用电动液压控制系统；工作机构采用上取式静力扒取方式，装岩阻力小，通过刮板输送机后实现了装岩的连续性，扒取干净；同时可利用工作臂实现掌子面排险，掏水沟及下挖平面一定深度为铺轨开创条件。</p>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G04T9D9.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;120</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				12860</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				6</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5400</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				3200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2470</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1760~2100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2500(可变)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板链速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				34</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				2.1&plusmn;5％</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				&ge;350(可加高)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				22</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				大臂最大回转角度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				660x570</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;18(32)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				&ge;2.8x2.8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				7600x2000x2200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				履带内侧宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1000(可加宽)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板运输机构形式</td>\r\n			<td>\r\n				双链双驱/单链双驱</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('38','16','<div>\r\n	<div>\r\n		<p>\r\n			LWL-180/79L 大坡度履带式矿用扒渣机</p>\r\n		<p>\r\n			ZWY-120/55L煤矿专用型号 MA 大坡度专用型号<br />\r\n			<br />\r\n			大坡度履带式矿用扒渣机系列前身为立爪装载机，其主要用于铁路、引水隧道及各种矿洞的施工。公司针对煤矿岩巷、非煤矿主巷的特点，经过多次品种开发及产品升级后，设备能适应不同环境，包括断面2.4x2.4m至9x9m(宽x高)，坡度小于32度的施工现场。设备的主要特点：采用电动液压控制系统；工作机构采用上取式静力扒取方式，装岩阻力小，通过刮板输送机后实现了装岩的连续性，扒取干净；同时可利用工作臂实现掌子面排险，掏水沟及下挖平面一定深度为铺轨开创条件。</p>\r\n	</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G11359391.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				装载能力(m&sup3;/h)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				&asymp;180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机质量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				21560</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				7030</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4635</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘深度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				挖掘距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5600</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1970~2693</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				5123(可变)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板链速度(m/min)</td>\r\n			<td>\r\n				44</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				2.1&plusmn;5％</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;380(可加高)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定工作压力(Mpa)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;32</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				大臂最大回转角度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&plusmn;55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机总功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				79</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大物料通过尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				780x970</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道坡度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;32</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适应巷道最小断面(m)</td>\r\n			<td>\r\n				&ge;3.8x3.8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/mm)</td>\r\n			<td>\r\n				14500x2350x3500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				履带内侧宽度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1350(可加宽)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				刮板运输机构形式</td>\r\n			<td>\r\n				双链双驱</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" height=\"400\" width=\"560\"><param name=\"quality\" value=\"high\" /><param name=\"movie\" value=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" /><embed height=\"400\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" src=\"http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU2NTkzMTQ4/v.swf\" type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"560\"></embed></object>');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('39','20','<font size=\"4\">HL920型矿用轮式装载机主要技术特征</font><br />\r\n<br />\r\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 矿用装载机系列是我公司研制的新一代轮胎式装载机，具有举升高度高、斗容量大的特点。性能先进，结构合理，操作维护方便，适用于水利工程，市政建设，煤砂石料场以及车站、码头、仓库等工矿企业中铲装松散物料并可进行短距离运输。该机具有以下特点：1.采用液力机械传动装置，该装置是由液力变矩器和动力换挡变速箱组成。液力变矩器与发动机合理匹配能充分利用发动机公率，增大发动机输入扭矩，使整机具有较大的牵引力。2.采用整机铰接式折弯车架。整机转弯半径小，机动灵活性高，适用于较狭窄场地作业。3.采用全液压负荷传感转向器及优先阀组成的全液压负荷传感转向系统，其特点是转向轻便，灵活可靠。无论转向负载大小，方向盘转速高低，均能保证平滑转向。而且整个工作过程使油泵输出的流量得到充分利用，避免了功率损失，提高了系统效率，节约燃料，提高作业率。4.采用液压换挡变速器，液压控制工作装置、操作轻便、灵活。<br />\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G1253B93.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				额定斗容量(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				0.75</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				1.8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大掘取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				50</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1850</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;30</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				980</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4680</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~28</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				内燃机功率(KW)</td>\r\n			<td>\r\n				55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				5100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				4700x2020x1450</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','暂无视频');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('40','20','<div>\r\n	<font size=\"4\">HL926型矿用轮式装载机主要技术特征</font><br />\r\n	<br />\r\n	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 矿用装载机系列是我公司研制的新一代轮胎式装载机，具有举升高度高、斗容量大的特点。性能先进，结构合理，操作维护方便，适用于水利工程，市政建设，煤砂石料场以及车站、码头、仓库等工矿企业中铲装松散物料并可进行短距离运输。该机具有以下特点：1.采用液力机械传动装置，该装置是由液力变矩器和动力换挡变速箱组成。液力变矩器与发动机合理匹配能充分利用发动机公率，增大发动机输入扭矩，使整机具有较大的牵引力。2.采用整机铰接式折弯车架。整机转弯半径小，机动灵活性高，适用于较狭窄场地作业。3.采用全液压负荷传感转向器及优先阀组成的全液压负荷传感转向系统，其特点是转向轻便，灵活可靠。无论转向负载大小，方向盘转速高低，均能保证平滑转向。而且整个工作过程使油泵输出的流量得到充分利用，避免了功率损失，提高了系统效率，节约燃料，提高作业率。4.采用液压换挡变速器，液压控制工作装置、操作轻便、灵活。</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G13GH56.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				额定斗容量(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				1</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大掘取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1850</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;30</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1050</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4680</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~28</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				220</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				内燃机功率(KW)</td>\r\n			<td>\r\n				60</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				5700</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				4700x2020x1450</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','暂无视频');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('41','20','<div>\r\n	<div>\r\n		<font size=\"4\">HL928型矿用轮式装载机主要技术特征</font><br />\r\n		<br />\r\n		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 矿用装载机系列是我公司研制的新一代轮胎式装载机，具有举升高度高、斗容量大的特点。性能先进，结构合理，操作维护方便，适用于水利工程，市政建设，煤砂石料场以及车站、码头、仓库等工矿企业中铲装松散物料并可进行短距离运输。该机具有以下特点：1.采用液力机械传动装置，该装置是由液力变矩器和动力换挡变速箱组成。液力变矩器与发动机合理匹配能充分利用发动机公率，增大发动机输入扭矩，使整机具有较大的牵引力。2.采用整机铰接式折弯车架。整机转弯半径小，机动灵活性高，适用于较狭窄场地作业。3.采用全液压负荷传感转向器及优先阀组成的全液压负荷传感转向系统，其特点是转向轻便，灵活可靠。无论转向负载大小，方向盘转速高低，均能保证平滑转向。而且整个工作过程使油泵输出的流量得到充分利用，避免了功率损失，提高了系统效率，节约燃料，提高作业率。4.采用液压换挡变速器，液压控制工作装置、操作轻便、灵活。</div>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G140543P.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				参数值</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				额定斗容量(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				1.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				额定载重量(t)</td>\r\n			<td>\r\n				2.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大掘取力(kn)</td>\r\n			<td>\r\n				55</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大卸载高度(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				2550</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最大爬坡能力(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				&le;30</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小卸载距离(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				1200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				最小转弯半径(外)(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				4780</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行驶速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				0~28</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				离地间隙(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				225</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				内燃机功率(KW)</td>\r\n			<td>\r\n				75</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				6100</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高)</td>\r\n			<td>\r\n				4800x2120x1550</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','暂无视频');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('42','21','<p>\r\n	履带式单臂液压钻车HLCMJ-10&nbsp; 液压凿岩台车(矿用液压钻车)系列</p>\r\n<p>\r\n	煤矿用全液压钻车(凿岩台车)专门用于煤矿的巷道，涵洞的开挖、掘进工作。煤矿用全液压钻车(凿岩台车)采用全液压驱动单臂凿岩，凿岩速度可达0.8-2米/分钟。系统设有终点自动停止冲击、自动防卡钎、感应水排渣等功能，操作方便，安全可靠。</p>\r\n<p>\r\n	煤矿用全液压钻车/凿岩台车的主要特点：<br />\r\n	1.车身小、结构紧凑、重心低、机动灵活；<br />\r\n	2.采用履带行走方式，工作稳定，爬坡能力强；<br />\r\n	3.灵活的液压凿岩机构对巷道的工作面、顶板、侧帮、底板均能凿岩作业；<br />\r\n	4.该机不仅能凿岩掘进炮孔，根据断面大小情况，装上专利推进器后，还能很方便地钻凿锚杆孔；<br />\r\n	5.整机动力单一，能耗小，污染少，噪音低，可大幅度改善工作环境，提高施工效率和质量，非常适用于狭小巷道作业。</p>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G14Ta30.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				履带式单臂液压钻车</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				钻孔速度(m/min)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				0.8-2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				钎杆长度(m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.475</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				钻孔直径(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				27-45</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				孔深(一次性推进/m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.1(标准)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适用断面(宽x高/m)</td>\r\n			<td>\r\n				2x2-3.5x3.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				2.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(％)</td>\r\n			<td>\r\n				25</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				配凿岩机型号</td>\r\n			<td>\r\n				1xHYD200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/m)</td>\r\n			<td>\r\n				6.5x0.9x1.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				30</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				使用电压(v)</td>\r\n			<td>\r\n				380</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				6500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				钻臂数量型号</td>\r\n			<td>\r\n				1xZB2.4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				升/降(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				55/16</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				摆臂 内/外(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				31/31</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				补偿(m)</td>\r\n			<td>\r\n				1.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				回转 正/反(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				180/180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				推进器数量型号</td>\r\n			<td>\r\n				1xTJ2.1</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				俯 仰 俯/仰(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				105/15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				摆角 左/右(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				45/45</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','暂无视频');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('43','21','<div>\r\n	<p>\r\n		履带式双臂液压钻车HLCMJ-18&nbsp; 液压凿岩台车(矿用液压钻车)系列</p>\r\n	<p>\r\n		煤矿用全液压钻车(凿岩台车)专门用于煤矿的巷道，涵洞的开挖、掘进工作。煤矿用全液压钻车(凿岩台车)采用全液压驱动单臂凿岩，凿岩速度可达0.8-2米/分钟。系统设有终点自动停止冲击、自动防卡钎、感应水排渣等功能，操作方便，安全可靠。</p>\r\n	<p>\r\n		煤矿用全液压钻车/凿岩台车的主要特点：<br />\r\n		1.车身小、结构紧凑、重心低、机动灵活；<br />\r\n		2.采用履带行走方式，工作稳定，爬坡能力强；<br />\r\n		3.灵活的液压凿岩机构对巷道的工作面、顶板、侧帮、底板均能凿岩作业；<br />\r\n		4.该机不仅能凿岩掘进炮孔，根据断面大小情况，装上专利推进器后，还能很方便地钻凿锚杆孔；<br />\r\n		5.整机动力单一，能耗小，污染少，噪音低，可大幅度改善工作环境，提高施工效率和质量，非常适用于狭小巷道作业。</p>\r\n</div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G41U2255.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				履带式双臂液压钻车/凿岩台车</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"47%\">\r\n				钻孔速度(m/min)</td>\r\n			<td width=\"53%\">\r\n				0.8-2</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				钎杆长度(m)</td>\r\n			<td>\r\n				3.05</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				钻孔直径(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				27-45</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				孔深(一次性推进/m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.7(标准)</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				适用断面(宽x高/m)</td>\r\n			<td>\r\n				2.5x2.5-5.5x4.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				行走速度(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				爬坡能力(％)</td>\r\n			<td>\r\n				25</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				配凿岩机型号</td>\r\n			<td>\r\n				2xHYD200</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(长x宽x高/m)</td>\r\n			<td>\r\n				7.95x1.35x1.6</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				电机功率(kw)</td>\r\n			<td>\r\n				45</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				使用电压(v)</td>\r\n			<td>\r\n				380或660</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				整机重量(kg)</td>\r\n			<td>\r\n				9000</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				钻臂数量型号</td>\r\n			<td>\r\n				2xZB2.9</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				升/降(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				55/16</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				摆臂 内/外(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				14/47</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				补偿(m)</td>\r\n			<td>\r\n				1.5</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				回转 正/反(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				180/180</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				推进器数量型号</td>\r\n			<td>\r\n				2xTJ2.7</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				俯 仰 俯/仰(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				105/15</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				摆角 左/右(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				45/45</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','暂无视频');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('44','23','<p align=\"left\">\r\n	<font size=\"3\"><font size=\"3\">曲轨式侧卸翻斗矿车HL-FDKC</font></font></p>\r\n<div align=\"left\">\r\n	<font size=\"3\">侧卸式矿车，是在矿车运行过程中，由卸载轮臂经过卸载曲轨来实现车箱自动倾翻卸料和自动复位。效率高、安全可靠。卸矿是在机车或绞车牵引下，当卸载轮爬上曲轨时，车箱翻转，车门自动打开实现卸料，车后退曲轨后车箱恢复原位，车门自动锁固。</font></div>\r\n<div align=\"left\">\r\n	<font size=\"3\">本系列矿车适用于地下和地表开采的煤矿，金属矿山或其它非矿山，沿地下巷道机地表工业场地运输矿石、废石和其它物料。</font></div>\r\n','','','192.168.1.3','{dede:img text=\'\' width=\'560\' height=\'340\'} /uploads/allimg/130507/1-13050G42920116.jpg {/dede:img}','<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"jscs\" width=\"100%\">\r\n	<tbody>\r\n		<tr>\r\n			<th>\r\n				参数项</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				1.2m&sup3;</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				1.6m&sup3;</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				2.5m&sup3;</th>\r\n			<th style=\"text-align: left\">\r\n				4m&sup3;</th>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td width=\"20%\">\r\n				容积(m&sup3;)</td>\r\n			<td width=\"20%\">\r\n				1.2</td>\r\n			<td width=\"20%\">\r\n				1.6</td>\r\n			<td width=\"20%\">\r\n				2.5</td>\r\n			<td width=\"20%\">\r\n				4</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				载重(t)</td>\r\n			<td>\r\n				3</td>\r\n			<td>\r\n				4</td>\r\n			<td>\r\n				6.25</td>\r\n			<td>\r\n				10</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轨距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600</td>\r\n			<td>\r\n				600</td>\r\n			<td>\r\n				600/762</td>\r\n			<td>\r\n				600/762/900</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				轴距(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				600</td>\r\n			<td>\r\n				800</td>\r\n			<td>\r\n				1300</td>\r\n			<td>\r\n				2000</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				车轮直径(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				300</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n			<td>\r\n				350</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				连接器形式</td>\r\n			<td>\r\n				插销连环式</td>\r\n			<td>\r\n				插销连环式</td>\r\n			<td>\r\n				插销连环式</td>\r\n			<td>\r\n				插销连环式</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				牵引高(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				320</td>\r\n			<td>\r\n				320</td>\r\n			<td>\r\n				320</td>\r\n			<td>\r\n				430</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				卸载角度(&deg;)</td>\r\n			<td>\r\n				42</td>\r\n			<td>\r\n				42</td>\r\n			<td>\r\n				42</td>\r\n			<td>\r\n				42</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				外形尺寸(mm)</td>\r\n			<td>\r\n				长：2100</td>\r\n			<td>\r\n				长：2500</td>\r\n			<td>\r\n				长：3400</td>\r\n			<td>\r\n				长：3650</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				&nbsp;</td>\r\n			<td>\r\n				宽：1050</td>\r\n			<td>\r\n				宽：1200</td>\r\n			<td>\r\n				宽：1275</td>\r\n			<td>\r\n				宽：1500</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				&nbsp;</td>\r\n			<td>\r\n				高：1200</td>\r\n			<td>\r\n				高：1300</td>\r\n			<td>\r\n				高：1287</td>\r\n			<td>\r\n				高：1586</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				自重(KG)</td>\r\n			<td>\r\n				1000</td>\r\n			<td>\r\n				1663</td>\r\n			<td>\r\n				1900</td>\r\n			<td>\r\n				3206</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				牵引车速(km/h)</td>\r\n			<td>\r\n				12</td>\r\n			<td>\r\n				12</td>\r\n			<td>\r\n				12</td>\r\n			<td>\r\n				8</td>\r\n		</tr>\r\n		<tr>\r\n			<td>\r\n				转弯半径(m)</td>\r\n			<td>\r\n				8</td>\r\n			<td>\r\n				10</td>\r\n			<td>\r\n				12</td>\r\n			<td>\r\n				15</td>\r\n		</tr>\r\n	</tbody>\r\n</table>\r\n注：以上参数仅供参考，可能与实际参数有所差异。','');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('48','43','暂无','','','192.168.1.3','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('49','44','暂无','','','192.168.1.3','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('50','46','暂无','','','192.168.1.3','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('51','47','暂无','','','192.168.1.3','','','');
INSERT INTO `dede_addonarticle18` VALUES('52','48','暂无','','','192.168.1.3','','','');
