- ǽ����װ��
- ǽ����װ��
- ǽ����װ��

联系人：李先生

手 机：14791669031

Q Q：

地 址：陕西省西安市莲湖区

- 硅藻泥成为环保涂料业发展的产物
- 硅藻泥成儿童房首选材料
- 硅藻泥涂料到底有何魅力?
- 我国涂料行业面临的问题有哪些？
- 海藻泥与硅藻泥有什么不同？
- 硅藻泥企业如何提高自身品牌？
- 硅藻泥您的甲醛净化专家！
- 硅藻泥背景墙价格

当前位置:网站首页 > 行业新闻 >

## 硅藻泥背景墙的做法

发布时间：2015-08-13 19:15 作者：admin 来源：未知

1、保证基面平整、密实、清洁，含水率小于 10% ， PH 值小于 10 ，阴阳角及线条横平坚直;

2、在专业技术人员根据现场气候条件制定硅藻土配方，按我公司提供的方法在原材料中按比例加入清水，并现场搅拌一定时间，让混合物充分溶解、反应完全;

3、仔细遮盖不喷涂的部位，检查基面条件达到规定要求后方可施工，注意保证及时调整施工速度，保证外墙湿膜厚度 3 ㎜，干膜 2 ㎜;内墙湿膜厚度过 1.2 ㎜，干膜 0.9 ㎜;

4、遍涂布率应在 0.8 — 1.0 ㎡ / ㎏左右。

硅藻泥背景墙施工程序

1、首先根据施工量准备清水，在搅拌容器中加入施工用水量90%的清水，然后倒入康力硅藻泥干粉浸泡，浸泡后用电动搅拌机搅拌约20分钟，搅拌同时加入另外10%的清水，充分搅拌均匀后方可使用。加水搅拌后的产品最好当天使用完毕。

2、硅藻泥分两遍涂抹完成，第一遍(厚度约1.5毫米)完成后约50分钟(根据现场气候情况而定,以表面不粘手为宜,有露底的情况用料补平)，涂抹第二遍(厚度约1.5毫米)。涂抹后用抹刀收光，然后用工具制作图案，图案制作时间较长，部分图案在完成后需再次收光。

硅藻泥现场搅拌方法

1、在大容器内先倒 9 成清水，然后倒入硅藻泥粉体。

2、用小型高速搅拌机充分搅拌。

3、搅拌时利用剩水( 1 成)调整。

硅藻泥施工环境

1、施工时相对湿度必须小于 80% ，基面含水率小于 10% ;

2、面料施工温度 -5 ～ 40 ℃ ，夏天避免在阳光直射处施工;

3、不宜在 5 ℃ 以下环境中施工 ;

4、下雨、下雪、冰雹等恶劣天气禁止室外施工;

5、如遇到其他技术问题则立即请我公司技术人员处理。

硅藻泥背景墙施工注意事项

● 对于空鼓或出现裂纹的基底须预先处理，清洁后对基底涂刷二遍腻子。

●施工过程中避免强风直吹及阳光直接曝晒，以自然干燥为宜。

●本品属水溶性饰面材料，不能用于直接受水浸淋的地方。

●天然原材料物理性状包括其颜色存在一定差别是正常现象，不影响产品质 量。

●硅藻泥不宜在5℃以下环境施工。硅藻泥切勿食用，避免进入眼睛。

●与儿童保持安全存放距离，使用时加强劳动保护。