- 首页
- 频道
- 专题
- 系列
- 幕后
- 更多
  - 活动
  - 行业

# Blackmagic发布URSA-4K数字电影摄影机

0
admin 发布于 2014-05-03 11:32
器材

Blackmagic在NAB 2014上发布新的旗舰摄影机URSA。这是一款可更换组件的4K数字电影机，内置10英寸折叠式现场监视器、用户可更换的大尺寸Super 35全域快门4K图像传感器，内置双卡录像机，可录制RAW和ProRes格式。因为传感器和镜头卡口组件可以更换，用户可以选择EF或PL镜头卡口，或配备B4卡口的广播级视频传感器。也就是说将来还可以更换传感器，升级到最新传感器技术，无需购置新机。

Super35传感器

它配备4K传感器、全域快门，以及超宽12挡动态范围，可以记录12bit无损Cinema DNG RAW格式，也可以Apple ProRes格式拍摄超清或HD视频。

10英尺折叠式监视器

自带折叠式10英寸屏幕，可以更清晰的看到画面细节。在拍摄时调整对焦、取景、曝光会更方便，在回放时也适合摄制组观看。

可更换卡扣及传感器组件

URSA配备模块化传感器和镜头卡口组件，包括传感器、镜头卡口和镜头控制接口，当新的传感器问世时，用户可以通过购买这一组件就可以完成摄影机的升级，可以节省升级机器的成本。

广播接口

URSA配备12G-SDI视频接口，还另设HD-SDI输出和12V电源接口用于外接电子寻像器。此外，摄影机还内置2路专业XLR平衡模拟音频输入，并带可切换幻象电源用于专业麦克风。URSA还具备LANC、行业标准4针XLR电源及更多接口。

纪录单元

URSA配备双卡录像机，采用新CFast卡技术，能以350 MB/s的速度录制，适合高帧率4K分辨率RAW格式录制。

5英尺触摸屏

机身两侧各设有一块5英寸触摸屏，位于摄影机两侧的两块显示屏可用于摄影机设置、控制、技监等多项功能。左侧触摸屏快速进入所有主设置，右侧的触摸屏可反馈格式、帧率、快门角度等设置。

电源

URSA配备标准4针广播级电源接口，兼容大部分12V - 30V电源设备。当您在户外进行拍摄需要安装外部电池时，可使用URSA背部兼容的安装孔将安装V-Mount和AntonBauer Gold Mount扣板后将电池集成到摄影机上。

标签： URSA 摄影机 NAB 4K Blackmagic
喜欢(0)

## 影片点评

#### 全部分类

拍摄 后期 器材 电影自习室

#### 热门排行

- 1国产3轴陀螺仪-单反稳定器介绍
- 25D vs 6D 最大的9个不同点
- 3自己攒单反拍摄套件
- 4【电影自习室】单反拍片指导-使
- 5【电影自习室】单反拍片指导-录
- 6【电影自习室】像电影一样打光
- 73米长-CF3碳纤维便携式摇臂
- 8AJA发布4K摄影机CION

#### 最新推荐

#### 关注我们

微信公众平台：

扫描下方的二维码