现在位置： 首页 -> 操作系统 -> Windows Server

#### 建立和配置Windows PKI

- 文章来源：网上收集　作者:不详 更新时间：2005-5-18　推荐等级：★★★属性： 热 荐查看次数：
- 关 键 字：
- 推荐给QQ/MSN好友：
- 页面收藏到：

建立和配置Windows PKI
PKI的一个关键部分是Microsoft证书服务。它支持部署一个或多个企业级CA。这些CA支持证书的颁发和吊销。它们与Active Directory集成在一起，Active Directory提供CA的位置信息、CA的策略，并公布颁发证书和吊销证书的信息。

PKI并未取代现有基于域控制器（DC）和Kerberos密钥分发中心（KDC）的Windows NT域信任和身份验证机制，而是与这些服务配合使用，增强了性能，使应用程序得以方便地扩展，以满足extranet和Internet的需求。尤其值得一提的是，PKI满足了对于扩展的分布式标识和身份验证、完整性和保密性的需求。

在运行Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000或Windows NT的工作站和服务器以及运行Windows 95和Windows 98的工作站上均支持创建、部署和管理基于PKI的应用程序。Microsoft CryptoAPI是这些服务的基础。它为可安装的加密服务提供程序（cryptographic service provider，CSP）的加密功能提供标准接口。这些CSP可能是基于软件的，或利用加密硬件设备实现的。它们能够支持各种算法和密钥强度。有些与Windows 2003一起发行的CSP就利用支持Microsoft PC/SC的智能卡基础结构。

在加密服务层上是一组证书管理服务。这些服务支持X.509 v3标准证书，提供永久存储、枚举服务以及解码支持。最上层是用于处理标准工业消息格式的服务。这些服务主要是用来支持PKGS标准以及发展中的Internet工程任务组（IETF）PKI X.509（PKIX）草案标准。

注意：关于IETF和X.509的更多信息，请查看网站www.ietf.org。

其他服务使用CryptoAPI为应用程序开发人员提供其他的功能。安全通道（schannel）使用工业标准的TLS和SSL协议来支持网络身份验证和加密。可用Microsoft WinInet接口访问这些服务，以便通过SSPI接口与HTTP协议（HTTPS）或与其他协议一起使用。Authenticode支持对象签名和身份验证。虽然也可用于其他环境，但它主要用于确定Internet下载组件的来源和完整性。同时还支持通用智能卡接口。这些接口以一种与应用程序无关的方式集成加密智能卡，同时也是集成Windows 2003中智能卡登录的基础。

上篇文章: 最新路由协议 下篇文章：linux 专家教程

【返回上页】【打印 此页】【查看参与评论】

相关文章： 没有相关文章