LED显示屏/LED照明第一品牌
新闻 | 图片 | 下载 | 专题
客服中心人力咨询诚邀加盟关于我们财富热线:+(86)-0755-89506570

### 新闻中心

- 行业资讯
- 公司新闻

首页 > 新闻中心 > 站外新闻 >
提高LED显示屏亮度的新技术
因此，基于氮化镓半导体的LED发光效率更高，更节能。
增加LED显示屏亮度的新技术
据物理学家组织网报道，美国北卡罗来纳州立大学的科学家日前开发出一种新技术，能够在不增加用电量的情况下大幅提升发光二极管（LED）的亮度。那末在同样的电力消耗下，硅半导体LED的光通量能达到1000流明，氮化镓半导体LED的光通量将能达到2000流明以上。
研究人员首先通过多层自组装技术用氮和镓制造出氮化镓。例如，植入式传感器。与此同时，借助一种特殊的涂层材料，这种新型LED与普通LED产品相比更为稳定，适应性更强。
“提高氮化镓的稳定性是非常重要的。”威尔金斯说，“所以这能为新技术未来在生物医学领域创造条件。”
据了解，与市场上常见的硅半导体LED相比，氮化镓半导体可提高光输出。相关论文在线发表在国际着名化学期刊《朗缪尔（Langmuir）》上。
一直以来，亮度都是衡量户外LED显示屏性能好坏的首要因素，那末氮化镓半导体LED可以推广，户外LED显示屏市场会将评价标准倾向于色彩还原和刷新率等显示性指标。
论文第一作者、美国北卡罗来纳州立大学博士斯图尔特·威尔金斯称，他们是通过在极性氮化镓半导体上涂布一种自组磷酸基涂层的方式来实现这一目的的。氮化镓半导体的使用提高了LED的发光效率，磷酸基材料则保证了氮化镓的稳定性，使其不易与环境中的物质发生化学反应，减少其在溶液中被溶解的可能。
对于LED显示屏行业来说，此项新技术有望改变行业未来的发展。而后又增加了包含有机磷分子的磷酸基，将其涂布在氮化镓材料的表面上。于是，与硅半导体LED相比，氮化镓半导体LED体积小、重量轻，更易实现集成。
本文关键词：警车led显示屏|公交车led广告屏|公交车led线路牌|公交车全彩led显示屏
本文网址：www.rjgkj.cn
Copyright 2014 . All Rights Reserved.深圳市润井光科技有限公司 版权所有