+86-13681208378

notice 最新公告

内容详情
您当前的位置：北京舞台设备租赁 > 设备租赁 > 舞台灯光租赁
音响设备租赁 舞台灯光租赁 视频设备租赁 舞美设备租赁

# 舞台LED变色等出租

发布时间：2016-08-05 18:47:52
内容来源：北京舞台灯光租赁

性能特点说明：

1、本产品采用高性能、高亮度品牌LED光源。

2、使用高性能节能恒流LED驱动电路和软件控制系统，具有完美的调光混色效果和丰富的表演功能。

3、外观设计：采用全新塑胶壳，塑胶壳与塑胶壳连接，衔接完美，轮廓清晰，富有立体效果。可另配专业表演用遮光筒。

4、外壳材料：塑胶材料为尼龙+纤维，耐高温、耐磨、耐摔。

5、散热：采用新型独立的双腔式散热方式，两大发热源相隔开，形成进风腔和散热腔的双腔结构。使灯具具有很好的散热效果，大大的延长了灯具使用的寿命。

6、高精度温度监测功能：同时监测发光板和驱动板温度。

7、风机风速自动调节：灯具根据温度和自身设置智能控制风速，静音环保。

8、上电默认场景：灯具根据自身设置，上电自动调用默认场景。

9、自动运行功能：支持4个自动运行程序，支持菜单和控制台场景编辑功能，最大可编辑100个场景。

10、自动识别功能：支持DMX信号优先识别，灯具在任何状态下，只要接收到DMX信号，都自动转到DMX控制状态。在没有DMX信号时，灯具根据自身设置可自动转到DMX信号保持、黑场、调用默认场景和自动运行程序状态。

11、扩码功能：每台设备可单独设定扩码（IP）地址，最大可以设定64个（0为广播地址，对所有IP地址有效），等效于灯具的地址可以设定的最大范围为512*64。

本文地址：http://www.hmx178.com/shebei/10.html（转摘请注明出处）

## ▶户外防水灯具租赁 ▶舞台LED变色等出租 ▶舞台灯光音响设备租赁服务 ▶北京舞台视频设备租赁公司 ▶音响设备租赁安装及舞台搭建服务 ▶北京舞台灯光租赁服务

更多设备

- 网站首页
- 公司简介
- 设备租赁
- 服务范围
- 新闻资讯
- 工程案例
- 联系我们
- 在线留言

主营业务：北京舞台灯光租赁、北京晚会策划、北京年会策划、北京音响设备租赁、北京舞美设备租赁
Copyright © 2016 北京海芒星文化传媒有限公司 版权所有。 技术支持：友软科技
备案号：备案中...
网站地图（sitemap / xml）