+86-13681208378

notice 最新公告

内容详情
您当前的位置：北京舞台设备租赁 > 设备租赁 > 舞台灯光租赁
音响设备租赁 舞台灯光租赁 视频设备租赁 舞美设备租赁

# 户外防水灯具租赁

发布时间：2016-08-05 18:53:22
内容来源：北京舞台灯光租赁

型号：龙卷风系列P1000
电压范围:100-240V/50-60HZ
灯泡:SIRIUS HRI 230W VS60
整流器：OSRAM标配电子整流器
灯泡寿命：1500小时以上
色 温:7800K
色 盘：14+1颜色盘
固定图案盘：12＋1固定图案
棱 镜：6面圆形棱镜＋6面直线棱镜
光 束：BEAM模式0-2°
柔 光：6°、45°可选
调 焦：线性电动调焦
调 光：双调光板调光，超级平滑无闪烁
频 闪：独立频闪、0.5-20次/秒 可调
投光范围：x向540度、Y向250度 可自动校正定位
扫描速度：X向2.9秒／540度、Y向1.5秒／250度
控制方式：DMX512、无线DMX512（选配）
防护等级: P55
通道数量：标准16CH、扩展19CH
其他功能: 菜单有记录功能，显示灯具灯泡使用时间风机自动调速，闭光时可降低60W功率
外 观：采用全新PA66防火工程塑胶材料
灯具尺寸:390 * 300 * 602mm

本文地址：http://www.hmx178.com/shebei/11.html（转摘请注明出处）

## ▶音响设备租赁安装及舞台搭建服务 ▶舞台灯光音响设备租赁服务 ▶小蜜蜂娱乐系列舞台灯光设备出租 ▶户外防水灯具租赁 ▶北京舞台灯光租赁服务 ▶舞台LED变色等出租

更多设备

- 网站首页
- 公司简介
- 设备租赁
- 服务范围
- 新闻资讯
- 工程案例
- 联系我们
- 在线留言

主营业务：北京舞台灯光租赁、北京晚会策划、北京年会策划、北京音响设备租赁、北京舞美设备租赁
Copyright © 2016 北京海芒星文化传媒有限公司 版权所有。 技术支持：友软科技
备案号：备案中...
网站地图（sitemap / xml）