铝型材收缩膜包装机 石膏线热缩膜包装机 消毒餐具收缩机
价格：0元
简介： 郑州中泰机械专注于热收缩包装机、PE膜热收缩机、自动套膜机、全自动热收缩包装机等包装设备的生产、销售，公司定做各种大小规格烘干机、热收缩炉，按客户要求定制各种热收缩包装机。 设备名称：BSX-4020C型加长型热收缩包装机 适用范围：该型号热收缩包装机常用于石膏线条PVC膜热收缩包装，同样适用于铝型材等较长产品的POF膜、PVC膜热收缩包装。加长型炉道包装效果，包装速度快，在电能差别不大的情况下大大提高工作效率。 技术参数 电源电压：220V / 380V 50/60Hz 总 功 率：10千瓦 炉室尺寸：1200*400*200mm（长*宽*高） 温控范围：0-300℃可调 输送速度：0-10米/分可调 特性优点 ·采用石英管加热，升温速度快； ·加长收缩机炉道，包装效果更好； ·百叶轮式散热风扇，风力更强； ·优化线路设计，仪表控温，温度达到设定温度后停止加热，节约电能； ·大功率直流电机，无级调速，可长时间连续工作，而且运行稳定可靠； ·对POF膜、PVC膜、热缩标签均可进行完美的收缩包装。 详细规格技术参数可登录我公司网站或者与公司客服联系！中泰机械以“专业、专注、品质”为宗旨，服务好每一位客户，以客户为中心，为客户提供满意的热收缩包装设备。 http://www.shrinkmachine.net/ 热收缩机 http://www.rsbzj.com/ PE膜包装机 http://www.66369226.com/ 热收缩膜包装机 http://www.ztrsj.com/ 全自动热收缩包装机 参数：
2018-05-17 |