矿泉水PE膜打包机 输液瓶PE膜包装机 纸箱PE膜收缩机
价格：0元
简介： 郑州中泰机械专注于热收缩包装机、PE膜热收缩机、自动套膜机、全自动热收缩包装机等包装设备的生产、销售，公司定做各种大小规格烘干机、热收缩炉，按客户要求定制各种热收缩包装机。 名称型号：BSE-5040型PE膜热收缩包装机 适用范围：该型号PE热缩膜包装机常用于苏打水12瓶装、矿泉水12瓶装、输液瓶整列包装、纯净水24瓶PE膜包装、啤酒9瓶装、纸箱、300*300发泡水泥板等PE膜袖口式热缩包装，炉道入口尺寸为500*400mm，用途广泛，能通过就可以包装。 技术参数 型号 BSE-5040 电源电压 三相四线 380V 50/60Hz 总 功 率 15千瓦 温控范围 0-300℃可调 承载重量 25Kg 输送速度 0-10米可调 炉室尺寸 1500*500*400 mm 入口长度 200mm 出口长度 800mm 外形尺寸 2500*750*1500mm 设备重量 220Kg 特性优点 ·采用石英管加热； ·优化线路设计，仪表控温，温度达到设定温度后停止加热，节约电能； ·大功率直流电机，无级调速，可长时间连续工作，而且运行稳定可靠； ·所有的电器部件采用优质、名牌，使整机的质量得到了有效的保证； ·链条、链网两种输送带可供选择，满足不同产品包装需求； ·对PE膜、POF膜、PVC膜等收缩膜均可进行完美的收缩包装。 详细规格技术参数可登录我公司网站或者与公司客服联系！中泰机械以“专业、专注、品质”为宗旨，服务好每一位客户，以客户为中心，为客户提供满意的热收缩包装设备。 http://www.shrinkmachine.net/ 热收缩机 http://www.rsbzj.com/ 热收缩包装机 http://www.66369226.com/ 热收缩膜包装机 http://www.ztrsj.com/ 全自动热收缩包装机 参数：
2015-05-14 |