雪碧热收缩包装机 啤酒饮料收缩膜机 汽车配件热缩膜包装机
价格：0元
简介： 郑州中泰机械专注于热收缩包装机、PE膜热收缩机、自动套膜机、全自动热收缩包装机等包装设备的生产、销售，公司定做各种大小规格烘干机、热收缩炉，按客户要求定制各种热收缩包装机。 名称型号：BSE-4535型PE膜热收缩包装机 适用范围：该型号PE热缩膜包装机常用于易拉罐2*3六瓶装、苏打水12瓶装、矿泉水12瓶装、啤酒6瓶9瓶装等PE膜袖口式热缩包装，炉道入口尺寸为450*350mm，用途广泛，能通过就可以包装。 技术参数 型号 BSE-4535 电源电压 三相四线 380V 50/60Hz 总 功 率 12千瓦 温控范围 0-300℃可调 承载重量 15Kg 输送速度 0-10米可调 炉室尺寸 1200*450*350 mm 入口长度 200mm 出口长度 800mm 外形尺寸 2200*650*1450mm 设备重量 160Kg 详细规格技术参数可登录我公司网站或者与公司客服联系！中泰机械以“专业、专注、品质”为宗旨，服务好每一位客户，以客户为中心，为客户提供满意的热收缩包装设备。 http://www.shrinkmachine.net/ 热收缩包装机厂家 http://www.rsbzj.com/ 收缩膜包装机 http://www.66369226.com/ 热收缩膜包装机 参数：
2015-04-30 |