- 关于我们
  - 公司简介
  - 印刷流程
- 主营项目
- 设备展示
- 新闻动态
- 合作伙伴
  - 分类一
  - 分类二
- 留言反馈
- 人才招聘
- 公司资质
- 联系我们

新闻动态

- 公司新闻
- 印刷知识
- 行业动态

地址：这里是您公司的地址
电话：400-0919-097
传真：0371-55617968
邮编：450000
邮箱：

公司新闻
当前位置：主页 > 新闻动态 > 公司新闻 >
纸盒包装印刷烫印技术应用
来源：dede58.com 　　浏览时间：2014-06-20 09:37
分享到：

冷烫印不需使用加热后的金属印版，而是利用印刷粘合剂的方法转移金属箔。冷烫印工艺成本低，节省能源，生产效率高，是一种很有发展前途的新工艺。

凹凸烫印(也称三维烫印)，是利用现代雕刻技术制作上下配合的阴模和阳模，烫印和压凹凸工艺一次完成，提高了生产效率。电雕刻制作的模具可 以曲面过渡，达到一般腐蚀法制作的模具难以实现的立体浮雕效果。凹凸烫印的出现，使烫印与压凹凸工艺同时完成，减少了工序和因套印不准而产生的废品。
全息标识采用计算机技术改变光栅的幅度及频率，使其效果比所计算的图案的彩色更加光艳，更加清晰。若以这种全息标识作为原稿拷贝则会产生大 量全息丢失，从而达到防伪的目的。全息标识不仅可以具有非常好的防伪性能，也可以根据客户需要将特殊号码或文字做到全息标识中，在高档纸盒包装上的应用越 来越广泛。
纸质不干胶标签新挑战
详细说明：纸质不干胶标签新挑战-柔性版印刷在商品标签市场中占有相当大的份额，而商品标签在商品销售中所起的重要作用。所以商品标签一定要设计得精美、醒目、诱人，让人一眼望去就恋恋不舍，最终掏钱买下。俗语说，「一见钟情」，最能代表商品标签所要起的作用了。
商品标签的品种繁多，而且是随着市场与技术的发展不断发展的。近几十年来，压敏型标签(或称不干胶标签)由于使用方便等优点，在标签市场中 所占份额不断扩增。然而，今后是否能始终保持如此大的增长率，倒也未必。因为压敏型也有它不足之处，最主要的如易于被伪冒。所以近些年来，非压敏型标签的 应用也有增长之势。北美商品2001年调研报告，根据对美国、加拿大、墨西哥多种包装容器方面800多家用户的调查结果，认为今后3年内，由压敏型标签改 向其它方式转移的标签，其份额大致如下：
1、转向卷套型占13%。
2、转向模内成型占9%。
3、转向直接丝网印占6%。
4、保持压敏型的72%。
这是与商品包装容器以塑料代替玻璃或金属材料制造日益发展有关。据统计：近年北美的塑料容器市场有110亿美元之巨，年增长率约为10%，其中PET(聚酯)最多，其次为HDPE(高密度聚乙烯)、PC(聚碳酸酯)、PP(聚丙烯)、PVC(聚氯乙烯)等。
1、所谓卷套型的标签多为塑料薄膜型(包括袖套式、围裹式、热缩式等);多数用于PET制造的饮料容器方面，包装充碳酸氯饮料、水果汁、即用型茶叶饮料等。因为PET容器适合热灌装。
2、所谓模内成型的是指把印好的标签放在塑料容器的成型模具内，当塑料容器在模内成型时，标签就与熔融状态的容器表面黏合在一起，冷却后固着定型，尤其是对HDPE类容器最好适用。

上一篇：浅谈：彩色印刷设计标准
下一篇：彩印工艺中印刷油墨的调配知识
【返回列表页】

- 织梦58
- 织梦模板
- 技术支持
- 织梦源码

网站首页 关于我们 主营项目 设备展示 新闻动态 合作伙伴 留言反馈 人才招聘 公司资质 联系我们

地址：这里是您公司的地址　　　电话：400-0919-097　　　传真：0371-55617968

版权所有：这里是您的网站名称　　　技术支持：织梦58ICP备案号：正在备案中

分享到：