- 关于我们
  - 公司简介
  - 印刷流程
- 主营项目
- 设备展示
- 新闻动态
- 合作伙伴
  - 分类一
  - 分类二
- 留言反馈
- 人才招聘
- 公司资质
- 联系我们

新闻动态

- 公司新闻
- 印刷知识
- 行业动态

地址：这里是您公司的地址
电话：400-0919-097
传真：0371-55617968
邮编：450000
邮箱：

公司新闻
当前位置：主页 > 新闻动态 > 公司新闻 >
双色印刷设计的特点
来源：dede58.com 　　浏览时间：2014-06-20 09:38
分享到：

双色印刷设计，简单地讲是指对某一图像通过分色处理技术，使用两种不同颜色油墨的组合，再现原稿效果的过程。一般情况下，C、M、Y、K四色印版中，黑色(K)印版与其他三色(C、M、Y)印版任一种组合，由于黑色印版在暗调处图像阶调信息分布较强，能够增强图像色调的对比度。
双色印刷设计的要点
而在亮调处黑版阶调信息减弱，C、M、Y三色的色彩层次较强，这样就能够使图像的层次变化和色彩变化叠加在一起，比较容易再现图像原有的色彩层次和阶调信 息。而C、M、Y三色之间的组合，尽管在亮调处颜色范围较大，但在暗调处缺少图像层次，导致图像色调对比度较小，难以再现图像的原有效果。所以，双色印刷 设计多数是指黑色与其他专色之间的组合。
进行双色印刷设计，关键在于对图像作双色处理要在充分保护图像原有层次和阶调信息的基础上，通过改变双色组合的关系达到需要的颜色效果，而实现这种色彩效果的最好工具是Photo—shop图像处理软件中的双色调。
双色调是通过调整两种不同色彩的曲线，实现平面设计者想要的图像效果。也就是说，双色印刷设计不是C、M、Y、K四色的直接缩减(减去两个通道，保留两个通道)，而是基于灰度模式图像自身的结构原理。通过曲线工具调整两种颜色，在不同层次上重新分色组合。 互联网

上一篇：中国不干胶标签市场的发展
下一篇：没有了
【返回列表页】

- 织梦58
- 织梦模板
- 技术支持
- 织梦源码

网站首页 关于我们 主营项目 设备展示 新闻动态 合作伙伴 留言反馈 人才招聘 公司资质 联系我们

地址：这里是您公司的地址　　　电话：400-0919-097　　　传真：0371-55617968

版权所有：这里是您的网站名称　　　技术支持：织梦58ICP备案号：正在备案中

分享到：