联系我们 - 广告服务
您的当前位置：主页 > 房产 > 建材 >

# 实木地板响的解决办法

来源：未知 编辑：admin 时间：2017-11-30
导读： 安装实木地板是很多家庭地板安装的优先选择，但部分业主们反映，地板踩起来很响，像木头断裂一样的声音，很脆。下面小编来详细说说实木地板响的原因及解决办法： 1、地面不平 实木地板安装地面不平造成的响声是很常见的，主要是在安装实木地板时没有找平，地
安装实木地板是很多家庭地板安装的优先选择，但部分业主们反映，地板踩起来很响，像木头断裂一样的声音，很脆。下面小编来详细说说实木地板响的原因及解决办法：
1、地面不平
实木地板安装地面不平造成的响声是很常见的，主要是在安装实木地板时没有找平，地板与龙骨之间产生悬空或者木龙骨没有垫实产生悬空，这些都是引起实木地板安装好后，在上面走动会出现响声的原因，这种情况的解决方法就是如果是小局部的，可以对地板响的部位进行精油渗透处理改善，如果是大面积的建议拆了重装。
2、龙骨干燥度差别大
有的厂家生产的龙骨干燥前随便堆放，导致木龙骨的含水率相差过大，这样即使在地板安装过程中，安装工人将木龙骨找平了，地板安装完成后没有出现地板响声的问题，但是在使用过一段时间后，木龙骨还是会因为含水率的变化重新失去平衡，导致地板响声的出现。为了避免出现类似情况，聚通公司发明了【无垫片木龙骨施工法】专利技术，从根本上杜绝了垫片收缩导致的木龙骨松动而产生的响声。
3、龙骨疏松
有的工人在实木地板安装施工中用打木楔加铁钉的固定方式，会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足，极易造成木龙骨松动，踩踏地板时就会出现响声。这需要在安装实木地板前跟施工师傅商量讨论好，选择比较好的龙骨固定方式。
4、地板缝隙不足
大家都知道安装木地板是要有足够的预留缝隙的，不然实木地板膨胀过程中产生肉眼难以观察到的轻微的起拱，让实木地板与龙骨之间已经产生了间隙，这样在走动的时候实木地板上下颤动就会摩擦产生响声。这种发生响声的情况也是非常常见的，所以在安装时就要进行足够的缝隙预留，如果真发生这种情况也不要急着去翻新重装处理，一般可以先看看实木地板受潮后的效果，如果实木地板受潮后产生严重的变形，实木地板挤压的特别紧的状态反而不会再发出响声。
5、防潮膜没垫起
安装实木地板时防潮膜没有用垫层托起，地面的潮气会窜入实木地板背面，实木地板产生轻微的瓦变和扭曲，在龙骨上面，实木地板如同跷跷板一样，人们走动时就会出现响声，出现这种响声一般维修很困难，最好的方法就是重新安装了。
责任编辑：admin

打赏

感谢您的支持，我会继续努力的!

扫码打赏，你说多少就多少

打开支付宝扫一扫，即可进行扫码打赏哦

上一篇：卫生间防水验收标准
下一篇：四大装修预算报价黑幕 你避开这些装修陷阱了吗

相关推荐：

- [建材]二手房装修如何省钱
- [建材]四大装修预算报价黑幕 你避开这些装修陷阱了吗
- [建材]实木地板响的解决办法
- [建材]卫生间防水验收标准

网友评论：

在“\templets\demo\comments.htm”原来的内容全部删除，插入第三方评论代码，如果不需要评论功能，删除comments.html里面的内容即可
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件

房产
最新资讯

- 珠流南国, 爨乡曲靖, 七彩丹霞
- 一个比丽江多情 比大理静谧的＂食色人
- 慈城小调 千年古镇中的禅意生活
- 蘑菇头发现家中有人, 娇妻秒变老王魔术
- G20来临,天眼为你“秀杭州”
- 稳增长调结构转方式 东莞调研行 向改革
- 爆乳美臀秀色又可餐
- 性感美女游三亚秀美乳
- 尤物车模酥胸翘臀叫人血脉偾张
- 车模秒变修车工各种摆姿各种美

热门排行

- 四大装修预算报价黑幕 你避开这些装修
- 卫生间防水验收标准
- 二手房装修如何省钱
- 实木地板响的解决办法

Copyright © Www.AdminBuy.Cn AB模板网 版权所有
本站所有资讯来源于网络 如有侵权请联系QQ：9490489 技术支持：织梦模板
Top