新闻是有分量的

#

# 爆料！影音发烧友解密LED微投，神画新款z1适合哪

2015-09-17 11:11 栏目：评测
TAG：

注意：如果你对led投影感兴趣，并考虑购入，那烦请把这篇测评看完，你会有意想不到的收获。

私人影院应该来说，是我们这一代大多数人的一个梦想吧，毕竟作为70末、80后，青少年期的娱乐活动，不是小霸王就是港产片了，电影甚至对于我们的世界观影响甚大，影院对于我们来说，是一个无比亲切的一个场所，把影院搬回家，也是部分人的一个追求。

我就是那么多追求者中的一个，酷爱电影，所以不惜花费巨资在家打造视听室，JBL的8寸纸盆、号角落地箱，JBL影院用环绕实现密布整个房间的声效环境，哈曼卡顿的旗舰功放为音箱提供强劲推力，并发出磁性厚重的影院声，sony的hw55es投影实现150寸的巨幕，SVS PB13U低音炮带来排山倒海般的低音下潜和量感，也许这些配置在圈里可能也只能算是中等，毕竟我还没有尝试透声幕、3dlp，前后级功放，毕竟发烧无极限，入坑毁三代，不过当时的脑子一热，促使今天我对影音器材的熟悉和了解，退了烧，让我理解电影在精髓在于代入于他的情节而非纯粹的感官声效。

不过这些真知灼见的前提是我已经有了一套价值十数万的影音设备，前面说的你可以当作然而卵，拿个23寸液晶屏＋2.0耳机你是永远无法达到我返璞归真的境界，挑选适合自己环境的影音设备，实现高性价比的视听体验才是正道。

led投影我想不了解的人应该屈指可数了吧，数万小时的寿命在国内厂商的狂轰滥炸的宣传下，看上去已然代替传统投影的趋势，300寸巨幕，4k全高清这些卖人体器官（你要脸不）的广告词三番四次刷新我们三观，所以国产led投影在专业用户群里，几乎是0市场的，虽然虚假宣传，偷换概念的恶感确实是一小部分因素，但主要原因是国产led投影的亮度现阶段还无法实现133-150寸的投放，就算奥图码，lg为数不多几款采用标准0.65寸dmd芯片，物理分辨率达1080p，亮度达到1000流明的led投影，也要使用高增益幕布才能勉强达到投放133寸的亮度标准，你要说？广告词的300寸怎么实现的？他们可不管你300寸投放后亮度是否在THX标准的12-16 fL之间，看瞎眼也不是他们责任！

在这，小可准备撕开那些虚假宣传的面具，给广大读者普及普及：

传统汞灯的亮度一般在1000-3000流明度左右，视产品定位高低，一般两万元内家用的流明度在2000左右，就像小可的sony hw55es，亮度是1700流明，全黑房间投放150寸已经是最大了，再大观看亮度太低，而流明度并非越高越好，3000流明度在5米投150寸的话，画面基本上已经没有黑位，只有灰位了，所以那些动辄几十万的高端投影，你几乎见不到中、短焦，都是标配长焦镜头，所以选择亮度要依靠自己的真实投放尺寸的需求和空间了，没个大别墅，哪来300寸的墙面和8、9米的投距给你？

而led灯源现在在国产投影市场中主要应用于微型投影，都采用0.3寸，物理分辨率达800p的DLP Pico芯片，分为3个阶段性的亮度：

一、百流明内，一般用于小型微投、手机伴侣，投个3、40寸顶天了，分辨率在480p。

二、250流明，一般用于中型携带式微投，最大能投个6、70寸，分辨率在800p。

三、500流明，一般用于大型微投，能投个100寸，分辨率在800p。

所以结论是，led光源的投影现阶段是无法替代传统投影的地位的，但是对于平板电视的市场却能造成一定冲击，250流明－500流明的led投影完全可以实现超越中低端液晶电视的观看体验，而那些标示1500流明，2000流明的led投影，都是虚标参数，作不得真！

有些人不仅要问了，为啥1700流明投放150寸，500流明投放能100寸？那是因为传统汞灯投影都采用中长焦，变焦镜头，150寸投距离5米，而led微投都采用定短焦，投距离只要2、3米，自然光衰减少得多。

另外有些人也问，都什么年代了，还800p？这里也要普及一下，在今年8月前，市场上压根就不存在0.47寸以下的1080p DLP Pico芯片，也就是led微投你只买得到800p的，虽然TI在8月份发布了0.47寸的1080p DLP Pico芯片，但是光有芯片也不成事，微投光机的设计也需要不短的时间，而国内仅红蝶、安华、广景、讯达这几家较专业的光机设计、销售厂家，也就是说市场上所有有点名号的微投，除去外壳和自带os系统的pcb，灯泡等零件，可能都是同宗同源，当然因为各品牌的设计能力，调校能力不同，效果也大相径庭，而且在百寸内的投放，800p与1080p的区别并非那么想象的那么悬殊，毕竟不是凑在屏幕看看的，特别是播放动画片时，很难看出区别。

上面说到的红蝶科技，也就是此次测评的主角，神画这个品牌的持有公司，在神画发布Y1时，小可就关注于神画了，虽然自恃高玩，但是led投影寿命长，耗能低，随开随关等特点也是不争的事实，而且Y1 500流明，百寸投放也足够满足卧室，书房的投放需求，更有自动对焦，双镜头体感等新奇功能，正当联系神画扯皮申请尝鲜的时候，得知新产品上市在即，随寄给我这款250流明，定位于携带款的Z1，虽然本小可住宅方圆一亩三分地都是自家庭院，没有小区白墙给我装逼，也不干房地产、保险销售，没有客户让我演示ppt，不过处于（兼）职业精神，还是对Z1进行了完整的体验测评。

外包装厚纸板包装，简约的设计。

烫银的宣传语及logo，感觉定位还是比较高端的。

使用包装海绵固定保护Z1，微投常用的层叠包装结构，其实是用iphone包装学来的。

海棉层下面是Z1的使用说明及配件。

包含了Z1主机、遥控器、usb遥控充电数据线、HDMI高清传输线、16V、2A的电源适配器、电源线。

整个外形尺寸为160mm＊98mm＊25mm，但是放在平面上因为脚垫的关系实测为30mm，这个尺寸比一本32k尺寸的书稍小，十分便于携带，上盖采用表明高光的高强度亚克力，保证散热效果，外套镀铬装饰圈，中框为航空铝CNC加工而成。

不同于传统微投，神画Z1的成像镜头一旁设置有体感镜头，配合遥控器实现更快速精准的体感操作。

扩展方面也比较丰富，USB 2.0、TF卡槽、HDMI输入、AUX 3.5mm 音频输出一应具全。

底部为阻燃塑件，密布散热孔和一个脚架固定螺孔，隐约看见内部的散热铜片，高效的散热设计可以有效微投避免卡顿、死机，其实散热设计是十分重要的一环，虽然led光源的发热量远低于传统灯源，但是高温还是会老化塑件、影响光机的整体寿命，还会影响安卓系统部分的运行稳定性，比如某品牌的微投散热没有做好，出风口竟然向下设计，导致设备经常性假死。

作为一款深入定制android系统的微投，遥控器其实也是千遍一律，菜单、主页、返回、放大键围着确定键，上侧一个体感按键，可以激活陀螺仪工作，一个3d功能键，整体按键手感稍硬，另外Z1的遥控器取消了方向键，纯靠体感体现选择。

不过遥控器的整体做工确实蛮好，左侧待机键，右侧音量增减键，底部设置了micro usb充电接口，免去了购买纽扣电池的麻烦，前端的红外／激光头因为有人眼难以识别的光线输出，所以标示了不要直射人眼。

投距：27"@1米，63寸约2.8米投距，可以获得比较充足的观看亮度，70寸内亮度不影响观看。

系统：配置足够，系统ui漂亮简明，操作友善。

神画z1采用的是深入定制的Android 4.4系统，配备2.0G A9四核处理器、Mali-450 MP6八核图形处理器、2G内存、8G闪存，配置方面应该能应付绝大部分android平台的影音解码及软件运行需求了，反正具体也不多测试了，主流的视频格式和原盘、remux资源都能解码，流畅播放，当然Z1还内置4k播放器，不过对于一台720p的投影，解码非主流的4k视频有什么意义，所以也就不作测试了。

深入定制的android系统界面分为5个板块：首页、影院、应用、输入、设置。

首页：集成了热门聚合类视频资源和app快捷方式。

影院：细分的电影、连续剧、动漫等聚合类视频资源。

应用：根据需求可安装android应用，特别是z1没有内置办公板块，需要在应用界面打开office软件。

输入：其他非在线视频源，比如本地文件，安卓同屏、苹果同屏、HDMI输入。

设置：深入定制的android设置界面，增加了自动调焦、手动调焦、梯形矫正，色彩调校等个性化设置。

体验：2.4g/5g 双频wifi、自动对焦、双镜头体感、3d等体验优势明显

Z1配置了2.4g/5g双频wifi，通过千兆无线路由，可以访问nas中的海量资源，实际测试发现，bd50的原盘还是有比较频繁的缓存现象，bd25，特别是1080p＋dts的可以流畅播放，720p的美剧更是游刃有余，鉴于其720p的分辨率，且无hdmi输出，次时代音轨可以说是毫无意义，所以这个传输效率还是可以接受的。

自动对焦也算高端led投影的一个特色的，传统投影很少采用，而且在携带版本的微型投影中从未采用过，这也提高用户操作的便捷程度，值得注意的是，如果摆放不正，会造成距离测算不准，导致画面部分发虚。

双镜头体验增强应该算是神画的拿手好戏了，首次出现在神画的Y1上，这也是第一次让我感受到智能投影并非投影＋电视盒子的简单拼合了。

传统体感遥控是通过遥控器里的陀螺仪判断手势，从而让界面中的光标移动，但是由于手部运动很容易超过光标的可移动范围，所以定位准确率极低，误操作几率很高。

而神画的双镜头体感增强是通过遥控器顶端人眼无法看到的光线投射在银幕上，通过体感镜头识别光线投射的位置从而移动光标，这种原理带来什么样的体验呢？就如你拿着激光笔直接投射屏幕那般如臂使指，在教学和商业演示及体感游戏中尤其能感受到，唯一感到遗憾的是Z1的遥控采用红外原理，所以功能键的识别要注意角度，另外遥控的光头与银幕之间不能有遮挡物，不然会影响光标移动。

另外神画Z1支持3d，通过遥控器的3d功能键切换2d、2d转3d、左右3d、上下3d模式，不过由于Z1标配没有附带3d眼镜，所有这次效果就无法测试了。

扩展：USB硬件识别、移动端同屏、HDMI输入，满足绝大部分扩展需求

Z1配置了一个usb2.0接口，除了普通u盘和键鼠硬件，可以识别1tb的无源移动硬盘。

甚至手机没电时，可以打开Z1，然后通过遥控器让Z1睡眠，这时Z1的usb接口是通电状态的，可以为手机充电，8500毫安电量足够为手机充满2-3次。

Z1支持Android的DLNA协议及ios的Airplay协议的无线推屏，也就是说同网络环境内可以将android的ios系统的手机或pad的屏幕无线推送到Z1上，主要是方便家用环境内的移动端媒体分享。

HDMI接口尝试接驳了VTEN 10硬盘播放器，和蓝光碟机，都能正常切换信号，只是在其他信号源时，不像传统投影能呼出菜单，进行画面设定。

续航：8500mha，续航时间中规中矩。

在节能模式看电影能维持120分钟左右，一般非长篇电影都能看完，如果进行频繁体感操作，那时间会缩短一些，因为这个续航时间是按照用户实际操作而动态改变的，所以没有一个具体的量化数字，只能说和同类产品相当，在商务应用中，做个简单的演示也是绰绰有余。

而Z1的遥控器也内置了1000mha的电池，连续使用续航时间达35个小时。

投影效果：红蓝绿三原色还原较好，亮度分布均匀，镜头尺寸小导致少许镜头畸变。

其实我对屏摄一点兴趣也没有，因为消费级相机还没有一台能完整还原人眼所看到的色彩，平时所看到的屏摄，只不过是投影＋幕布＋相机不同参数设定＋后期的产物，而且每个品牌对相机的色彩表现调校都有区别，有那么多可变因素，又怎么能通过屏摄了解一台投影的质素呢？不过按广大视听设备的测评尿性，无奈只能奉上：先拍摄投放的纯白图片作为白平衡参照、然后使用vten10硬盘播放器hdmi输入到Z1，播放阿凡达、少年派原盘进行屏摄，只能尽可能还原一些观感，仅供参考！

总结：哪些人可以考虑入手Z1。

首先，你需要一部经常携带的微投设备，因为如果不会带出门的话，你更应该购入一部500流明度以上的led微投，比如神画Y1，当然如果能接受高昂价格，1000+小时就光衰明显的汞灯，停电还会因高温导致炸灯、需要额外的播放源等问题，传统投影目前的投射效果还是led投影无法比拟的。

你需要用到3d，常玩体感游戏、常做商业演示，毕竟250流明的led投影里，估计也就神画将这个价格档的产品配置那么多高端设定，特别是体感镜头，让遥控器在商业演示中体验高于使用激光笔。

那纵观多个品牌的led微投，在250流明这个系列产品中，神画Z1无疑可以横推诸多对手了，当然前提是价格差距不大，因为按照Y1的定价，效果可是与价格成正比的，如果250流明亮度定价和500流明的一样，那竞争力就会小得多，关于价格，就等Z1于京东众筹时拭目以待吧！

#### 随机看看

NEW ARTICLE

- 1 极米芒果小觅微型投影仪：把工作娱 09-17
- 2 乐心(LIFESENSE) 微信血压计i5体验和建议 09-17
- 3 爆料！影音发烧友解密LED微投，神画 09-17
- 4 联想17TV：至此我们的视界里不再是黑 09-17
- 5 神画Z1便携投影仪：从此让你做一个懒 09-28
- 6 xdoor Mini Air：小的无法想象，时刻伴随 09-17
- 7 nut mini 防丢贴片：很用心的小产品 09-17
- 8 新游N1 pro：重新定义游戏手柄，好用 09-17
- 9 荣耀7：性能与拍照体验 稳重求进淳朴 09-17
- 10 360空气检测大师：你知道你屋里的空 09-17

#### 热门文章

HOT ARTICLE

- 1 新游N1 pro：重新定义游戏手柄，好用 09-17
- 2 爱牵挂S2智能手表，实现老人安全健康 09-17
- 3 胜果投影仪：每个人都可拥有的私人 09-17
- 4 荣耀7：性能与拍照体验 稳重求进淳朴 09-17
- 5 Nut mini智能防丢贴片：再遇精炼之美 09-17
- 6 xdoor Mini Air：小的无法想象，时刻伴随 09-17
- 7 nut mini 防丢贴片：很用心的小产品 09-17
- 8 360空气检测大师：你知道你屋里的空 09-17
- 9 联想17TV：至此我们的视界里不再是黑 09-17
- 10 爆料！影音发烧友解密LED微投，神画 09-17

﻿