- ǽ����װ��
- ǽ����װ��
- ǽ����װ��

联系人：李先生

手 机：14791669031

Q Q：

地 址：陕西省西安市莲湖区

- 硅藻泥成为环保涂料业发展的产物
- 硅藻泥成儿童房首选材料
- 硅藻泥涂料到底有何魅力?
- 我国涂料行业面临的问题有哪些？
- 海藻泥与硅藻泥有什么不同？
- 硅藻泥企业如何提高自身品牌？
- 硅藻泥您的甲醛净化专家！
- 硅藻泥背景墙价格

当前位置:网站首页 > 行业新闻 >

## 硅藻泥是什么？如何鉴别？

发布时间：2015-08-13 19:14 作者：admin 来源：未知

目前家居装修中很多人会选用硅藻泥，但硅藻泥是什么，有何功效?如何鉴别真假?等等这些问题困惑了不少朋友，文章将为大家详细介绍硅藻泥以及硅藻泥如何鉴别真假：

硅藻泥是什么：

硅藻泥是一种纯天然的室内功能性壁材，具有极强的物理吸附性和离子交换性，具有消除甲醛、调节湿度、杀菌消毒、防火阻燃、隔热降噪、除臭消味、墙面自洁、释放负氧离子等功能，用来替代墙纸和乳胶漆，适用于别墅、公寓、酒店、家居、医院等内墙装饰。

硅藻泥作为一种高科技的新型装饰材料，强调的是功能性，而功能却又是个抽象的，外行人用肉眼很难识别的。硅藻泥的主要成分是硅藻土，外观为粉末状。硅藻土比活性炭要多5000~6000倍的小孔，因而具有极强的吸附能力。硅藻土含量的多于少、品质的好与坏对硅藻泥的功能有很大影响。

另外，硅藻土本身像沙子一样无粘性，硅藻泥内必须加有有粘性的物质，这种物质是化工树脂还是天然材料，是否会使硅藻土的小孔堵塞，这些也都直接影响硅藻泥的功能性。

硅藻泥具有保温隔热的效果，但不是保温隔热的材料，因为硅藻泥的施工厚度要求是2-2.5mm,有的个别肌理能达到2.5-3mm,墙面的施工厚度厚了自然就起到保温隔热的效果。

硅藻泥本身没有任何的污染，而且有多种功能，是乳胶漆和壁纸等传统涂料无法比拟的。用硅藻泥装修时是不用搬家的，因为在施工硅藻泥的过程中没有味道。

硅藻泥鉴别方法：

目前市面上有许多打着硅藻泥的旗号在进行虚假宣传，其实他们所销售的都是腻子粉或者是添加了光触媒等化学制剂，这些硅藻泥全部添加了化学胶黏剂，不但不具有功能性，而且还会释放甲醛、苯等有害物质，造成新的污染。为了让消费者能够买到货真价实的产品，土巴兔深圳装修网小编介绍一些简单易行的识别方法：

1、看比重

网上有种说法(越轻越好。如果掺有大量石材，比重就很大，感觉很重，说明硅藻土含量低)。其实硅藻泥并非是越轻越好，因为硅藻土的含量是有严格要求的，而且硅藻土是硅藻矿物质经过加工粉化成末而成，主要看经过粉化的硅藻土施工到墙面之后是否具有吸附分解的功能。

2、看加水比例

调和时要加水，比例接近1：1最好;从实践上看，如果加水小于0.5的话，说明硅藻土的含量可能小于20%。但是主要还是取决于做的基底是什么条件以及底材的材质。

3、看材料的颜色

真正的硅藻泥壁材添加的是无机颜料，所以颜色为自然色，色彩柔和而不锐利。

4、吸水性

在网上能搜索到这样的内容： 吸水越快越多，说明硅藻泥呼吸功能越好，而呼吸功能是硅藻泥的最基本功能;如果很少吸水，说明硅藻土含量低或硅藻土微孔被堵塞，其硅藻泥呼吸功能较差。喷少量水后，用手去摸，不好的硅藻泥，会掉粉末或掉色，甚至可以和泥。水干后，不好的硅藻泥会留痕迹或掉色。

实际上据了解吸水率的高低是不能反应硅藻泥的好坏的，因为吸水性太强的话墙面遇水粉化，容易对墙面造成损坏。而且硅藻泥墙面主要是透气不透水，体现在吸附、过滤的功能，对水有一定的排斥性。

5、硅藻泥表面用湿抹布擦洗

好的硅藻泥，表面可以用湿抹布擦拭，注意不是擦洗。而不好的硅藻泥，擦拭时，表面会出现粉末或掉色。

6、用喷火枪对着硅藻泥样板喷火

好的硅藻泥可以防火阻燃，是保温隔热材料，耐1000℃多度高温。遇火难燃，不发烟，没有异味。