## 特色服务

SERVICE

- 公司新闻
- 装修日记
- 装修指南
- 活动促销
- 在线工地

公司新闻 NEWSM
主页 > 特色服务 > 公司新闻 >
淮安新拿房的业主们注意了:毛坯房地面出现问题

发布日期2014-10-29 14:13

淮安不少楼盘选择在年底交房，业主在欢天喜地拿到新房钥匙以后，大多忙于量房验房、装修入住。不过，很多家庭在验房的时候，会发现毛坯房地面有开裂、裂缝等缺陷。对新房子来说，有这些问题是很堵心的。那么这些毛坯房地面缺陷应该如何来解决呢？
毛坯房地面问题一——弥补困难的地面开裂
一般来说，房屋不均匀沉降的话，往往会造成贯穿房间的大裂缝，这种问题即使通过装修暂时得以弥补，日后还是会裂开的。
解决方式：首先要证实一下这种裂缝是不是由于房屋不均匀沉降而产生的。证实的办法很简单，到大楼地下室进行观察，建筑师常在那里设沉降观测点，从相关数据中，便可查看到沉降情况。如果证实，要拍下照片，并让物业出具书面的证明材料，便于日后和开发商交涉。

毛坯房地面问题

毛坯房地面问题一——不容忽视的毛细裂缝
这种毛细裂缝肉眼看着很小，但漏水效果是惊人的。问题产生的原因，是建筑工人在浇铸楼板时，未对混凝土进行充足的水分养护，这就导致了表面爆裂。
解决方式：房主可以与开放商或装修公司协商，让施工人员用凿子呈45度角将裂缝周围凿成不规则的形状，然后，在缝隙中灌入一定量的水泥浆，再进行表面的找平处理，这样便能轻松解决问题啦。房主们不可轻易自行尝试弥补裂纹哦，可能造成水泥浆填充不实、二次开裂等现象呢，届时再翻工的话，会很麻烦。
毛坯房地面问题一——不可乱用的防水氯酊胶
有时我们在卫生间里会看到黑乎乎的一圈物质，这是是用于防水的氯酊胶。其实，这种防水氯酊胶对人体具有很大的毒性，只能用于室外，出现在卫生间的原因是开放商过于黑心和贪图便宜。
解决方式：在装修的时候，一定要让施工工人将防水氯酊胶完全铲除，然后再在表面采取一些别的安全性能高的防水措施。进行地面防水处理的时候，应把所有地面的毛细缝都填满，让其密实无缝，墙面防水要在1.8米以上。

毛坯房地面问题

如果你发现自家的毛坯房地面出现了上述问题，知道该怎么处理了吗？小编提醒大家，遇到问题不要慌张，也不要急躁，冷静想对策，尽快弥补吧。

上一篇：2014年冬季淮安戈特装饰装修知识之防火篇 下一篇：四大家装新标准将出台 促装修公司自我提升
关于戈特 家装案例 特色服务 联系我们

- 公司简介

  资质与荣誉

  公司新闻

  招贤纳士

- 作品赏析

  装修套餐

  装修指南

- 设计团队

  装修日记

  装修指南

  装修效果图

  装修样板房

- 24小时咨询QQ:768724383

  咨询热线：0517-89336141

  官网网址：www.huaiangete.com

  微信公众号：huaianget(戈特装饰)

- 24小时全国统一客服电话：18762040882
- 地址：江苏省淮安市清河区中鑫上城B703室

  乘车路线（2路、11路、23路、32路、18路、69路均可到达）

淮安戈特装饰工程有限公司 版权所有

友情链接: 淮安家装网