设为首页 | 加入收藏 | 网站地图

打印机耗材销售 复印机维修中心 免上门费
服务热线：0816-2353466

- 网站首页
- 关于公司
  公司介绍 组织机构 企业文化 公司环境 业务介绍
- 新闻动态
  公司新闻 行业新闻
- 公司产品
  供暖系列 中央空调 净水设备 新风除湿
- 技术支持
  售后服务 技术资料 常见问题
- 人才招聘
  人才培养 福利待遇 招聘职位
- 案例展示
- 联系我们
  财务信息 联系方式 访客留言

公司产品 Product

- 暖通设备
  - 燃气壁挂炉
  - 前置过滤器
  - 暖气片
  - 管材
  - 分水器
  - 温控器
- 净水设备
  - 净水系统
  - 软水系统
  - 中央水处理系统
  - 前置过滤器
  - 九阳净水器
  - 蓝飘尔净水器
- 中央空调
- 新风设备
- 各类家电

热门产品 Hot

2015/06/27
  长虹电风扇落地扇 CFS-R
2015/06/25
  美菱 BCD-205M3C
2015/06/19
  3M静呼吸 空气净化器
2015/06/19
  UnitecPlus
2015/06/19
  Solar4000TF

搜索 Search
你的位置：首页 > 公司产品 > 暖通设备 > 燃气壁挂炉

### 纳碧安UNITEC

更新：[2015-06-19 15:11:56] 点击：

- 产品品牌
- 产品型号

产品介绍

欧版豪华款锅炉，操作面板人性化的设计，快速的供应生活热水，舒适性更高
优越性
不锈钢热交换器，更高的热效率，更高的耐久性
采用EBM的节能风机，耐高温，寿命长，噪音低
可使用方便操作设置的室内数字温控器
多重安全保护装置，确保设备安全运行

特性和优点

--快速供应生活热水；
--易于阅读的4.9英寸宽屏LCD调节屏幕；
--生活热水使用不锈钢板式热交换器；
--以1摄氏度为单位调节问题；
--具有季节性模式，夏季模式为热水，冬季模式为供暖和热水；
--三向电动阀实现了中央供热和生活热水的切换；
--通过自动旁通阀控制生活热水温度；
--增强了安全性、可防冻、防堵塞，抗粘连；
--可安静操作，令你安心；
--锅炉有三个模块组成，使得安装和维护更加容易；
--可用室内数字温控器。

参数表

规 格 项 目 | Unitec 24S | Unitec 28S
功率 |  |
最大额定热输入 kW | 26.4 | 30.1
最小额定热输入 kW | 11.4 | 13.0
最大额定热输出（供暖） kW | 23.8 | 28.0
最小额定热输出（供暖） kW | 9.8 | 11.2
最大额定热输出（生活热水） kW | 24.3 | 28.0
最小额定热输出（生活热水） kW | 10.3 | 11.2
能效等级（参照GB20665-2006) 级 | 二 | 二
燃气耗量 |  |
燃气类型 | LNG | LNG
额定燃气压力（天然气12T） Pa | 2000 | 2000
最大燃气耗量（His=9.5kWh/m3）m3/h |  |
喷嘴直径 mm | 1.3 | 1.3
膨胀水箱 |  |
预充压力 MPa | 0.1 | 0.1
总容量 L | 6 | 8
生活热水 |  |
产热水率（△T=30K） kg/min | 11.6 | 13.2
产热水率（△T=25K） kg/min | 13.9 | 15.9
产热水率（△T=40K） kg/min | 8.7 | 10.03
出水温度范围 ℃ | 40-60 | 40-60
最小工作压力 MPa | 0.02 | 0.02
最大允许工作压力 Mpa | 1 | 1
一般参数 |  |
电源电压 AC…V | 220 | 220
频率 HZ | 50 | 50
额定电功率 W | 120 | 120
风机额定功率 W | Max：30.5 Min：24 | Max：30.5 Min：24
循环泵额定功率 W | 45（Ⅰ）70（Ⅱ）95（Ⅲ） | 55（Ⅰ）95（Ⅱ）135（Ⅲ）
电保护等级 | IPX4D | IPX4D
最高采暖出水温度 ℃ | 85 | 85
最高允许工作压力（采暖系统） Mpa | 0.3 | 0.3
重量（不包括包装） kg | 40 | 44
尺寸（高@@宽@@厚） mm | 770@@465@@275 | 770@@465@@350
进/排气烟道直径 mm | 同轴φ100/60 | 同轴φ100/60
供暖连接口 英寸 | 3/4 | 3/4
生活用水连接口 英寸 | 1/2 | 1/2
燃气连接口 英寸 | 3/4 | 3/4

更多产品
长虹电风扇落地扇 CFS-R
长虹电风扇台式家用办公
老板(Robam) CXW-
美的（Midea）MH60-
美的（Midea） MB60
美的（Midea）MG60-
美的（Midea）MG80-
美的（Midea） MB70