#

统一客服热线：0572-2105579

筑就尊贵空间 彰显不凡气质 欢迎来电来访咨询

## 行业资讯news

您的当前位置：主页 > 新闻资讯 > 行业资讯 >

#### 家庭装修用电源线应选何种电线

发布者：dede58.com 发布时间：2014-07-26 阅读：

家庭用电源线，宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV 是国家标准代号，为铜质护套线，2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫 米和2芯1.5平方毫米。

一般情况下，2×2.5做主线、干线，2×1.5做单个电器支线、开关线。单 相空调专线用BVV2×4，另配专用地线。购买电线，首先看成卷的电线包装牌上，有无中国电工产品认证委员会的“长城标 志”和生产许可证号;再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密，用打火机点燃应 无明火。非正规产品使用再生塑料，色泽暗淡，质地疏松，能点燃明火。其次看长度、 比价格。BVV2×2.5每卷的长度是100±5米，市场售价280元左右。非正 规产品长度60—80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚，使内行也难以看出问题。您 可以数一下电线的圈数，然后乘以整卷的半径，就可大致推算出长度。该类产品价格在 100—130元之间。再其次可以要求商家剪一断头，看铜芯材质。2×2.5铜芯 直径1.784毫米，您可以用千分尺量一下。正规产品电线使用精红紫铜，外层光亮 而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬，属再生杂铜，电阻率高，导电性能差，会升温而 不安全。最后，您购买电线应去交电商店或厂家门市部等专业商店去买。

行业资讯

上一篇：核实装修报价注意“加减法”

下一篇：贵阳首届室内装饰原创设计大赛启动报名投稿

杭州筑尊装饰装饰设计有限公司是一家从事建筑室内装饰设计及施工的专业化公司，主要从事中高档的家庭、别墅、办公空间、商业空间的装饰设计与施工。