| | | 去别的城市 |  | 加入收藏 | 设为首页 | 站内地图

在线论坛
网站首页 | 房产频道 | 商家黄页 | 新闻中心 | 同城活动 | 在线商城 | 会员中心 | 站内地图

|  | 关键词： 诺基亚 年内 NOKIA 瑞士 可爱

您当前位置：97酷5生活系统 >> 装修家居 >> 风格趋势 >> 浏览文章
### 专业设计安装的整体厨房更重视安全
日期：2012-3-22 20:10:55 来源：本站原创 【字体：大 中 小】
一消费者家中刚装修完，没过多长时间，厨房的煤气灶就发生了爆炸，幸好现场没有人。原来燃气灶并非公司专业人员安装，装修公司认为金属管长度不够，擅自更换成了纯橡胶软管，从而导致了事故的发生。专家提出，厨房里使用频率最高的燃气具和抽油烟机，直接关系到使用者的安全和健康问题，安装的前提是消除一切安全隐患。 专业设计安装的整体厨房更重视安全 燃气热水器 主要问题：首先，部分产品的热水器没有过热安全保护装置，没有过热安全装置，在意外状态下起不到安全保护作用;其次是部分产品的热水产率不达标;三是部分产品丧失了使用功能，甚至出现打不着火的现象，影响正常使用。 建议：如果家庭日常热水用量较大，且厨房与卫生间距离较近，从使用节能的角度，建议选择一款供水量稍大的燃气热水器。目前，国产品牌中的海尔，以及洋品牌中的林内、能率等，是燃气热水器高端市场的主要竞争品牌，其主销型号供水量都在9升以上，完全可以满足一般家庭对热水的需求。 为了家庭成员的生命安全，热水器不能超期使用已成消费者共识，换装一台带有防电墙的电热水器非常方便。对于另外一些用户而言，已经习惯了使用燃气热水器，在换机时，为了使用方便，他们往往会选择具有线控技术的燃气热水器产品。但有线遥控不可避免地要用长长的控制线，走明线会影响到房屋的美观;走暗线不仅麻烦，更会在一定程度上破坏墙面或顶面。在这种情况下，最佳的选择是购买一款可以无线遥控的燃气热水器。海尔有一种可以穿墙无线遥控的“无线通”燃气热水器。这种“RF”无线控制技术，使控制信号可以穿透三层墙，在30米范围内有效，完全可以满足复式住宅甚至别墅的需求。可以替代燃气热水器的是电热水器，在安全保护方面同样不能忽视。目前有先进的A8系列电热水器，不仅采用了防电墙技术，更在国内首次应用了国际领先的“安全预警”技术。 安装原则：安装燃气热水器一定要遵循以下原则：热水器应安装在坚固耐火的墙面上，并在热水器的背面衬垫隔热耐火材料;平衡式热水器的进、排风口应完全露在墙外;热水器应安装在操作、检修方便又不易被碰触的地方;直排式和烟道式热水器应安装在通风、换气良好的场所，烟道口必须安装排气管。 燃气灶具 主要问题：一是部分产品燃气管路系统气密性不合格，导致燃气灶在使用过程中漏气，发生着火事故;二是部分产品烟气中一氧化碳含量超标，在使用过程中可能导致用户一氧化碳中毒;三是部分产品热效率不合格，造成能源浪费;四是部分产品包装标志不规范。 建议：选择燃气灶具，首先要选择适当的热流量。热流量的大小应与烹饪方式及灶具相适应，如一味追求大的热流量，会大大降低灶具热效率。 安装原则：安装是一个重要安全环节，灶具安装前，首先检查气种是否合适，对嵌入式灶具要严格按说明书给的开孔尺寸挖孔，用配套的夹子固定好。进气管一定要用管箍固定，长度要适宜，胶管规格要与接头配套。另外还要定期检查胶管是否有裂痕或脱落。 抽油烟机 主要问题：一是接线端子不符合标准要求;二是产品没有采取防止电机温度过高的保护措施;三是电源连接和外部软线不符合标准，标志和说明缺乏必要的警示语句;四是风量、风压和噪音等性能指标实测值达不到产品的要求。 建议：抽油烟机主要有玻璃塔形、不锈钢长方形、不锈钢塔形等几种。时尚的款型当数玻璃塔形，外圈只有一片短短的玻璃，适合家中不常开伙的年轻人。方形的抽油烟机造型上略笨些，但它适合天天开伙的家庭。 选购注意事项：一定要买易清洗的抽油烟机，它的罩烟结构的内层一定不能有接缝和沟槽，必须双层结构，而且一体成型
### 网友评论:
【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】
热门新闻
推荐新闻
图片文章
专业设计安装的

关于我们 | 联系我们 | 站内地图 | 广告服务 | 友情链接 | 付款方式 | 免责申明 | 留言反馈
在线咨询:335039035 技术支持:335039035 电子邮箱：w97taogou@yeah.net Copyright © 2010-2013 97酷5生活网 inc. Powered by 97ku5 v5.0 All Rights Reserved@97酷5生活网门户系统 备案号：豫ICP备07007067号-1
免责申明:本站信息均由游客、会员自由发布，97酷5生活系统不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。