密集柜订购
0318-5991553
公司公告：河北昆峰金属制品有限公司是一家专业的金属办公家具生产及销售企业，生产的产品主要有：密集柜、密集架、档案柜、资料柜、文件柜、金库门、提款箱、上下床、工具柜、书货架、更衣柜、多屉柜等，我们公司的官方网站为：www.kfmjg.net 请大家务必牢记。本站热门关键词有：密集柜厂家、档案密集柜、密集架厂家、档案密集柜厂家、档案密集架、移动密集柜、手动密集柜、密集柜价格、密集架价格、手动密集架、档案室密集柜、书货架厂家、底图密集柜、智能密集柜

产品分类

- 密集柜系列

- 密集架系列

- 底图柜系列

- 书货架系列

- 文件柜系列

- 更衣柜系列

- 课桌椅系列

- 上下床系列

- 其他类产品

订购热线
0318-5991553
手机：18932809067
地址：河北衡水武邑桥头工业园区

## 更衣柜系列

当前位置：手动密集柜 > 产品展示 > 更衣柜系列

# 十八门全ABS塑料更衣柜

发布时间：2017-01-03 14:06:09内容来源：昆峰金属制品有限公司

产品材质：环保ABS塑料

单门尺寸：高320mm，宽385mm，深500mm

产品规格：六层更衣柜，每组可组装3-15列

颜色分类：蓝、红、橙、绿，量大可以定制。

询价电话：139-1036-1056

适用场所：海滨浴场、会所、健身房、大学校园、游泳馆、水上乐园、企业、工厂

材 质：更衣柜全部材质为ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。

工 艺：采用钢制模具注塑一次成型；

产品特点：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。

使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命大于20年。

安装方式：榫卯连接，牢固耐用，底座高度为80mm，上下板厚30mm从而使产品更牢固、结实耐用。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。每门要加装拉手（作用1.方便开关门；2.防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。）

挂 衣 杆：用时拉下，不用时收起，方便实用，合理利用空间。

门 板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表，眼镜等方便实用。

板材厚度：顶板(30mm)、底板（30mm）、门板（32mm）、侧板（22mm）、底座（80mm）

### 本文相关内容推荐：

- 电动智能密集柜或密集架定制
- 昆峰底图密集柜
- 银行取款防护舱定做_防尾随门
- 智能卡电子存包柜
- 银行金库门定做
- 智能密集架|密集柜定做
- 不锈钢材质密集柜及密集架定制
- 保密文件柜密码柜定做

返回列表
河北昆锋金属制品有限公司是一家集开发、设计、制造、服务于一体的，以密集柜、密集架、档案密集柜、档案密集架、智能密集柜、手动密集架、档案柜、档案架、底图柜、书柜、书架、文件柜、更衣柜、保密柜 保险柜、防磁柜、课桌椅、上下床…...

####

扫码看网站
地址：河北衡水武邑桥头工业园区
密集柜定制热线：
0318-5991553
快速导航
昆峰密集柜首页 | 公司简介 | 产品展示 | 公司动态 | 工程案例 | 解决方案 | 联系我们 | 在线留言
友情链接：
档案密集柜