密集柜订购
0318-5991553
公司公告：河北昆峰金属制品有限公司是一家专业的金属办公家具生产及销售企业，生产的产品主要有：密集柜、密集架、档案柜、资料柜、文件柜、金库门、提款箱、上下床、工具柜、书货架、更衣柜、多屉柜等，我们公司的官方网站为：www.kfmjg.net 请大家务必牢记。本站热门关键词有：密集柜厂家、档案密集柜、密集架厂家、档案密集柜厂家、档案密集架、移动密集柜、手动密集柜、密集柜价格、密集架价格、手动密集架、档案室密集柜、书货架厂家、底图密集柜、智能密集柜

## 公司动态

当前位置：智能密集柜 > 公司动态

# 智能档案密集柜使用方法及注意事项

发布时间：2017-01-03 14:56:54内容来源：昆峰金属制品有限公司

智能档案密集柜是一种新型档案柜，是为了增大存储，节省空间而专门设计的一种可移动式档案柜。移动式密集柜又分为手动，电动，智能三种密集柜。相对于电动密集柜和智能密集柜是自动控制系统，就需要有一定的安全保障问题。

密集柜的使用：

1、密集柜移动

密集柜可单列或多列一起在导轨上行走，每列具有手刹制动装置--自锁柄。自锁柄在OFF位置时，架体不能移动，在ON位置时，架体可移动，每列架体的侧面板上有标签框，移动列底务上有防倒装置，每个组合箱体的前后各一列装有总锁，用于整体的锁闭，起到保密作用，导轨的端部安装限位装置。

2、档案资料存取

顺时针或逆时针方向摇动手柄，活动架将在轨道上平稳行走，档相邻二架体距离移至一定位置时，顺时针转动两列架体的自锁柄至OFF位置，此时再摇动手柄，二架体不能再移动，然后进入架体间存取资料。

3、密集柜锁定

逆时针方向转动自锁柄到ON位置，架体自锁被解除。摇动手柄架体可行走。当所有架体与固定列紧靠 在一起不能再移动时，转动边列的自锁柄使边列自锁，然后顺时针方向转动总锁，则将所有密集柜锁 定。

4、层高的调整：密集柜每层按标准高度配置。当需调整层高时先取下层板，将层板二侧支承板往上移，使之与立柱脱钩，再向上或向下移至所需高度，插入立柱孔中与立柱挂上，然后放上层板即可。

密集柜使用安全注意事项：

1、当人进入相邻二架体前，必须先用自锁柄锁定二 架体，以防架体意外移动而挤伤工作人员。

2、每节贮存物品重量不大于600kg,物体在双面架体 内双面均匀存放为宜，以保持架体载重均匀，受 力平衡。

3、密集柜仅作物体存放之用，不可将架体和层板当作扶梯攀登，避免架体单面承重不均匀而造成人身伤害。

### 本文相关内容推荐：

- 密集柜为何能够快速取代铁皮柜
- 如何选购密集柜或密集架产品
- 智能档案密集柜使用方法及注意事项
- 昆峰密集柜主要生产哪些产品
- 河北优质密集柜定制中心
- 山西省首座密集柜智能库落户吕梁

返回列表
河北昆锋金属制品有限公司是一家集开发、设计、制造、服务于一体的，以密集柜、密集架、档案密集柜、档案密集架、智能密集柜、手动密集架、档案柜、档案架、底图柜、书柜、书架、文件柜、更衣柜、保密柜 保险柜、防磁柜、课桌椅、上下床…...

####

扫码看网站
地址：河北衡水武邑桥头工业园区
密集柜定制热线：
0318-5991553
快速导航
昆峰密集柜首页 | 公司简介 | 产品展示 | 公司动态 | 工程案例 | 解决方案 | 联系我们 | 在线留言
友情链接：
档案密集柜