首页 |  | 总部简介 |  | 加盟专栏 |  | 技术培训 |  | 物流中心 |  | 特色服务 |  | 产品总汇 |  | 俱 乐 部 |  | 联系我们

您当前所在位置：首页·新闻中心·技术看台·刹车失灵的五种解决办法
刹车失灵的五种解决办法
文章发布时间：2007-10-29　作者/来源：法拉利　文章录入：kongkong
http://www.allmee.cn 造成刹车失灵的原因很多，一是对刹车系统缺乏必要的保养，刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气；二是由于操作不当导致机件失灵，如长时间下坡会使刹车片摩擦生热、刹车毂炭化、刹车功能完全失效；三是由于严重超载，在重力加速度的作用下，加大了车辆运动惯性，直接导致刹车失灵。 如果车辆在行驶中发生刹车失灵，新手应该怎么办呢？ 1.根据路况和车速控制好方向，脱开高速挡，同时迅速轰一脚空油，将高速挡换入低速挡。这样，发动机会有很大的牵引阻力使车速迅速降低。另外，在换低速挡的同时，应结合使用手刹，但要注意手刹不能拉紧不放，也不能拉得太慢。如果拉得太紧，容易使制动盘“抱死”，很可能损坏传动机件而丧失制动能力；如果拉得太慢，会使制动盘磨损烧蚀而失去制动作用。 2.利用车的保险杠、车厢等钢性部位与路边的天然障碍物(岩石、大树或土坡)摩擦、碰撞，达到强行停车脱险的目的，尽可能地减少事故损失。 3.上坡时出现刹车失灵，应适时减入中低挡，保持足够的动力驶上坡顶停车。如需半坡停车，应保持前进低挡位，拉紧手制动，随车人员及时用石块、垫木等物卡住车轮。如有后滑现象，车尾应朝向山坡或安全一面，并打开大灯和紧急信号灯，引起前后车辆的注意。 4.下坡刹车失灵，不能利用车辆本身的机构控制车速时，驾驶员应果断地利用天然障碍物，如路旁的岩石、大树等，给汽车造成阻力。如果一时找不到合适的地形、物体可以利用，紧急情况下可将车身的一侧向山边靠拢，以摩擦来增加阻力，逐渐地降低车速。 5.车辆在下长坡、陡坡时不管有无情况都应该踩一下刹车。既可以检验刹车性能，也可以在发现刹车失灵时赢得控制车速的时间，也称为预见性刹车。 http://www.allmee.net
人气： 关闭本页 打印
·当前是第一条 ·下一条：黄金周自驾游归来 爱车保养不可忽视

| 法利利（中国）汽车美容连锁总部 ·汽车生活新伴侣 |  | 地址：浙江金华高新科技园区　电话：0579-82050680 82050689　传真：0579-82456460 网址：www.fllcn.com　在线QQ：985962314 版权所有 © 浙江金驰快洗节能设备有限公司 2008-2010 网络技术支持：空空(QQ:1565868)