# 2015年无线充电技术的分水岭 iPhone7 LG成先行者

文 / 智电网
2016-04-20 20:13

科技公司常提到的“无线充电”技术，指的是可以将手机放在充电板上来充电，不需要充电线。但从严格意义上讲，这并不是真正的“无线充电”，因为这种无线充电技术并不能像WiFi信号一样，通过“空气”媒介来充电，也无法在使用手机时还能一直为手机充电。

目前，市场主要的无线充电产品从常见的无线充电板到无线充电支架，再到能让普通手机实现无线充电的贴片，还有可以把手机整个包裹起来的充电盒子，这些都可以统称为充电板。

其技术原理并不难，类似高中物理课本的“电磁感应定律”，即充电板（传输设备）线圈内的交变电流会引起线圈周围的磁场变化，从而在手机（接收器）线圈内产生感应电流为手机充电。这种方式可以达到较高的充电效率，但要求手机和充电板必须紧密贴合在一起，距离稍远或错位，充电效率就会大幅损失。

但在全世界范围内实验室中，工程师正在开发远距离充电技术。业内人士介绍，基于磁共振实现无线充电便是解决方案，即通过传输设备和接收器之间磁场共振来传输能量，要求二者线圈磁场共振频率一致，但并不需二者在充电时紧紧贴在一起，使用这一技术的无线充电设备在充电时，即使手机没有摆得端端正正也一样可以有效充电，且在手机距充电平面有一定距离时仍能保持充电。

不过，业内人士介绍，基于磁感应技术的无线充电设备所产生的电磁波频率一般在400kHz以下，对人体威胁相对较小。而基于磁共振的无线充电协议中规定的共振频率却高达6.78MHz，同时为达到较好充电效果，充电设备一般需较大输出功率，这时能否做好电磁屏蔽就成为很现实的安全问题。

传闻中的iPhone7将采用的是远距离无线充电技术，由美国初创企业Energous开发，名称为“WattUp无线充电技术”，能在4.6米范围内实现充电功能，这比三星目前采用的无线充电技术要先进太多。

LG的技术人员表示，新型无线快充技术能在30分钟内充满50%的电池电量，是现有5W无线充电模块充电速度的3倍。不过LG也表示，在上马15W无线充电技术之前，它们还需做些调整，包括无线充电板和智能手机内置的接收器。此外，这种新型技术的普及还需要过了无线充电标准这一关，眼下市场上共有两种标准，一种是大家熟悉的Qi无线充电，另一种则来自世界无线电源协会（WPC）和无线充电新联盟AirFuel Alliance。不过，LG表示这项新技术将同时兼容两项不同的标准。

引领智能化科技领域专属性媒体，从不跟随别人，只求突破自己—搜索公众号“智电网”关注智电网微信，新鲜酷炫科技资讯即时掌握。

## 推荐阅读：

-   ### 微软小娜与美团外卖达成合作，智能自动订外卖？

    文 / IT之家

-   ### 网站要给用户好的体验必须遵循视线金三角分布法

    文 / 双成际

-   ### 一个帅到秒杀男人们的女人

    文 / 美空秘密基地

-   ### 京盾华鼎：将整合线下资源打造O2O跨境电商

    文 /

-   ### 不管出于什么原因，上班工作这些事可不要干

    文 / 庄里职场

首页 热点 社会 娱乐 科技 汽车 体育 财经 军事 国际 时尚 旅游 探索 育儿 养生 故事 美文 游戏 历史 美食